[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=USD		3.79	28.7.2019 20:48:49
kwn=EUR		4.3	28.7.2019 20:48:49
wk=138865.77
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		25966.77

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=PPiOI PROBUD sp. o.o.
afn=19-300 Ełk, ul.Konieczki 15B
nb=Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu Senior+ (ETAP I)
ab=ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko Działka nr geod. 183
ni=Gmina Miejska Giżycko 
ai=1 Maja 14 11-500 Giżycko 
nw=zostanie wyłoniony z przetargu
aw=zostanie wyłoniony z przetargu
br=elektryczna
nk=mgr inż. Andrzej Timczenko	elektryczna
dt=czerwiec 2019	0
cpv=45310000-3	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Przeznaczenie obiektu1310Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwałkach.13101310Zakres opracowania1310 Projekt obejmuje projekt instalacji elektrycznych w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 4 1310w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 13.1310Projekt zawiera następujące elementy:1310-09tablice piętrowe,1310-09wewnętrzne linie zasilające,1310-09instalację oświetlenia podstawowego,1310-09instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,1310-09instalację gniazd wtykowych,1310-09połączenia główne i wyrównawcze,1310-09instalację odgromową.13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 642]
ty=S
na=agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81111

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO-1	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=295
cw=295	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 679]
ty=M
na=Antena telewizyjna UHF  44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF ze wzmacniaczem LNA-177 + maszt	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=235	1564343896
cw=235	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=B10/1+N/30mA/AC	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=132	1564557492
cw=132	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=B16/1+N/30mA/AC	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=186.07	1564549424
cw=186.07	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=bednarka FeZn 25x4mm2	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=4.3	1523010326
cw=4.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.4

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Blacha z ołowiu o grub. 0,5 mm	0
id=1210311	1
jm=kg	033
ce=16.28	1496829739
cw=16.28	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=C16/1+N/30mA/AC	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=207.82	1564557416
cw=207.82	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=422.51	1552851459
cw=422.51	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1701199

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=centrala oddymiania MCR	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=1897
cw=1897	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=CZUJNIK RUCHU 360st	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=65	1564393118
cw=65	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst.	0
id=7530304	1
jm=szt	020
ce=12.76	1542613802
cw=12.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.76

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=Gniazdo 2xRJ45	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=47.5
cw=47.5	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=gniazdo DATA	0
id=7530304	1
jm=szt	020
ce=18.76	1542613051
cw=18.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=gniazdo RTV	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=23	1564344086
cw=23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 673]
ty=M
na=gniazdo wtykowe, 230V, 16A, pojedyncze, p/t, IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=17.48	1542613821
cw=17.48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=grot stalowy	0
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590830

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=HDGs 3x2,5mm2	0
id=7956102	1
jm=m	040
ce=5.64	1496829739
cw=5.64	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0.16	1539332765
cw=0.16	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=229.5

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0.25	1496829739
cw=0.25	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4639
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0.18
cw=0.18	PLN
kz=4	-1		1	
il=262.5

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=103	1564375436
cw=103	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510310	1
jm=szt	020
ce=8.27	1496829739
cw=8.27	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=łącznik jednobiegunowy IP44, p/t	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=13.77	1542613844
cw=13.77	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=łącznik schodowy  PT IP20	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=15	1542613855
cw=15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510311	1
jm=szt	020
ce=16.86	1542613861
cw=16.86	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 641]
ty=S
na=młot udarowy elektryczny	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=N2XH-J5x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=6.9	1551639896
cw=6.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=NHXH PH90 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=7.46	1539332765
cw=7.46	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=OPRAWA BNNO1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=528.48	1564340421
cw=528.48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=OPRAWA BNNO2	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=653.61	1564340450
cw=653.61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=OPRAWA EP1 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=383.22	1564340486
cw=383.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=OPRAWA EP2 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=329.22	1564340526
cw=329.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=OPRAWA EP3 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=375.91	1564340552
cw=375.91	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=OPRAWA EP4nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=353.72	1564341072
cw=353.72	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=OPRAWA EP5nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=329.22	1564341114
cw=329.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=OPRAWA EXIT I	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=265.35	1564384713
cw=265.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=OPRAWA EXIT II	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=285.35	1564562060
cw=285.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=OPRAWA LNC1 AW	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=305	1564561643
cw=305	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=OPRAWA LNO3 AW	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=335.35	1564384658
cw=335.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=OPRAWA Upd1 Aw	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=1783.61	1564384752
cw=1783.61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=OPRAWA XL1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=690.22	1564384501
cw=690.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=OPTYCZNA CZUJKA DYMU OCD	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=172
cw=172	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=68.6	1559630228
cw=68.6	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.78
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1601899 

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=Przewód HDGs-300/500V 2x2,5mm2'	0
id=7956102	1
jm=m	040
ce=4.64	1564376257
cw=4.64	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=1.75	1564344159
cw=1.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 692]
ty=M
na=Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=3.1
cw=3.1	PLN
kz=4	-1		1	
il=130

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 16  mm2	0
id=792221101	3
jm=m	040
ce=9.63	1496829739
cw=9.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6  mm2	0
id=792220901	3
jm=m	040
ce=3.7	1496829739
cw=3.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Przycisk kasownik	0
id=7524511	1
jm=szt	020
ce=271.88
cw=271.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=Przycisk pociągowy	0
id=752250012	3
jm=szt	020
ce=206	1490879573
cw=206	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ABB	206	0	0	

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY LT	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=92.48
cw=92.48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Przycisk PWP	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 693]
ty=M
na=Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0.55
cw=0.55	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy'	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0.75	1542613945
cw=0.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.58

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=puszka przyłączeniowa (system przyzywowy)	0
id=754040021	3
jm=szt	020
ce=2.79
cw=2.79	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ABB	2.79	0	0	

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Puszka ścienna do złącza odgrom.z tw.szt.	0
id=7542201	1
jm=szt	020
ce=21.95	1496829739
cw=21.95	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=6.71	1496829739
cw=6.71	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.5	1564375769
cw=18.5	PLN
il=1239.61

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.5	1542693764
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 549]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.26	1490949041
cw=14.26	PLN
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5	1542559051
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=rozdzielnia PWP	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=1450	1564384066
cw=1450	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=rozdzielnia T1	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=4950	1542559616
cw=4950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=rozdzielnia TPPOŻ	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=3750	1564384042
cw=3750	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 680]
ty=M
na=Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 Signal	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=15	1564343942
cw=15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=rozłącznik bezpiecznikowy 3P 20A	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=195	1564549424
cw=195	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=rozłącznik bezpiecznikowy 3P 25A	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=195	1564549424
cw=195	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 689]
ty=M
na=Rura karbowana RKGL fi: 20/15	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0.85	1542690512
cw=0.85	PLN
kz=4	-1		1	
il=130

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=Sygnalizator alarmu,	0
id=723180002	3
jm=szt	020
ce=403.85	1490879608
cw=403.85	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ABB	403.85	0	0	

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Szyna wyrównania potencjałów	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=43.49	1496829739
cw=43.49	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 643]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Śruby stal.średn.z gw.M-16 80mm	0
id=6804105	1
jm=kg	033
ce=7.58	1496829739
cw=7.58	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=7.57	1496829739
cw=7.57	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=Transformator	0
id=7390403	1
jm=szt	020
ce=205.02
cw=205.02	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=Uchwy elektroins. U 16-22mm	0
id=7599903	1
jm=szt	020
ce=0.28
cw=0.28	PLN
kz=4	-1		1	
il=262.5

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Uchwyt do bednarki U-508	0
id=832120508	3
jm=szt	020
ce=1.29	1496829739
cw=1.29	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.6

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0.1	1501013738
cw=0.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4050
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=uchwyty'	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0.31	1539332765
cw=0.31	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=229.5

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm	0
id=7543306	1
jm=szt	020
ce=0.067	1496829739
cw=0.067	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.4

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Uchwyty izolacyjne UP 30 o średn. 14-30mm	0
id=7543307	1
jm=szt	020
ce=0.2	1496829739
cw=0.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.45

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=uchwyty niepalne	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=1.13	1496829739
cw=1.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=405

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	0
id=7590810	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590810

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne)	0
id=1720399	2
jm=m3	060
ce=352.94	1559630178
cw=352.94	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.84
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1720399 

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=Wzmacniacz (12V) VHF/UHF 1we/2wy	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=150	1564343982
cw=150	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=YDY 5x10mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=27.3	1501013442
cw=27.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=YDY 5x4mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=7.3	1564411968
cw=7.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 677]
ty=M
na=YDYp 2x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=1.85	1542570443
cw=1.85	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=YDYp 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=2.45	1501013608
cw=2.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=707.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=YDYp 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=3.45	1501013669
cw=3.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=483.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=YDYp 3x4mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 676]
ty=M
na=YDYp 4x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=3.45	1542570421
cw=3.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=YKY 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=2.35	1564562331
cw=2.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=YnTKSY 4x2x0,8	0
id=7956102	1
jm=m	040
ce=2.89	1542577096
cw=2.89	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Złącza kontrolne ocynkowane ZKN	0
id=759070401	3
jm=szt	020
ce=3.56	1496829739
cw=3.56	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=złącza prętów	0
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590850

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Złącze kontrolne płask-drut czterośrub	0
id=7590702	1
jm=szt	020
ce=7.66	1496829739
cw=7.66	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 20]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=1338.99

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
je=0	
wa=27525.86
kn=4422.5	19495.26	0
id=109
nu=1
wn=2851.6	756.5	

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
wa=6595.31
kn=191.32	6247.89	0
id=110
nu=1.1
wn=123.4	32.7	

[POZYCJA]
id=376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia TPPOŻ
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=60.68	3750	0
cj=3860.2
wn=39.14	10.38	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=60.68
wb=135.55
il=3.28

[RMS 625]
nz=1	0	1
np=1
wa=3750
wb=4612.5
il=1

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia PWP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=60.68	1450	0
cj=1560.2
wn=39.14	10.38	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=60.68
wb=135.55
il=3.28

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1
wa=1450
wb=1783.5
il=1

[POZYCJA]
id=485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie RG - rozłącznik bezpiecznikowy 3P 20A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=11.66	195	0
cj=216.17
wn=7.52	1.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=11.66
wb=26.04
il=0.63

[RMS 651]
nz=1	0	1
np=1
wa=195
wb=239.85
il=1

[POZYCJA]
id=486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie RG - rozłącznik bezpiecznikowy 3P 25A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=11.66	195	0
cj=216.17
wn=7.52	1.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=11.66
wb=26.04
il=0.63

[RMS 652]
nz=1	0	1
np=1
wa=195
wb=239.85
il=1

[POZYCJA]
id=487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie RG - B16/1+N/30mA/AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=11.66	186.07	0
cj=207.24
wn=7.52	1.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=11.66
wb=26.04
il=0.63

[RMS 653]
nz=1	0	1
np=1
wa=186.07
wb=228.87
il=1

[POZYCJA]
id=488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie RG - C16/1+N/30mA/AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=11.66	207.82	0
cj=228.99
wn=7.52	1.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=11.66
wb=26.04
il=0.63

[RMS 654]
nz=1	0	1
np=1
wa=207.82
wb=255.62
il=1

[POZYCJA]
id=489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - doposażenie RG - B10/1+N/30mA/AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=11.66	132	0
cj=153.17
wn=15.04	3.98	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=23.32
wb=52.08
il=1.26

[RMS 655]
nz=1	0	1
np=1
wa=264
wb=324.72
il=2

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OŚWIETLENIOWE,  ZASILANIE WINDY, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE) 
je=0	
wa=15107.51
kn=3010.48	9641.59	0
id=146
nu=1.2
wn=1940.94	514.5	

[POZYCJA]
id=168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=14
jm=szt.	020
kj=2.37	0.51	0
cj=4.82
wn=21.42	5.74	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=33.18
wb=74.2
il=1.79

[RMS 443]
nz=2	0	2
np=1
wa=7
wb=8.68
il=28

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.14
wb=0.14
il=0.17

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -  OPRAWA XL1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	707.48	0
cj=732.34
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 627]
nz=1	0	1
np=1
wa=2760.88
wb=3395.88
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=69.04
wb=84.92
il=69.02

[POZYCJA]
id=346
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNO3 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	343.73	0
cj=368.59
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=1341.4
wb=1649.92
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=33.52
wb=41.24
il=33.53

[POZYCJA]
id=347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT I
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	271.98	0
cj=296.84
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=265.35
wb=326.38
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.63
wb=8.15
il=6.63

[POZYCJA]
id=448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA Upd1 Aw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	1828.2	0
cj=1853.06
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 630]
nz=1	0	1
np=1
wa=1783.61
wb=2193.84
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=44.59
wb=54.85
il=44.59

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - CZUJNIK RUCHU 360st
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=11.66	65	0
cj=86.17
wn=30.08	7.96	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=46.64
wb=104.16
il=2.52

[RMS 633]
nz=1	0	1
np=1
wa=260
wb=319.8
il=4

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1102	5	1209-1102		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=otw.	000
kj=22.02	0	0
cj=39.99
wn=71	18.85	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=110.1
wb=245.95
il=5.95

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk PWP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=11.66	0	0
cj=21.17
wn=7.52	1.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=11.66
wb=26.04
il=0.63

[RMS 632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=240
jm=m	040
kj=1.89	0	0
cj=3.43
wn=292.8	76.8	

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=453.6
wb=1012.8
il=24.48

[POZYCJA]
id=478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=m3	060
kj=74.56	217.95	0
cj=353.36
wn=144.27	38.28	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	240*0.25*0.05						

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=223.68
wb=499.65
il=12.09

[RMS 634]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=242.1
wb=297.78
il=0.57

[RMS 635]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=226.38
wb=278.46
il=3.3

[RMS 636]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=169.41
wb=208.38
il=0.48

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=15.96
wb=19.62
il=15.95

[POZYCJA]
id=479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=240
jm=m	040
kj=0.58	0	0
cj=1.05
wn=88.8	24	

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=139.2
wb=309.6
il=7.56

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie YDY 5x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=7.92	8.75	0
cj=23.14
wn=102.2	27.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=158.4
wb=354
il=8.56

[RMS 637]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=151.8
wb=186.8
il=20.8

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=13.6
wb=16.8
il=54

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=5.4
wb=6.6
il=54

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.2
wb=5.2
il=4.27

[POZYCJA]
id=481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-02	5	0206-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=25
jm=m	040
kj=7.59	0.97	0
cj=14.76
wn=122.5	32.5	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=189.75
wb=424
il=10.25

[RMS 645]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=17
wb=21
il=67.5

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=6.75
wb=8.25
il=67.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.5
wb=0.5
il=0.59

[POZYCJA]
id=482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25
jm=m	040
kj=7.44	4.65	0
cj=18.16
wn=120	31.75	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=186
wb=415.5
il=10.05

[RMS 472]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=89.75
wb=110.5
il=26

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=17
wb=21
il=67.5

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=6.75
wb=8.25
il=67.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.75
wb=3.5
il=2.84

[POZYCJA]
id=426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50
jm=m	040
kj=7.44	3.59	0
cj=17.1
wn=240	63.5	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=372
wb=831
il=20.1

[RMS 471]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=127.5
wb=157
il=52

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=34
wb=42
il=135

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=13.5
wb=16.5
il=135

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.5
wb=5.5
il=4.38

[POZYCJA]
id=483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=35
jm=m	040
kj=0.85	7.36	0
cj=8.91
wn=19.25	5.25	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=29.75
wb=66.85
il=1.6

[RMS 646]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=251.3
wb=309.05
il=36.4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.3
wb=7.7
il=6.28

[POZYCJA]
id=484
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -  NHXH PH90 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=85
jm=m	040
kj=1.01	9.26	0
cj=11.09
wn=55.25	14.45	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=85.85
wb=191.25
il=4.64

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=19.55
wb=23.8
il=19.19

[RMS 647]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=659.6
wb=810.9
il=88.4

[RMS 648]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=36.55
wb=45.05
il=229.5

[RMS 649]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=71.4
wb=87.55
il=229.5

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50
jm=m	040
kj=6.36	6.04	0
cj=17.59
wn=205	54.5	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=318
wb=710.5
il=17.2

[RMS 485]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=223.5
wb=275
il=52

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=65
wb=80
il=50.5

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=3.5
wb=4.5
il=1

[RMS 366]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=2.5
wb=3
il=0.3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.5
wb=9
il=7.36

[POZYCJA]
id=480
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=23.68	0	0
cj=43
wn=45.81	12.15	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=71.04
wb=158.67
il=3.84

[RMS 638]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 639]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 641]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 642]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 643]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1 x16mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=35
jm=m	040
kj=6.36	10.55	0
cj=22.1
wn=143.5	38.15	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=222.6
wb=497.35
il=12.04

[RMS 367]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=350.7
wb=431.2
il=36.4

[RMS 368]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=7
wb=8.75
il=35.35

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=2.45
wb=3.15
il=0.7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=9.1
wb=11.2
il=9

[POZYCJA]
id=229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1x6mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=20
jm=m	040
kj=6.36	4.09	0
cj=15.64
wn=82	21.8	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=127.2
wb=284.2
il=6.88

[RMS 369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=77
wb=94.8
il=20.8

[RMS 370]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=20.2

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=0.4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2
wb=2.4
il=2

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w  przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w puszce natynkowej rewizyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=8.31	30.35	0
cj=45.44
wn=10.72	2.84	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=16.62
wb=37.12
il=0.9

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=15.32
wb=18.84
il=2

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=43.9
wb=54
il=2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.48
wb=1.82
il=1.48

[POZYCJA]
id=233
pd=KNNR	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
na=Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=9.16	7.01	0
cj=23.65
wn=5.91	1.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0.495
np=1
wa=9.16
wb=20.47
il=0.5

[RMS 242]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.84
wb=8.41
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.17
wb=0.21
il=0.17

[POZYCJA]
id=234
pd=KNNR	KNNR	5 0305-12	5	0305-12		0
na=Szyna wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=12.17	44.58	0
cj=66.68
wn=7.85	2.08	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.658	0	0.658
np=1
wa=12.17
wb=27.18
il=0.66

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=43.49
wb=53.49
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.34
il=1.09

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-02	5	0613-02		1
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=28.49	5.27	0
cj=57.01
wn=36.76	9.74	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=56.98
wb=127.28
il=3.08

[RMS 485]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=4.3
wb=5.28
il=1

[RMS 245]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=2.72
wb=3.34
il=0.36

[RMS 246]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=3.26
wb=4
il=0.2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.32
il=0.26

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
wa=4640.46
kn=569.65	3605.78	0
id=363
nu=1.3
wn=367.46	97.57	

[POZYCJA]
id=435
pd=KNNR	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - centrala oddymiania MCR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=48.66	1897	0
cj=1985.38
wn=31.39	8.33	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=48.66
wb=108.71
il=2.63

[RMS 622]
nz=1	0	1
np=1
wa=1897
wb=2333.31
il=1

[POZYCJA]
id=436
pd=KNNR	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY LT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=3.89	96.69	0
cj=103.76
wn=2.51	0.67	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=3.89
wb=8.7
il=0.21

[RMS 578]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=94.33
wb=116.03
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=2.36
wb=2.9
il=2.36

[POZYCJA]
id=437
pd=KNNR	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=3.89	308.42	0
cj=315.49
wn=5.02	1.34	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=7.78
wb=17.4
il=0.42

[RMS 579]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=601.8
wb=740.22
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=15.04
wb=18.5
il=15.05

[POZYCJA]
id=438
pd=KNNR	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - OPTYCZNA CZUJKA DYMU OCD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=11.66	172	0
cj=193.17
wn=15.04	3.98	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=23.32
wb=52.08
il=1.26

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=344
wb=423.12
il=2

[POZYCJA]
id=440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  HDGs 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m	040
kj=6.48	8.77	0
cj=20.54
wn=167.2	44.4	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=259.2
wb=579.2
il=14

[RMS 624]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=193.2
wb=237.6
il=41.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27.2
wb=33.6
il=108

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=122
wb=150
il=108

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.4
wb=10.4
il=8.56

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  HDGs 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=6.48	9.84	0
cj=21.61
wn=83.6	22.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=129.6
wb=289.6
il=7

[RMS 623]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=117.4
wb=144.4
il=20.8

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=13.6
wb=16.8
il=54

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=61
wb=75
il=54

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.8
wb=6
il=4.8

[POZYCJA]
id=441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  YnTKSY 4x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=6.48	6.91	0
cj=18.68
wn=62.7	16.65	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=97.2
wb=217.2
il=5.25

[RMS 581]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=45.15
wb=55.5
il=15.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=10.2
wb=12.6
il=40.5

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=45.75
wb=56.25
il=40.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.55
wb=3.15
il=2.53

[ELEMENT 2]
na=BADANIA I POMIARY ODBIORCZE 
je=0	
wa=1182.58
kn=651.05	0	0
id=261
nu=1.4
wn=419.8	111.73	

[POZYCJA]
id=262
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7
jm=pomiar	108
kj=24.05	0	0
cj=43.67
wn=108.57	28.77	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=168.35
wb=375.97
il=9.1

[POZYCJA]
id=263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7
jm=pomiar	108
kj=7.77	0	0
cj=14.11
wn=35.07	9.31	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=54.39
wb=121.52
il=2.94

[POZYCJA]
id=264
pd=KNNR	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=pomiar	108
kj=32.56	0	0
cj=59.13
wn=42	11.14	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=65.12
wb=145.46
il=3.52

[POZYCJA]
id=266
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=próba	172
kj=6.11	0	0
cj=11.1
wn=3.94	1.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=6.11
wb=13.65
il=0.33

[POZYCJA]
id=267
pd=KNNR	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=próba	172
kj=5	0	0
cj=9.09
wn=64.6	17.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=100
wb=223.6
il=5.4

[POZYCJA]
id=269
pd=KNNR	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=22.94	0	0
cj=41.66
wn=29.6	7.84	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=45.88
wb=102.48
il=2.48

[POZYCJA]
id=443
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=punkt	000
kj=7.4	0	0
cj=13.44
wn=28.62	7.62	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=44.4
wb=99.18
il=2.4

[POZYCJA]
id=444
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=60
jm=punkt	000
kj=2.78	0	0
cj=5.05
wn=107.4	28.8	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=166.8
wb=372.6
il=9

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
je=0	
wa=59984.23
kn=13256.61	35908.93	0
id=631
nu=2
wn=8551.94	2266.75	

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
wa=5060.2
kn=60.68	4950	0
id=632
nu=2.1
wn=39.14	10.38	

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia T1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=60.68	4950	0
cj=5060.2
wn=39.14	10.38	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=60.68
wb=135.55
il=3.28

[RMS 656]
nz=1	0	1
np=1
wa=4950
wb=6088.5
il=1

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OŚWIETLENIOWE,  GNIAZD WTYKOWYCH, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE) 
je=0	
wa=47972.13
kn=10552.16	28809.4	0
id=636
nu=2.2
wn=6807.47	1803.1	

[POZYCJA]
id=637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56
jm=szt.	020
kj=2.37	0.51	0
cj=4.82
wn=85.68	22.96	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=132.72
wb=296.8
il=7.17

[RMS 443]
nz=2	0	2
np=1
wa=28
wb=34.72
il=112

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.7

[POZYCJA]
id=641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -  OPRAWA BNNO1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	541.69	0
cj=566.55
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 657]
nz=1	0	1
np=1
wa=2113.92
wb=2600.12
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=52.84
wb=65
il=52.85

[POZYCJA]
id=645
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA BNNO2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	669.95	0
cj=694.81
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 658]
nz=1	0	1
np=1
wa=4575.27
wb=5627.58
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=114.38
wb=140.7
il=114.38

[POZYCJA]
id=649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP1 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=kpl.	090
kj=13.69	498.38	0
cj=523.24
wn=26.49	7.02	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=41.07
wb=91.74
il=2.22

[RMS 659]
nz=1	0	1
np=1
wa=1149.66
wb=1414.08
il=3

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=309
wb=380.07
il=3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=36.48
wb=44.88
il=36.47

[POZYCJA]
id=654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP2 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	443.03	0
cj=467.89
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=2304.54
wb=2834.58
il=7

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=721
wb=886.83
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=75.67
wb=93.1
il=75.64

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP3 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=13.69	490.88	0
cj=515.74
wn=26.49	7.02	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=41.07
wb=91.74
il=2.22

[RMS 662]
nz=1	0	1
np=1
wa=1127.73
wb=1387.11
il=3

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=309
wb=380.07
il=3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=35.91
wb=44.16
il=35.92

[POZYCJA]
id=664
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP4 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	468.14	0
cj=493
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 663]
nz=1	0	1
np=1
wa=2476.04
wb=3045.56
il=7

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=721
wb=886.83
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=79.94
wb=98.35
il=79.93

[POZYCJA]
id=669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP5 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	443.03	0
cj=467.89
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=1316.88
wb=1619.76
il=4

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=412
wb=506.76
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=43.24
wb=53.2
il=43.22

[POZYCJA]
id=674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNO3 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=kpl.	090
kj=13.69	343.73	0
cj=368.59
wn=88.3	23.4	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=136.9
wb=305.8
il=7.4

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=3353.5
wb=4124.8
il=10

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=83.8
wb=103.1
il=83.84

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNC1 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=13.69	312.63	0
cj=337.49
wn=17.66	4.68	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=27.38
wb=61.16
il=1.48

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1
wa=610
wb=750.3
il=2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=15.26
wb=18.76
il=15.25

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT I
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	271.98	0
cj=296.84
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=265.35
wb=326.38
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.63
wb=8.15
il=6.63

[POZYCJA]
id=686
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	292.48	0
cj=317.34
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=285.35
wb=350.98
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.13
wb=8.77
il=7.13

[POZYCJA]
id=690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1102	5	1209-1102		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=otw.	000
kj=22.02	0	0
cj=39.99
wn=284	75.4	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=440.4
wb=983.8
il=23.8

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=75
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=180	48	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=279
wb=623.25
il=15.08

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75
jm=szt.	020
kj=1.55	0.79	0
cj=3.61
wn=75	20.25	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=116.25
wb=260.25
il=6.3

[RMS 667]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=57.75
wb=71.25
il=76.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.5
il=1.44

[POZYCJA]
id=698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy, p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=2.92	8.65	0
cj=13.95
wn=3.76	1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=5.84
wb=13.04
il=0.32

[RMS 668]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=16.88
wb=20.76
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.42
wb=0.52
il=0.42

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świecznikowy p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=szt.	020
kj=3.5	17.63	0
cj=23.99
wn=15.82	4.2	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=24.5
wb=54.74
il=1.32

[RMS 669]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=120.4
wb=148.12
il=7.14

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.01
wb=3.71
il=3.01

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki schodowe PT IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=4.27	15.68	0
cj=23.43
wn=16.5	4.38	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=25.62
wb=57.18
il=1.39

[RMS 670]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=91.8
wb=112.92
il=6.12

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.28
wb=2.82
il=2.29

[POZYCJA]
id=710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - łącznik jednobiegunowy IP44, p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=4.27	14.4	0
cj=22.15
wn=11	2.92	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=17.08
wb=38.12
il=0.92

[RMS 671]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=56.2
wb=69.12
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.4
wb=1.72
il=1.41

[POZYCJA]
id=714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=38
jm=szt.	020
kj=6.31	13.35	0
cj=24.81
wn=154.66	41.04	

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=239.78
wb=535.8
il=12.96

[RMS 672]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=494.76
wb=608.38
il=38.76

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=12.54
wb=15.58
il=12.37

[POZYCJA]
id=718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, pojedyncze, p/t, IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=4.87	18.28	0
cj=27.12
wn=6.28	1.66	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=9.74
wb=21.74
il=0.53

[RMS 673]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=35.66
wb=43.86
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.9
wb=1.1
il=0.89

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo DATA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12
jm=szt.	020
kj=5.05	19.62	0
cj=28.79
wn=39.12	10.32	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=60.6
wb=135.36
il=3.28

[RMS 674]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=229.68
wb=282.48
il=12.24

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.76
wb=7.08
il=5.74

[POZYCJA]
id=726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie YDY 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=m	040
kj=7.92	30.07	0
cj=44.46
wn=51.1	13.6	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=79.2
wb=177
il=4.28

[RMS 675]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=283.9
wb=349.2
il=10.4

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=6.8
wb=8.4
il=27

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=2.7
wb=3.3
il=27

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.3
wb=9
il=7.34

[POZYCJA]
id=732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=80
jm=m	040
kj=7.44	4.65	0
cj=18.16
wn=384	101.6	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=595.2
wb=1329.6
il=32.16

[RMS 676]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=287.2
wb=353.6
il=83.2

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=54.4
wb=67.2
il=216

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=21.6
wb=26.4
il=216

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.8
wb=11.2
il=9.08

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=450
jm=m	040
kj=7.44	3.59	0
cj=17.1
wn=2160	571.5	

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=3348
wb=7479
il=180.9

[RMS 471]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1147.5
wb=1413
il=468

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=306
wb=378
il=1215

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=121.5
wb=148.5
il=1215

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=40.5
wb=49.5
il=39.38

[POZYCJA]
id=744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=80
jm=m	040
kj=7.44	2.94	0
cj=16.45
wn=384	101.6	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=595.2
wb=1329.6
il=32.16

[RMS 677]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=153.6
wb=188.8
il=83.2

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=54.4
wb=67.2
il=216

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=21.6
wb=26.4
il=216

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.6
wb=7.2
il=5.74

[POZYCJA]
id=750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=440
jm=m	040
kj=7.44	4.65	0
cj=18.16
wn=2112	558.8	

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=3273.6
wb=7312.8
il=176.88

[RMS 472]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1579.6
wb=1944.8
il=457.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=299.2
wb=369.6
il=1188

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=118.8
wb=145.2
il=1188

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=48.4
wb=61.6
il=49.94

[POZYCJA]
id=756
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YKY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=40
jm=m	040
kj=7.44	3.47	0
cj=16.98
wn=192	50.8	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=297.6
wb=664.8
il=16.08

[RMS 678]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=97.6
wb=120
il=41.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27.2
wb=33.6
il=108

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=10.8
wb=13.2
il=108

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.2
wb=4
il=3.39

[POZYCJA]
id=762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=m	040
kj=6.36	6.04	0
cj=17.59
wn=41	10.9	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=63.6
wb=142.1
il=3.44

[RMS 485]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=44.7
wb=55
il=10.4

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=13
wb=16
il=10.1

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.7
wb=0.9
il=0.2

[RMS 366]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0.5
wb=0.6
il=0.06

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.8
il=1.47

[POZYCJA]
id=769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1 x16mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=m	040
kj=6.36	10.55	0
cj=22.1
wn=41	10.9	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=63.6
wb=142.1
il=3.44

[RMS 367]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=100.2
wb=123.2
il=10.4

[RMS 368]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=2
wb=2.5
il=10.1

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.7
wb=0.9
il=0.2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.6
wb=3.2
il=2.57

[POZYCJA]
id=775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1x6mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20
jm=m	040
kj=6.36	4.09	0
cj=15.64
wn=82	21.8	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=127.2
wb=284.2
il=6.88

[RMS 369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=77
wb=94.8
il=20.8

[RMS 370]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=20.2

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=0.4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2
wb=2.4
il=2

[POZYCJA]
id=781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w  przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w puszce natynkowej rewizyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=8.31	30.35	0
cj=45.44
wn=5.36	1.42	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=8.31
wb=18.56
il=0.45

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=7.66
wb=9.42
il=1

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=21.95
wb=27
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.74
wb=0.91
il=0.74

[POZYCJA]
id=786
pd=KNNR	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
na=Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=9.16	7.01	0
cj=23.65
wn=5.91	1.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0.495
np=1
wa=9.16
wb=20.47
il=0.5

[RMS 242]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.84
wb=8.41
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.17
wb=0.21
il=0.17

[POZYCJA]
id=790
pd=KNNR	KNNR	5 0305-12	5	0305-12		0
na=Szyna wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=12.17	44.58	0
cj=66.68
wn=7.85	2.08	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.658	0	0.658
np=1
wa=12.17
wb=27.18
il=0.66

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=43.49
wb=53.49
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.34
il=1.09

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-02	5	0613-02		1
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=28.49	5.27	0
cj=57.01
wn=36.76	9.74	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=56.98
wb=127.28
il=3.08

[RMS 485]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=4.3
wb=5.28
il=1

[RMS 245]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=2.72
wb=3.34
il=0.36

[RMS 246]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=3.26
wb=4
il=0.2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.32
il=0.26

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA RTV
wa=2334.47
kn=854.16	783.36	0
id=800
nu=2.3
wn=551.07	145.88	

[POZYCJA]
id=801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Antena telewizyjna UHF  44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF ze wzmacniaczem LNA-177 + maszt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	235	0
cj=273.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 679]
nz=1	0	1
np=1
wa=235
wb=289.05
il=1

[POZYCJA]
id=804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 Signal
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	15	0
cj=53.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=15
wb=18.45
il=1

[POZYCJA]
id=807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Wzmacniacz (12V) VHF/UHF 1we/2wy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	150	0
cj=188.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 681]
nz=1	0	1
np=1
wa=150
wb=184.5
il=1

[POZYCJA]
id=810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=9.6	2.56	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=14.88
wb=33.24
il=0.8

[POZYCJA]
id=812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=1.55	0.79	0
cj=3.61
wn=4	1.08	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=6.2
wb=13.88
il=0.34

[RMS 667]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=3.08
wb=3.8
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.08
il=0.08

[POZYCJA]
id=816
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo RTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=6.31	24.05	0
cj=35.51
wn=16.28	4.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=25.24
wb=56.4
il=1.36

[RMS 682]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=93.84
wb=115.44
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.36
wb=2.92
il=2.35

[POZYCJA]
id=820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=100
jm=m	040
kj=7.44	2.84	0
cj=16.35
wn=480	127	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=744
wb=1662
il=40.2

[RMS 683]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=182
wb=224
il=104

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=68
wb=84
il=270

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27
wb=33
il=270

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7
wb=9
il=6.92

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO WC1310
wa=1419.02
kn=29.1	1366.17	0
id=826
nu=2.4
wn=18.75	5	

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=PP - przycisk pociągowy, h=0,9m (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=4.27	215.37	0
cj=223.12
wn=5.5	1.46	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=8.54
wb=19.06
il=0.46

[RMS 684]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=420.24
wb=516.9
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10.5
wb=12.92
il=10.51

[POZYCJA]
id=831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=K - kasownik (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	284.25	0
cj=292
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 685]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=277.32
wb=341.1
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.93
wb=8.52
il=6.93

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=TR - transformator (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	214.35	0
cj=222.1
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 686]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=209.12
wb=257.22
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.23
wb=6.43
il=5.23

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		1		1		1
na=S - sygnalizator (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	422.23	0
cj=429.98
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 687]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=411.93
wb=506.67
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10.3
wb=12.67
il=10.3

[POZYCJA]
id=843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszka przyłączeniowa (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=1.55	2.92	0
cj=5.74
wn=5	1.35	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=7.75
wb=17.35
il=0.42

[RMS 688]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=14.25
wb=17.55
il=5.1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.35
wb=0.45
il=0.36

[ELEMENT 2]
na=BADANIA I POMIARY ODBIORCZE 
je=0	
wa=3198.41
kn=1760.51	0	0
id=847
nu=2.5
wn=1135.51	302.39	

[POZYCJA]
id=848
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=18
jm=pomiar	108
kj=24.05	0	0
cj=43.67
wn=279.18	73.98	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=432.9
wb=966.78
il=23.4

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=18
jm=pomiar	108
kj=7.77	0	0
cj=14.11
wn=90.18	23.94	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=139.86
wb=312.48
il=7.56

[POZYCJA]
id=852
pd=KNNR	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=pomiar	108
kj=32.56	0	0
cj=59.13
wn=21	5.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=32.56
wb=72.73
il=1.76

[POZYCJA]
id=854
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=próba	172
kj=6.11	0	0
cj=11.1
wn=3.94	1.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=6.11
wb=13.65
il=0.33

[POZYCJA]
id=856
pd=KNNR	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=115
jm=próba	172
kj=5	0	0
cj=9.09
wn=371.45	98.9	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=575
wb=1285.7
il=31.05

[POZYCJA]
id=858
pd=KNNR	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=22.94	0	0
cj=41.66
wn=14.8	3.92	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=22.94
wb=51.24
il=1.24

[POZYCJA]
id=860
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=17
jm=punkt	000
kj=7.4	0	0
cj=13.44
wn=81.09	21.59	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=125.8
wb=281.01
il=6.8

[POZYCJA]
id=862
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=153
jm=punkt	000
kj=2.78	0	0
cj=5.05
wn=273.87	73.44	

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	153						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=425.34
wb=950.13
il=22.95

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA INTERNETOWA LAN
wa=4040.8
kn=1756.05	850.92	0
id=864
nu=3
wn=1133.21	300.62	

[POZYCJA]
id=865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-13	5	1207-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=125
jm=m	040
kj=6.6	0	0
cj=11.99
wn=532.5	141.25	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=825
wb=1843.75
il=44.63

[POZYCJA]
id=867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura karbowana RKGL fi: 20/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=125
jm=m	040
kj=5.72	1.9	0
cj=12.29
wn=461.25	122.5	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=715
wb=1597.5
il=38.63

[RMS 689]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=110
wb=135
il=130

[RMS 690]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=47.5
wb=58.75
il=262.5

[RMS 691]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=73.75
wb=91.25
il=262.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.25
wb=7.5
il=5.78

[POZYCJA]
id=873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur STP 4x2x0,5 PVC kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=125
jm=m	040
kj=0.65	3.3	0
cj=4.48
wn=52.5	13.75	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=81.25
wb=181.25
il=4.4

[RMS 692]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=402.5
wb=495
il=130

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10
wb=12.5
il=10.06

[POZYCJA]
id=877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-10	5	1209-10		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=otw.	000
kj=11.78	0	0
cj=21.4
wn=60.8	16.16	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.637	0	0.637
np=1
wa=94.24
wb=210.56
il=5.1

[POZYCJA]
id=879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=9.6	2.56	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=14.88
wb=33.24
il=0.8

[POZYCJA]
id=881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=1.55	0.57	0
cj=3.39
wn=4	1.08	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=6.2
wb=13.88
il=0.34

[RMS 693]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=2.24
wb=2.76
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.04
wb=0.04
il=0.06

[POZYCJA]
id=885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazdo 2xRJ45 internetowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=4.87	49.66	0
cj=58.5
wn=12.56	3.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=19.48
wb=43.48
il=1.05

[RMS 694]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=193.8
wb=238.36
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.84
wb=5.96
il=4.84

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
je=0	
wa=21348.11
kn=3504.93	14983.6	0
id=889
nu=4
wn=2260.25	599.33	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OŚWIETLENIE AW PIWNICA, PARTER, PODDASZE)
je=0	
wa=15691.96
kn=2437	11267.42	0
id=890
nu=4.1
wn=1571.52	416.02	

[POZYCJA]
id=891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=22
jm=szt.	020
kj=2.37	0.51	0
cj=4.82
wn=33.66	9.02	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=52.14
wb=116.6
il=2.82

[RMS 443]
nz=2	0	2
np=1
wa=11
wb=13.64
il=44

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.22
wb=0.22
il=0.28

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNO3 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=kpl.	090
kj=13.69	343.73	0
cj=368.59
wn=105.96	28.08	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=164.28
wb=366.96
il=8.88

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=4024.2
wb=4949.76
il=12

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=100.56
wb=123.72
il=100.61

[POZYCJA]
id=899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNC1 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	312.63	0
cj=337.49
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1
wa=1220
wb=1500.6
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=30.52
wb=37.52
il=30.5

[POZYCJA]
id=903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT I
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	271.98	0
cj=296.84
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=1061.4
wb=1305.52
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=26.52
wb=32.6
il=26.54

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OPRAWA Upd1 Aw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=13.69	1828.2	0
cj=1853.06
wn=17.66	4.68	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=27.38
wb=61.16
il=1.48

[RMS 630]
nz=1	0	1
np=1
wa=3567.22
wb=4387.68
il=2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=89.18
wb=109.7
il=89.18

[POZYCJA]
id=911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1102	5	1209-1102		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=otw.	000
kj=22.02	0	0
cj=39.99
wn=85.2	22.62	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=132.12
wb=295.14
il=7.14

[POZYCJA]
id=913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=180
jm=m	040
kj=1.89	0	0
cj=3.43
wn=219.6	57.6	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=340.2
wb=759.6
il=18.36

[POZYCJA]
id=915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.25
jm=m3	060
kj=74.56	217.95	0
cj=353.36
wn=108.2	28.71	

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	180*0.25*0.05						

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=167.76
wb=374.7375
il=9.07

[RMS 634]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=181.58
wb=223.335
il=0.43

[RMS 635]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=169.79
wb=208.845
il=2.48

[RMS 636]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=127.06
wb=156.285
il=0.36

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=11.97
wb=14.715
il=11.96

[POZYCJA]
id=921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=180
jm=m	040
kj=0.58	0	0
cj=1.05
wn=66.6	18	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=104.4
wb=232.2
il=5.67

[POZYCJA]
id=923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=180
jm=m	040
kj=7.44	3.59	0
cj=17.1
wn=864	228.6	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=1339.2
wb=2991.6
il=72.36

[RMS 471]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=459
wb=565.2
il=187.2

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=122.4
wb=151.2
il=486

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=48.6
wb=59.4
il=486

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=16.2
wb=19.8
il=15.75

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
wa=4774.11
kn=582.4	3716.18	0
id=929
nu=4.2
wn=375.71	99.82	

[POZYCJA]
id=930
pd=KNNR	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - centrala oddymiania MCR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=48.66	1897	0
cj=1985.38
wn=31.39	8.33	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=48.66
wb=108.71
il=2.63

[RMS 622]
nz=1	0	1
np=1
wa=1897
wb=2333.31
il=1

[POZYCJA]
id=933
pd=KNNR	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY LT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=3.89	96.69	0
cj=103.76
wn=2.51	0.67	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=3.89
wb=8.7
il=0.21

[RMS 578]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=94.33
wb=116.03
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=2.36
wb=2.9
il=2.36

[POZYCJA]
id=937
pd=KNNR	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=3.89	308.42	0
cj=315.49
wn=5.02	1.34	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=7.78
wb=17.4
il=0.42

[RMS 579]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=601.8
wb=740.22
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=15.04
wb=18.5
il=15.05

[POZYCJA]
id=941
pd=KNNR	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - OPTYCZNA CZUJKA DYMU OCD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=11.66	172	0
cj=193.17
wn=15.04	3.98	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=23.32
wb=52.08
il=1.26

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=344
wb=423.12
il=2

[POZYCJA]
id=944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  HDGs 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m	040
kj=6.48	8.77	0
cj=20.54
wn=167.2	44.4	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=259.2
wb=579.2
il=14

[RMS 624]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=193.2
wb=237.6
il=41.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27.2
wb=33.6
il=108

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=122
wb=150
il=108

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.4
wb=10.4
il=8.56

[POZYCJA]
id=950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  HDGs 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=6.48	9.84	0
cj=21.61
wn=83.6	22.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=129.6
wb=289.6
il=7

[RMS 623]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=117.4
wb=144.4
il=20.8

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=13.6
wb=16.8
il=54

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=61
wb=75
il=54

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.8
wb=6
il=4.8

[POZYCJA]
id=956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe -  YnTKSY 4x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=6.48	6.91	0
cj=18.68
wn=62.7	16.65	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=97.2
wb=217.2
il=5.25

[RMS 581]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=45.15
wb=55.5
il=15.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=10.2
wb=12.6
il=40.5

[RMS 232]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=45.75
wb=56.25
il=40.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.55
wb=3.15
il=2.53

[POZYCJA]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15
jm=m	040
kj=0.85	7.36	0
cj=8.91
wn=8.25	2.25	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=12.75
wb=28.65
il=0.69

[RMS 646]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=107.7
wb=132.45
il=15.6

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.7
wb=3.3
il=2.69

[ELEMENT 2]
na=BADANIA I POMIARY ODBIORCZE 
je=0	
wa=882.04
kn=485.53	0	0
id=966
nu=4.3
wn=313.02	83.49	

[POZYCJA]
id=967
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=pomiar	108
kj=24.05	0	0
cj=43.67
wn=46.53	12.33	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=72.15
wb=161.13
il=3.9

[POZYCJA]
id=969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=pomiar	108
kj=7.77	0	0
cj=14.11
wn=15.03	3.99	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=23.31
wb=52.08
il=1.26

[POZYCJA]
id=971
pd=KNNR	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=pomiar	108
kj=32.56	0	0
cj=59.13
wn=21	5.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=32.56
wb=72.73
il=1.76

[POZYCJA]
id=973
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=próba	172
kj=6.11	0	0
cj=11.1
wn=3.94	1.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=6.11
wb=13.65
il=0.33

[POZYCJA]
id=975
pd=KNNR	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21
jm=próba	172
kj=5	0	0
cj=9.09
wn=67.83	18.06	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=105
wb=234.78
il=5.67

[POZYCJA]
id=977
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=punkt	000
kj=7.4	0	0
cj=13.44
wn=33.39	8.89	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=51.8
wb=115.71
il=2.8

[POZYCJA]
id=979
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=70
jm=punkt	000
kj=2.78	0	0
cj=5.05
wn=125.3	33.6	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=194.6
wb=434.7
il=10.5

[SUMA KONTROLNA]
26d578 7 d3abca6e9e2faf2 b9d7857