[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.8
cr=17.5
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko
ni=Urząd Miasta Giżycko, ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
nw=
nk=
sp=
mi=Ełk
da=lipiec 2019r.
cpv=,

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=10.8	1	0
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=62.363

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna (ATH 351)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=1.329

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy
id=003	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=8.486

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=31.02
il=0.55

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszony
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=8.87
il=0.14

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=2.59
il=0.35

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=dostawa pompy ciepła typu SPLIT powietrze powietrze o mocy 3kW przy temp - 24 st
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=5500
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=grzejnik elektryczny o mocy 2 kW w windzie
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=239
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe o długości do 1200mm i wysokości 600-900mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=1064
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000007	3
jm=dm3	066
ce=68.49
il=0.033

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0.1
il=33.96

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kształtki miedziane  12mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=11
il=3.6

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kształtki miedziane  6,25mm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=10
il=3.6

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 16mm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=8.39
il=3.283

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Mydło maziste (szare) 65 %
id=0000012	3
jm=kg	033
ce=5.37
il=0.12

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm
id=0000013	3
jm=m	040
ce=3.5
il=6.226

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Rury miedziane  12mm
id=0000014	3
jm=m	040
ce=27.5
il=4.16

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Rury miedziane  6,25mm
id=0000015	3
jm=m	040
ce=14.05
il=4.16

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  16mm
id=0000016	3
jm=m	040
ce=7.47
il=6.226

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Spirytus
id=0000017	3
jm=dm3	066
ce=14.44
il=0.3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm''
id=0000018	3
jm=m	040
ce=2.35
il=0.281

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=6.84
il=1.19

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0.05
il=8.094

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  10mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=2
il=4.04

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  12mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=2
il=3.56

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Wsporniki do konwektorów
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=20
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 75-85 KM
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=100
il=1.6

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 4.5 t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=20
il=1.6

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=10
il=8.9

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=20
il=1.1

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.024

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Środek transportowy''
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.003

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=100
il=2.8

[RMS ZEST 34]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=21.91

[ELEMENT 1]
na=etap 1

[ELEMENT 2]
na=Winda, oraz nowa klatka schodowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0431-01
na=grzejnik elektryczny o mocy 2kW w szybie windy
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=27.48
wb=61.8

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=239
wb=325.72

[RMS 26]
nz=2	0	2
np=1
wa=40
wb=54.51

[RMS 34]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.4
wb=1.91

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,25 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji
jm=m	40
ob=4

[RMS 3]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=28.63
wb=64.38

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=58.45
wb=79.65

[RMS 13]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=36
wb=49.06

[RMS 24]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=8.08
wb=11.01

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=3.08
wb=4.19

[RMS 31]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0.56
wb=1.25

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji
jm=m	40
ob=4

[RMS 3]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=30.38
wb=68.31

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=114.4
wb=155.91

[RMS 12]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=39.6
wb=53.97

[RMS 25]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=7.12
wb=9.7

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=4.83
wb=6.58

[RMS 31]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0.66
wb=1.49

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0104-01
na=dostawa i montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pompy ciepła
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=23.6	0	23.6
np=1
wa=394.42
wb=886.93

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=5500
wb=7495.62

[RMS 22]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1.98
wb=2.69

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=7.76
wb=10.58

[RMS 29]
nz=8.9	0	8.9
np=1
wa=89
wb=200.13

[RMS 33]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=280
wb=629.64

[RMS 27]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=160
wb=359.79

[RMS 28]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=32
wb=71.96

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=22
wb=49.47

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-01
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=100.28
wb=225.5

[RMS 5]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.53
wb=0.73

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-01
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=205.56
wb=462.23

[RMS 22]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=6.16
wb=8.4

[RMS 4]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=9.31
wb=12.69

[RMS 15]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0.64
wb=0.87

[RMS 6]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0.39
wb=0.53

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.71
wb=0.97

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=135.37
wb=304.4

[RMS 6]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0.39
wb=0.53

[RMS 20]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.44
wb=1.97

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=15.3	0	15.3
np=1
wa=255.7
wb=575

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.13
wb=0.17

[RMS 20]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=2.89
wb=3.94

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-01
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
jm=kpl.
ob=1

[RMS 2]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=7.88
wb=17.71

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,2m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=33.6
wb=75.56

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=1064
wb=1450.06

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=10.64
wb=14.5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielorwastwowe o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych 16x2,0mm
jm=m	40
ob=5.66

[RMS 3]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=28.43
wb=63.94

[RMS 19]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=46.51
wb=63.38

[RMS 14]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=27.54
wb=37.53

[RMS 23]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0.4
wb=0.54

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=1.12
wb=1.53

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
jm=m	40
ob=5.66

[PRZEDMIAR]
wo=5.66	1	5.66	

[RMS 2]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=15.38
wb=34.59

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=21.79
wb=29.69

[RMS 10]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=2.29
wb=3.12

[RMS 21]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0.66
wb=0.9

[RMS 11]
nz=6	0	6
np=1
wa=3.4
wb=4.64

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0.84
wb=1.14

[RMS 32]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0.17
wb=0.38

