Zestawienie parametrów technicznych lampy do fototerapii

DANE TECHNICZNE
Średnica filtru (około) 11 cm
Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz
Zużycie energii 90 VA
Moc żarówki halogenowej 50 W
Klasa ochrony Klasa II , IP 20
Masa
- z statywem podłogowym 7,8 kg
Zakres temperatur
- Otoczenia +10°C do +40°C
- Przechowywania -30°C do +45°C
Długość fali 480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm)
Gęstość mocy śr. 40 mW/cm2
Energia świetlna na minutę śr. 2,4 J/cm2
Znak CE
Skład zestawu:
• Lampa z filtrem fulerenowym, (średnica filtra 11cm)
• Statyw stołowy
• Statyw podłogowy
• Przewód sieciowy - odłączany
• Maseczka ochronna na oczy dla niemowląt
• Oxy sterile spray
• Pokrowiec ochronny 2 szt.
• Instrukcja użytkowania