Załącznik nr 9 b do SWZ DP.272.2.5.2021

PRZEDMIAR
pn.   „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”

 Część II zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej 5611P ul. Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z wyniesionym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych na ul. Sportowej. 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod główny: 
45233252-0 	Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
Kody uzupełniające:
45233222-1 	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

ADRES INWESTYCJI: droga powiatowa nr 5611P, ul. Łąkowa, Ostrzeszów 
INWESTOR: Powiat Ostrzeszowski 
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 
BRANŻA: Drogowa

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 | | Doświetlenie przejścia i znaki aktywne

1
d.1

KNR 5-10
0709-06
wycena indy- widualna powiatowa

Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem

4

szt.

szt.

4.000

| | | | RAZEM | 4.000

2
d.1

KNR 5-10
0709-06
wycena indy- widualna powiatowa

Znaki aktywne

2

szt.

szt.

2.000

| | | | RAZEM | 2.000

3
d.1

Roboty przygotowawcze - rozbiókowe, ziemne

1

szt.

szt.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000
2 | | Roboty rozbiórkowe

4
d.2

KNR AT-03 0101-02
powiatowa

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

3*7

m

m

21.000

| | | | RAZEM | 21.000

5
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
7

_m2

_m2

7.000

| | | | RAZEM | 7.000

6
d.2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
7

_m2

_m2

7.000

| | | | RAZEM | 7.000

7
d.2

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- sypce piaskowej. Wywóz przez Wykonawcę.
975

_m2

_m2

975.000

| | | | RAZEM | 975.000

8
d.2

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- wej
780

m

m

780.000

| | | | RAZEM | 780.000

9
d.2

KNR AT-03 0107-01
powiatowa

Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą.Wywóz przez Wykonawcę.

57

m

m

57.000

| | | | RAZEM | 57.000

10
d.2

KNR 2-21
0104-06

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm obmiar = 6 szt.
1

kpl.

kpl.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000
3 | 45233252-0 | Oznakowanie poziome i pionowe

11
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe obmiar = 16 szt.
1

kpl.

kpl.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000

12
d.3

KNNR 6
0702-01

Słupki do znaków drogowych

6

szt.

szt.

6.000

| | | | RAZEM | 6.000

13
d.3

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

40

_m2

_m2

40.000

| | | | RAZEM | 40.000
4 | | Wyniesione skrzyżowanie ulicy Łąkowej z ulicą Sportową

14
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)

0.045*55

_m3

_m3

2.475

| | | | RAZEM | 2.475

15
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej
20+37

m

m

57.000

| | | | RAZEM | 57.000

16
d.4

KNNR 1
0210-02
przykanaliki wpusty podłoża

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka- mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II 0.8*1.5*8
1.3*1.3*1.8*2
1.28+0.67

_m3
_m3 _m3 _m3

9.600
6.084
1.950

| | | | RAZEM | 17.634

17
d.4

KNNR 4
1411-03
przykanaliki

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

0.8*0.2*8

_m3

_m3

1.280

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
| | | | RAZEM | 1.280

18
d.4

KNNR 4
1410-04
wpusty

Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami

1.3*1.3*0.2*2

_m3

_m3

0.676

| | | | RAZEM | 0.676

19
d.4

Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"
2

szt.

szt.

2.000

| | | | RAZEM | 2.000

20
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn.160mm

3*5

m

m

15.000

| | | | RAZEM | 15.000

21
d.4

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni- kiem bez syfonu , ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię
obmiar = 3 szt. 1

kpl.

kpl.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000

22
d.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
16

_m3

_m3

16.000

| | | | RAZEM | 16.000

23
d.4

wycena indy- widualna

Piasek na wykonanie zasypki

16

_m3

_m3

16.000

| | | | RAZEM | 16.000

24
d.4

KNR AT-03 0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z transportem i zagospo- darowaniem urobku przez Wykonawcę
172

_m2

_m2

172.000

| | | | RAZEM | 172.000

25
d.4

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

172

_m2

_m2

172.000

| | | | RAZEM | 172.000

26
d.4

KNNR 6
0110-01

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 6 cm

172

_m2

_m2

172.000

| | | | RAZEM | 172.000

27
d.4

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

172

_m2

_m2

172.000

| | | | RAZEM | 172.000

28
d.4

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-65 gr. 5 cm

172

_m2

_m2

172.000

| | | | RAZEM | 172.000
5 | | Przełożenie nawierzchni istniejących chodników

29
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

4*195

m

m

780.000

| | | | RAZEM | 780.000

30
d.5

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze- rokości jezdni i chodników
195*2.5*2

_m2

_m2

975.000

| | | | RAZEM | 975.000

31
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
195*2.5*2

_m2

_m2

975.000

| | | | RAZEM | 975.000

32
d.5

KNNR 6
0111-01

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm

195*2.5*2

_m2

_m2

975.000

| | | | RAZEM | 975.000

33
d.5

KNR 2-31
0511-02

Betonowa kostka brukowa w kolorze SZARYM gr. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
195*2.5*2

_m2

_m2

975.000

| | | | RAZEM | 975.000

34
d.5

KNR 2-31
1104-06

Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
60

_m2

_m2

60.000

| | | | RAZEM | 60.000

35
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,083)

0.04*45

_m3

_m3

1.800

| | | | RAZEM | 1.800

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem

36
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej
3*15

m

m

45.000

| | | | RAZEM | 45.000

37
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3*5*5

_m2

_m2

75.000

| | | | RAZEM | 75.000

38
d.5

KNNR 6
0109-03

Podbudowy z betonu C8/10 gr. 20cm obmiar = 75 m2
1

kpl.

kpl.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000

39
d.5

KNR 2-31
0511-03

Betonowa kostka brukowa w kolorze GRAFITOWYM gr. 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3*5*5

_m2

_m2

75.000

| | | | RAZEM | 75.000

40
d.5

KNR 2-31
0511-03

Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej gr. 3cm - pole ostrzegawcze 400x60cm
4*4*0.6

_m2

_m2

9.600

| | | | RAZEM | 9.600

41
d.5

KNR 2-31
0511-03

Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej gr. 3cm - pole uwagi 60x60cm
4*0.6*0.6

_m2

_m2

1.440

| | | | RAZEM | 1.440

42
d.5

KNR 2-31
0511-03

Kostka prowadząca żółta 30x20 gr. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pas prowadzący szerokości 40cm
0.4*(4.2+2.3+1.5+3.3)

_m2

_m2

4.520

| | | | RAZEM | 4.520
6 | | Wyniesione przejścia dla pieszych

43
d.6

KNR AT-03 0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z transportem i zagospo- darowaniem urobku przez Wykonawcę
obmiar = 118 m2 1

kpl.

kpl.

1.000

| | | | RAZEM | 1.000

44
d.6

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

118

_m2

_m2

118.000

| | | | RAZEM | 118.000

45
d.6

KNNR 6
0110-01

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 6 cm

118

_m2

_m2

118.000

| | | | RAZEM | 118.000

46
d.6

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

118

_m2

_m2

118.000

| | | | RAZEM | 118.000

47
d.6

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-65 gr. 5 cm

290-172

_m2

_m2

118.000

| | | | RAZEM | 118.000