Załącznik nr 5 do SWZ

**Wymagania eksploatacyjno-techniczne**

1. Dostarczone palety ładunkowe drewniane muszą być:
2. wyprodukowane i spełniać kryteria techniczne i jakościowe zgodne   
   z normą ustanowioną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (Comité Européen de Normalisation) EN 13698-1:2003 „Pallet production specification – Part 1: Construction specification for 800 mm x 1200 mm flat wooden Pallet”, której odpowiednikiem w Polsce jest norma:

**PN-EN 13698-1:2005** „Wymagania dotyczące palet. Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm”;

1. fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącego roku produkcji. i spełniać wymagania określone w normach:

* **PN-EN ISO 445:2013-06** - Palety do przemieszczania ładunków – Terminologia;
* **PN-EN ISO 8611-1:2012** - Palety do przemieszczania ładunków - Palety płaskie - Część 1: Metody badań;

1. nowe, nieużywane, nieregenerowane, w jakości/gatunku/kategorii   
   I (pierwszej).
2. Dostarczany przedmiot umowy nie może mieć:
3. śladów korozji biologicznej drewna;
4. odkształceń, widocznych pęknięć i deformacji;
5. innych usterek eliminujących paletę zgodnie z kryterium oceny palet określonych w normie **PN-EN ISO 18613:2015-02** - Palety do przemieszczania ładunków -- Naprawa palet płaskich drewnianych.
6. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać znaki palety płaskiej o zagwarantowanej jakości zgodnie z obowiązującymi od 2013 roku przepisami (Karta oceny palet):
7. Po obu stronach podłużnych – wypalony na lewym klocku narożnym znak EPAL, na prawym znak EPAL;
8. Na środkowym klocu – znak kraju producenta i numer licencji producenta z miesiącem i rokiem produkcji;
9. Na klocu środkowym – klamra kontrolna ze znakiem jakości EPAL.
10. Dostarczany przedmiot umowy musi przejść termiczną obróbkę fitosanitarną   
    ISPM 15, co musi być potwierdzone oznaczeniem IPPC na środkowym wsporniku.
11. Wilgotność palet nie może przekraczać 22%.
12. Wsporniki palet muszą być wykonane z litego drewna.
13. Rozładunek na terenie Odbiorcy organizuje i zabezpiecza Odbiorca.
14. Warunkiem przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Odbiorcę (Skład Dęblin, Skład Gałkówek) jest dostarczenie zbiorczych **„Deklaracji zgodności przedmiotu zamówienia”** zgodnie z normami:

* **PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010** Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne oraz;
* **PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005** - Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 2: Dokumentacja wspomagająca;

1. Dostarczenie do Zamawiającego (3RBLog Kraków) ww. „Deklaracji” oraz **kopii licencji UIC lub EPAL.**