ZMIANA nr 9 SWZ

**Bielicka 29a - działka nr 32/3 oraz 1/3 obręb 0100**

Zespół budynków mieszkalnych w układzie zabudowy wolnostojącej składający się z dwóch części A, B, C i D wzajemnie zblokowanych ścianą szczytową oraz zabudową towarzyszącą, wybudowanych w 1950 roku.

Obiekt A parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły pełnej z ociepleniem styropianem 15cm, dach konstrukcji drewniane płaskiej, kryty papą oraz częściowo blachą trapezową. Stolarka okienna PVC, drzwiowa płycinowa. Rynny i rury spustowe PVC. Instalacje wod - kan z osadnikiem bezodpływowym, elektryczna i gazowa.

Obiekt B parterowy, bez podpiwniczeniem z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z elementów drobnowymiarowych z ociepleniem styropianem 15 cm, dach konstrukcji drewnianej płaski, kryty papą. Stolarka okienna PVC, drzwiowa drewniana. Rynny i rury spustowe PVC. Instalacje wod-kan z osadnikiem bezodpływowym, elektryczna, piec węgłowy.

Budynek gospodarczy C bez podpiwniczenia , parterowy. Obiekt wykonany w konstrukcji drewnianej, dach jednospadowy, kryty papą. Stolarka drzwiowa drewniana. Ryny i rury spustowe PVC. Instalacje – elektryczna.

Budynek gospodarczy D bez podpiwniczenia, parterowy. Fundament i ściany z elementów drobnowymiarowych z ocieplaniem styropianem 15cm, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty blachą trapezową. Stolarka okienna drewniana, wrota garażowe stalowe. Rynny i rury spustowe PVC. Instalacje – elektryczna.

**Bielicka 23 – działka nr 2 obręb 0498 oraz działka 63/2 obręb 0094**

Zespół budynków A, B , C i D. Budynek mieszkalny w układzie zabudowy wolnostojącej składający się z dwóch części wzajemnie zablokowanych ścianą szczytową oraz zabudową towarzyszącą. Część starsza ( A ) , północna wybudowana w okresie przedwojennym, bez podpiwniczenia, cześć południowa ( B ) dobudowana w okresie powojennym.

Obiekt ( A ) częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Fundamenty z kamienia polnego, ściany z cegły pełnej, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachówką. Stolarka okienna PVC z roletami zewnętrznymi aluminiowymi, na poddaszu drewniana, drzwiowa drewniana. Rynny i rury spustowe blaszane, cynkowane. Instalacje wod0kan, elektryczna.

Obiekt ( B ) bez podpiwniczenia , parterowy. Fundamenty i ściany z cegły pełnej ocieplone styropianem 5 cm , malowane farba silikonową, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papą. Stolarka okienna PVC z roletami zewnętrznymi aluminiowymi, drzwiowa płycinowa, drzwi zewnętrzne stalowe. Rynny i rury spustowe blaszane ocynkowane. Instalacje wod-kan , elektryczna.

Budynek gospodarczy ( C ) bez podpiwniczenia , parterowy. Fundamenty i ściany z cegły pełnej, dach konstrukcja drewniana jednospadowy, kryty papą. Stolarka drzwiowa drewniana. Rynny i rury spustowe blaszane. Instalacje – elektryczna.

Budynek gospodarczy ( C ) bez podpiwniczenia, parterowy. Fundamenty i ściany z cegły pełnej, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papą. Stolarka drzwiowa drewniana. Rynny i rury spustowe blaszane. Instalacje – elektryczna.

Budynek garażowy ( D ) bez podpiwniczenia, parterowy. Fundamenty i ściany z cegły pełnej, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty blachą. Stolarka okienna drewniana, wrota garażowe stalowe. Rynny i rury spustowe blaszane. Instalacje – elektryczna.

**Ugory 60 – działka nr 117/7 obręb 0100**

Budynek mieszkalny w układzie zabudowy zwartej. Obiekt wybudowany w 1938 roku podpiwniczony, o trzech kondygnacjach naziemnych – kamienica. Fundament ceglany, ściany z cegły pełnej, otynkowane, strop mad piwnica typu Kleina, na pozostałych kondygnacjach drewniany, dach konstrukcji drewnianej płaski, kryty papą. Stolarka okienna PVC oraz drewniana, drzwiowa drewniana i płycinowa.

Budynek gospodarczy drewniany, bez podpiwniczenia, parterowy. Ściany z desek. Dacj jednospadowy, kryty papą, drzwi drewniane.

**Juliusza Kossaka 27 – działka nr 36 obręb 0093**

Budynek mieszkalny w układzie zabudowy zwartej, zblokowany ściana zachodnia   
z sąsiednim budynkiem. Obiekt wybudowany w latach 30-tych, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny. Fundament ceglany, ściany z cegły pełnej, częściowo otynkowany, strop drewniany, schody drewniane, dach konstrukcji drewnianej płaski, kryty papą. Stolarka okienna drewniana, częściowo brak, drzwiowa drewniana częściowo brak. Instalacje brak.

**Juliusza Kossaka 25– działka nr 37 obręb 0093**

Budynek mieszkalny w układzie zabudowy zwartej, zblokowany ścianą zachodnią   
z sąsiednim budynkiem. Obiekt wybudowany w 1934 roku, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny. Fundament ceglany, ściany z cegły pełnej z ociepleniem styropianem 15 cm, otynkowany, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej płaski, kryty papą   
z ociepleniem styropianem 30 cm. Stolarka okienna PVC, drzwiowa drewniana. Rynny i rury spustowe PVC, Instalacje wod-kan, elektryczna i gazowa.

Budynek handlowo usługowy w układzie zabudowy zwartej, zblokowany ścianą wschodnia z sąsiednim budynkiem mieszkalnym. Obiekt wybudowany w 1988 roku, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny na płycie fundamentowej, ściany warstwowe   
z gazobetnu docieplone styropianem 15 cm, dach płaski, konstrukcji żelbetowej typu terriva, kryty papą. Stolarka okienna PVC , Drzwiowa PVC. Instalacje wod-kan, elektryczna.

Budynek gospodarczy bez podpiwniczenia, parterowy. Obiekt wykonalny w latach 60 -tych. Konstrukcja murowana z bloczków gazobetonowych, dach płaski, konstrukcji drewnianej kryty papą, posadzka betonowa. Instalacje- elektryczna.

**Księdza Ignacego Skorupki 70 - działka nr 76 obręb 0093**

Budynek mieszkalny w układzie zabudowy wolnostojącej. Obiekt wybudowany w 1938 roku częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem nieużytkowym. Fundament ceglany, ściany z cegły pełnej z ociepleniem styropianem, otynkowane, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papą. Stolarka okienna PVC, drzwiowa drewniana i płycinowa. Rynny i rury spustowe blaszane , cynkowane. Instalacje wod-kan, elektryczna.

Budynek garażowy bez podpiwniczenia , parterowy. Ściany z cegły pełnej oraz płyt warstwowych z blachy trapezowej, posadzka betonowa, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy. Kryty blachą trapezową, wrota garażowe stalowe. Instalacje – elektryczna. Budynek ocieplony styropianem.