**Załącznik nr 2**

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja pojazdu śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych** | **Dane techniczne oferowane** |
| 1 | Pojazd używany, rok produkcji min. 2019 | Wymagane |  |
| 2 | Podwozie 3-osiowe, układ napędowy 6x2 pochodzące w całości od jednego producenta | Wymagane |  |
| 3 | Nośność osi 1: 8000 kg | Wymagane |  |
| 4 | Nośność osi 2 i 3: 19 000 kg  | Wymagane |  |
| 5 | Zawieszenie osi 1 i 2 - pneumatyczne | Wymagane |  |
| 6 | Zawieszenie osi 3 – pneumatyczne, oś skrętna, wleczona  | Wymagane |  |
| 7 | Przebieg maksymalny | 170 000 km |  |
| 8 | Pojazd wyprodukowany w roku 2019 lub nowszy | Wymagane |  |
| 9 | Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu 26 000 kg; | Wymagane |  |
| 10 | Pojazd dopuszczony do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony | Wymagane |  |
| 11 | Kabina, minimum 2-miejscowa | Wymagane |  |
| 12 | Silnik zasilany olejem napędowym poj. min. 10 500 cm3 | Wymagane |  |
| 13 | Silnik spełniający normy emisji spalin zgodne z obowiązującymi przepisami minimum EURO 6 | Wymagane |  |
| 14 | Minimalna moc 360 KM | Wymagane |  |
| 15 | Ogranicznik prędkości do 90 km/h | Wymagane |  |
| 16 | Systemy ESP+ASR+ABS lub równoważne | Wymagane |  |
| 11 | Skrzynia biegów automatyczna | Wymagane |  |
| 17 | Dokument lub oświadczenie potwierdzający wymianę oleju oraz filtrów w przypadku skrzyni hydraulicznej w ostatnich 10 000km pojazdu używanego | Wymagane |  |
| 18 | Dokument lub oświadczenie potwierdzający wymianę materiałów eksploatacyjnych podwozia w okresie ostatnich 5 000km (filtry oleju, paliwa, powietrza, systemu osuszania powietrza w układzie pneumatycznym(jeśli występuje), olej silnikowy itp. - dotyczy pojazdu używanego | Wymagane |  |
| 19 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy oraz pompa do napędu zabudowy | Wymagane |  |
| 20 | Blokada tylnego mostu | Wymagane |  |
| 21 | Wbudowany tachograf cyfrowy | Wymagane |  |
| 22 | Pojemność skrzyni załadunkowej min. 20m3 | Wymagane |  |
| 23 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS; | Wymagane |  |
| 24 | Układ antypoślizgowy ASR; | Wymagane |  |
| 25 | Komputer pokładowy | Wymagane |  |
| 26 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; | Wymagane |  |
| 27 | Fotel kierowcy pneumatyczny; | Wymagane |  |
| 28 | Klimatyzacja; | Wymagane |  |
| 29 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, | Wymagane |  |
| 30 | Minimum dwa komplety kluczyków umożliwiających otwarcie i rozruch pojazdu, dostęp do zbiornika paliwa oraz zbiornika AdBlue (jeśli występuje) | Wymagane |  |
| 31 | Reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu | Wymagane |  |
| 32 | Światła przeciwmgielne i lampy ostrzegawcze typu kogut | Wymagane |  |
| 33 | Ogumienie całoroczne o zużyciu max 50%, klucz do kół, kliny pod koła | Wymagane |  |
| 34 | Urządzenie załadowcze dwukomorowe tylne, o przekroju poprzecznym prostokątnym, zabudowa skrzyniowa, załadunek pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z uchwytami do opróżniania 1100, ściany boczne gładkie | Wymagane |  |
| 35 | Dno skrzyni wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie | Wymagane |  |
| 36 | Mechanizm zagęszczania odpadów liniowo-płytowy | Wymagane |  |
| 37 | Mechanizm wrzutników sterowany i podnoszony łańcuchami | Wymagane |  |
| 38 | Tylna ściana odwłoków pionowa | Wymagane |  |
| 39 | Podłoga zabudowy klinowa | Wymagane |  |
| 40 | Prowadzona płyta wypychowa – profil w podłodze | Wymagane |  |
| 41 | Sterowanie funkcjami aparatu zasypowego na obu bokach odwłoka | Wymagane |  |
| 42 | Sterowanie funkcjami zespołu prasy i podnoszeniem odwłoka | Wymagane |  |
| 43 | Dwa niezależnie działające odwłoki | Wymagane |  |
| 44 | Podnoszenie odwłoka przez siłowniki umieszczone na zewnątrz bloków odwłoka po jednym na stronie, przykryte fabrycznymi osłonami  | Wymagane |  |
| 45 | Obniżona tylna krawędź wrzutników do wysokości od ziemi przy otwartej klapie 1,20 m, przy zamkniętej klapie 1,40 m | Wymagane |  |
| 46 | Radio | Wymagane |  |
| 47 | Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, włączany wraz z uruchomieniem biegu wstecznego | Wymagane |  |
| 47 | Zamek centralny | Wymagane |  |
| 49 | System elektryczny 24 V | Wymagane |  |
| 50 | Trójkąt ostrzegawczy | Wymagane |  |
| 51 | Gaśnica proszkowa 6kg. produkcji polskiej z uchwytem, | Wymagane |  |
| 52 | Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164 | Wymagane |  |
| 53 | Tempomat | Wymagane |  |
| 54 | Boczne osłony przeciw najazdowe w miejscach wymaganych | Wymagane |  |
| 55 | Kabina dzienna | Wymagane |  |
| 56 | Lusterka szerokokątne rampowe | Wymagane |  |
| 57 | Elektrycznie sterowane szyby | Wymagane |  |
| 58 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu | Wymagane |  |
| 59 | Zabudowa pojazdu posiada autoryzowaną sieć serwisową w Polsce z pełnym dostępem do serwisu i części zamiennych | Wymagane |  |
| 60 | Maksymalna odległość od autoryzowanego serwisu stacjonarnego dla podwozia max 50 km | Wymagane |  |
| 61 | Stały dostęp do serwisu 24/7 | Wymagane |  |
| 62 | Podwozie pojazdu i zabudowa pochodzą z produkcji seryjnej | Wymagane |  |
| 63 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 64 | Dostawa śmieciarki w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy | Wymagane |  |
| 65 | Książka serwisowa | Wymagane |  |
| 66 | Katalog części zabudowy | Wymagane |  |
| 67 | Pojazd powinien posiadać ważne badanie techniczne | Wymagane |  |
| 68 | Pojazd powinien być zarejestrowany lub przygotowany do rejestracji ( komplet dokumentów do rejestracji pojazdu) | Wymagane |  |
| 69 | W przypadku pojazdu używanego z ofertą należy załączyć zdjęcia pojazdu przedstawiające pojazd ze wszystkich 4 stron oraz zdjęcia wnętrza | Wymagane |  |
| 70 | Wymagane oświadczenie o gotowości do świadczenia usług gwarancyjnych dotyczących wszystkich elementów zabudowy w czasie 48 h w dni robocze  | Wymagane |  |
| 71 | Termin naprawy gwarancyjnej do max. 14 dni, w przypadku awarii przekraczającej maksymalny czas naprawy zapewnienie pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach  | Wymagane |  |
| 72 | Pojazd powinien zostać dostarczony z listą rodzajów oraz ilości płynów eksploatacyjnych znajdujących się w poszczególnych układach pojazdów w formie odpowiedniego wykazu skumulowanego na kartkach formatu A4 (olej silnikowy, olej w układzie wspomagania, olej w skrzyni biegów, olej w tylnym moście, olej hydrauliczny zabudowy). | Wymagane |  |
| 73 | Zamawiający na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin każdego pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin w siedzibie dostawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą). Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej. | Wymagane |  |
| 74 | Przeszkolenie min. 2 pracowników w zakresie budowy i obsługi pojazdu | Wymagane |  |

**Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wypełnić kolumnę dane techniczne oferowane. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.**