|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D**  **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca na etapie ofert wykonawczych).** |
|  | Typ | Dotykowy monitor interaktywny 65”.  Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 65 cali; * rozdzielczość min. 4K (3840x2160); * jasność min. 350 cd/m2; * kolory min. 1.07 mld; * proporcje ekranu 16:9; * kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o; * żywotność min. 50 000 godz.; * technologia dotyku podczerwień; * punkty dotyku min. 20; |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy; * RAM min. 8 GB; * pamięć ROM min. 64 GB; |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in); * min. 1x HDMI (out); * min. 3x USB typ A 3.0; * min. 1x USB typ-C; * min. 1x RJ45; * min. 1x RS-232; * min. 1x wyjście audio 3.5 mm; |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W; * wbudowane mikrofony min. 8 szt.; * wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5); * kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.; * możliwość montażu na ścianie; * standard VESA |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D**  **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ | Dotykowy monitor interaktywny 75”.  Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 75 cali; * rozdzielczość min. 4K (3840x2160); * jasność min. 350 cd/m2; * kolory min. 1.07 mld; * proporcje ekranu 16:9; * kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o; * żywotność min. 50 000 godz.; * technologia dotyku podczerwień; * punkty dotyku min. 20; |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy; * RAM min. 8 GB; * pamięć ROM min. 64 GB; |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in); * min. 1x HDMI (out); * min. 3x USB typ A 3.0; * min. 1x USB typ-C; * min. 1x RJ45; * min. 1x RS-232; * min. 1x wyjście audio 3.5 mm; |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W; * wbudowane mikrofony min. 8 szt.; * wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5); * kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.; * możliwość montażu na ścianie; * standard VESA |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D**  **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ | Dotykowy monitor interaktywny 85”-86”.  Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 85-86 cali; * rozdzielczość min. 4K (3840x2160); * jasność min. 350 cd/m2; * kolory min. 1.07 mld; * proporcje ekranu 16:9; * kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o; * żywotność min. 50 000 godz.; * technologia dotyku podczerwień; * punkty dotyku min. 20; |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy; * RAM min. 8 GB; * pamięć ROM min. 64 GB; |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in); * min. 1x HDMI (out); * min. 3x USB typ A 3.0; * min. 1x USB typ-C; * min. 1x RJ45; * min. 1x RS-232; * min. 1x wyjście audio 3.5 mm; |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W; * wbudowane mikrofony min. 8 szt.; * wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5); * kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.; * możliwość montażu na ścianie; * standard VESA |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D**  **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ | Wózek mobilny do dotykowego monitora interaktywnego.  Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 1.1. | wózek mobilny | * przystosowany do montażu dotykowego monitora   interaktywnego od 55” do 100”;   * zgodność ze standardem VESA min. 200x200, max. 1000x600: * minimalny udźwig: 100 kg; * wyposażony w 4 skrętne kółka z funkcją blokady min. 2 kółek; * płynna regulacja wysokości monitora w zakresie =<1200 mm - =>1600 mm (zakres dolny równe lub mniejsze niż 1200 mm, zakres górny równe lub większe niż 160 0mm); * regulowana półka pod monitorem; * zarządzanie kablami (maskowanie przewodów); |  |
| 1.2. | gwarancja | * min. 24 miesiące gwarancji. |  |