X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-02-01_RZUT ZADASZENIA,18.10.2019 12:18:03,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Poprzedni rozmiar papieru  (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-02-01_RZUT ZADASZENIA,18.10.2019 12:18:20,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Poprzedni rozmiar papieru  (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-04-01_PRZEKRÓJ BB,18.10.2019 12:20:49,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 2 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-04-01_PRZEKRÓJ BB,18.10.2019 12:21:04,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 2 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-04-01_PRZEKRÓJ BB PRZEKRÓJ FF,18.10.2019 12:24:01,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 2 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-04-01_PRZEKRÓJ BB PRZEKRÓJ FF,18.10.2019 12:24:17,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 2 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-08-01_ZESTAWIENIE STOLARKI,18.10.2019 12:27:05,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
