PI.272.27/2.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla postępowania pn. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS Nielestno post II

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
|  | Warunki techniczne |
| 1. | Dane ogólne* Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, nie używany, nie rejestrowany, nie powystawowy, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych;
* Ilość miejsc 9 (8+1);
* Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku w trakcie jazdy);
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180o;
 |
| 2. | Przestrzeń pasażerska o wysokości minimum 160cmSilnik* Pojemność – min. 1900 cm3;
* Moc – min.130 KM;
* Rodzaj paliwa – olej napędowy;
* Spełniający normę emisji spalin EURO 6;
 |
| 3.  | Wyposażenie• Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z podestem;• Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna;• Centralny zamek z pilotem;• Izolacja dźwiękowo – termiczna;• Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;• Wspomaganie układu kierowniczego;• Napęd na koła przednie;• Lusterka boczne elektrycznie regulowane; • Skrzynia biegowa 6 stopniowa + bieg wsteczny, za równoważną zostanie uznana skrzynia automatyczna; • Regulacja kolumny kierownicy; • Całkowite przeszklenie pojazdu;• Wycieraczki szyby przedniej z płynną regulacją prędkości i spryskiwaczem;• Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi, z wycieraczkami i spryskiwaczem;• Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne;• W oknach przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane;• Tapicerka w przestrzeni pasażerskiej łatwa w utrzymaniu czystości, w kolorze ciemnym; wnęki okienne nie muszą być tapicerowane;• Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego;• Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu;• Składany i wyjmowany 2 rząd siedzeń – 2 + 1 dwumiejscowe lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu;• Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń – 3 miejscowy, z możliwością demontażu;• Głośniki w drzwiach kabiny kierowcy oraz w części pasażerskiej;• Radioodtwarzacz CD lub z wejściami USB oraz bluetooth; • System audio z funkcją zestawu głośnomówiącego;• Przednie i tylne czujniki parkowania; • Opony zimowe + felgi : 4 szt.;• Pełnowymiarowe koło zapasowe;• Nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany;• Dywaniki gumowe przód;Demontowany hak holowniczy; • Wyposażenie dodatkowe dedykowane, w tym: podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy; |
| 4. | Bezpieczeństwo* Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;
* Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu;
* Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;
* System kontroli trakcji: układ ASR i ESP;
* Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem;
* Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki;
* Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi;
* Stopień wejściowy boczny oświetlony;
* Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie;
* Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa;
 |
| 5. | Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych* Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2;
* Cała podłoga z trwałego, antypoślizgowego, wodoodpornego materiału; dodatkowe wzmocnienie pod montaż wózka inwalidzkiego;
* wyposażony w składane najazdy z możliwością szybkiego rozkładania ręcznego, dopuszczana możliwość składania elektrycznego lub pneumatycznego, służące do wprowadzania do pojazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
* składanie najazdu wspomagane amortyzatorem gazowym;
* powierzchnia najazdu wykonana z siatki drobno oczkowej lub blachy o powierzchni ryflowanej wykonanych z metalu niekorodującego;
* Udźwig minimum 300 kg;
* Instrukcja obsługi mocowania wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną w języku polskim;
* Instrukcja obsługi windy w języku polskim;
 |
| 6. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych, kierunkowskazy dachowe |
| 7. | Wymagany okres gwarancji jakości:a) Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; wydłużenie okresu gwarancji w tej kategorii jest kryterium wyboru wykonawcy, b) Minimum 48 miesięcy na perforację nadwozia;c) Minimum 24 miesiące na brak usterek lakierniczych |
| 8. | SerwisZamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne. |
| 9 | Z uwagi na fakt, że kryterium oceny oferty jest łączny koszt oraz ilość obowiązkowych przeglądów jakie będzie musiał wykonać i pokryć Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Wykonawca oferuje łączną wartość wymienionych kosztów oraz niezbędnych przeglądów przez okres 24 miesięcy. |