**Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**

**PODSTAWOWE/MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE, OPIS WYPOSAŻENIA:**

* 1. **1)** **Dane techniczne dot. podwozia**
	2. a) podnośnik koszowy – 1 szt.;
	3. b) rok produkcji: nie starszy niż 2008
	4. c) dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t. – jazda pojazdem na podstawie prawa jazdy kat. B;
	5. d) przystosowanie do ruchu prawostronnego: kierownica po lewej stronie
	6. e)zarejestrowany w Polsce
	7. f) moc silnika: min. 130KM;
	8. g) pojemność: min. 2 200 cm³;
	9. h) przebieg: max. 130000 km
	10. **2)** **Dane techniczne podnośnika koszowego:**
	11. a) podnośnik koszowy teleskopowy
	12. b) rok produkcji nie starszy niż 2008
	13. c) wysokość robocza: min. 24 metrów;
	14. d)maksymalny wysięg boczny : min. 11,5 m
	15. e)maksymalny udźwig kosza: min. 200 kg; 2 osoby + narzędzia
	16. f) kosz samopoziomujący;
	17. g) kosz obrotowy
	18. h) sterowanie: z kosza i podstawy;
	19. i) start/stop silnika w koszu;
	20. j) gniazdo 230V w koszu,
	21. k) podpory przód i tył wysuwane hydraulicznie rozstawiane na szeroko - obustronnie poza obrys pojazdu
	22. ł) kogut ostrzegawczy na kabinie.
	23. m) ilość roboczogodzin: max. 4000
	24. n) max. długość transportowa: 8050 mm
	25. o) max. wysokość transportowa: 3100 mm
	**3)** **Pozostałe wymagania:**
	26. 1) gwarancja min. 3 miesiące na nadbudowę liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego;
	27. 2) resurs wykonany na min. 9 lat
	28. 3) badanie - aktualny protokół i decyzja UDT;
	29. 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – stacjonarny i mobilny na terenie całej Polski.
	30. 5) Serwis stacjonarny oddalony max. o 200 km od Zamawiającego
	31. 6) w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;