**Warunki zapytania ofertowego.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.:
**„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Wilkasach ul. Brzozowa i ul. Kwiatowa – etap II”.**

## Zakres przedmiotu zamówienia:

## Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych:

* w drodze gminnej nr 129051 N ul. Brzozowej, w zakresie:
1. budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 12 Ø 450 mm (od pkt. D8 do D18) w wykopie o głębokości od 1,20 m do 1,70 m, z częściową rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm lub odtworzeniem zieleńca warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm i odsianiem odpowiednio dobraną mieszanką trawy – 192,43 m,
2. budowa studni rewizyjnych systemu PRO PP Ø 630 mm i 450 mm, z włazami kanałowymi typ. lekki wraz z obrobieniem włazów w nawierzchni chodnika – 11 sztuk,
3. montaż systemów odwodnienia liniowego z rusztami żeliwnymi 40 ton. w istniejących nawierzchniach jezdni z masy mineralno-bitumicznej – 5 kpl.,
4. budowa studzienek wpustów ulicznych z rur betonowych D=450 mm z osadnikami w istniejących nawierzchniach jezdni z masy mineralno-bitumicznej wraz z montażem pierścieni odciążających
i rusztów żeliwnych 400x600 mm „uchylnych” – 6 sztuk,
* w drodze gminnej nr 129060 N ul. Kwiatowej, w zakresie:
1. budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 12 Ø 450 mm (od pkt. A1 do A2) w wykopie o głębokości od 0,90 m do 1,60 m, z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm lub odtworzeniem zieleńca warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm i odsianiem odpowiednio dobraną mieszanką trawy – 32,00 m,
2. budowa studni rewizyjnej systemu PRO PP Ø 630 mm, z włazami kanałowymi typ. lekki wraz
z obrobieniem włazów w nawierzchni chodnika na istniejącym przepuście drogowym – 1 sztuka,
3. budowa studni rewizyjnej systemu PRO PP Ø 450 mm, z włazami kanałowymi typ. lekki wraz
z obrobieniem włazów w nawierzchni chodnika – 1 sztuka,
4. budowa zbiornika podziemnego – systemowego ze skrzynek rozsączających o wym. 4,00x5,00x
x1,50 m – 1 kpl.
5. rozbiórka murka betonowego wylotu przepustu w skarpie nasypu drogi wraz z zamurowaniem przepustu i uzupełnieniem skarpy warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm i odsianiem odpowiednio dobraną mieszanką trawy na powierzchni około 16 m2 –1 sztuka,

## Ponadto na przedmiot zamówienia składają się:

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
* opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac prowadzonych w pasach drogowych dróg gminnych,
1. Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierają załącznik do warunków zapytania ofertowego, tj.:

* dokumentacja techniczna - załącznik nr 1,
* projekt umowy - załącznik nr 2.

## Wymagania dotyczące zatrudnienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, tj. kierowania robotami związanymi z przebudową kanalizacji deszczowej,

1. Termin realizacji zamówienia:
* w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
* 2 miesięcy – nie później niż **do 20 grudnia 2023 r.,**

Zamawiający przewiduje możliwość:

* zmiany terminu wykonania umowy,
* przedłużenia terminu wykonania umowy,
* innych istotnych postanowień umowy,
* zmiany zakresu rzeczowego i wynagrodzenia umownego,

na zasadach określonych z projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych warunków zapytania ofertowego.

1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

**cena 100 %,**

## Inne wymagania dotyczące Wykonawcy:

* Wykonawca winien udokumentować potwierdzonymi za zgodność z oryginałem: kopiami umów, faktur, protokołów odbioru robót poświadczających wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub remontach kanalizacji deszczowych.
* Wykonawca winien udokumentować (złożonym oświadczeniem – załącznik nr 3):
* że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
1. Sposób przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (skan PDF podpisany), w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

1. Miejsce i termin złożenia ofert:
* pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej,
* **do dnia 18 października 2023 r. do godziny 12.00.**
1. Termin otwarcia ofert:

**w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 13.00**.

1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

podinspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko – Marcin Wójcik.

1. Oświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca, oświadcza, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy
i zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z:

* zakresu przedmiotu zamówienia,
* zapisów zawartych w projekcie umowy

jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Kod CPV: 44132000-4 Elementy przepustów.

1. Postępowanie oznaczone jest jako - RRG.271.21.2023.3.MW
2. Informacja Zamawiającego o podziale zamówienia:

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Uzasadnienie: Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach (małe i średnie przedsiębiorstwa) uznał iż, podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.