1. **Przedmiot zamówienia:**
2. CPV (nazwa i kod)

90.60.00.00-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń,

* + - * 1. Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników,

90.51.32.00-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich.

1. (dostawa, usługa, robota budowlana) - usługa;
2. Opis przedmiotu zamówienia:

**Część nr 1: Zimowe utrzymanie dróg miejskich w zakresie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia do pracy** | **Zakres pracy** | **Krotność** |
|  1 | odśnieżanie ulic pługiem lekkim z nośnikiem o mocy min 70 kW | 1h | 120 |
| 2 | odśnieżanie ulic pługiem średnim z nośnikiem o mocy min 200 kW | 1h | 30 |
| 3 | odśnieżanie chodników pługiem z nośnikiem o ciężarze całkowitym do 3,5 tony | 1h | 40 |
| 4 | uszorstnianie chodników i ulic piaskarką z ładunkiem mieszanki piaskowo-solnej  | 1h | 120 |
| 5 | praca ładowarki do załadunku śniegu | 1h | 5 |
| 6 | ciągnik z przyczepą do wywozu śniegu | 1h | 5 |
| 7 | gotowość do świadczenia usługi (max. wartość „gotowości” nie może przekraczać 10% łącznej wartości usługi zimowego utrzymania dróg miejskich zawartych w pkt. 1-6) | 1 m-c | 5 m-cy |

**Wymagania dla zimowego utrzymania dróg:**

* 1. Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał sprzętem znajdującym się w jego dyspozycji, obejmującym – w przypadku uzasadnionym warunkami atmosferycznymi.
	2. Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca i zobowiązuje się do jego zabezpieczenia. Do wykonania mieszanki piaskowo solnej ma być użyty piasek (spełniający wymagania normy PN-B-11113/1996 – kruszywa mineralne oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
	3. Odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,
	4. Odśnieżanie chodników na całej szerokości,
	5. Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi. Wykaz ulic przeznaczonych do odśnieżania określa załącznik nr 1 do SWZ. Jakość wykonywanych usług musi zapewnić utrzymanie obowiązujących standardów.
	6. Utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia świadczenia usług objętych umową.
	7. Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług objętych umową w terminie od dnia podpisania umowy.
	8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę objętą niniejszym zamówieniem odpowiednim sprzętem: pług lekki, pług średni, piaskarka z załadunkiem, ładowarka, ciągnik z przyczepą do wywozu śniegu.
	9. Usługi będą wykonywane wyłącznie na podstawie zlecenia pisemnego/telefonicznego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
	10. Prowadzenie akcji zimowej:
1. Każdorazowe prowadzenie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg będzie rozpoczynało się w momencie:

- zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi i zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego tą samą drogą konieczności rozpoczęcia prac oraz określenia zakresu i lokalizacji wykonywania usługi,

- polecenia przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi, po określeniu zakresu i lokalizacji wykonywania prac.

* 1. Wzywanie do pracy zespołów roboczych Wykonawcy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
	2. Dokumentowanie pracy operatorów i sprzętu odbywać się będzie na drukach dostarczonych przez Wykonawcę.

**Część nr 2: Letnie utrzymanie dróg zakres:**

**a)Zamiatanie ulic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj prac** | **Zakres Prac** | **Krotność** |
| 1 | Zamiatanie ulic kat. I – częstotliwość: 2 razy w miesiącu  | 5,15 km | 14 |
| 2 | Zamiatanie ulic kat. II – częstotliwość: 1 raz w miesiącu | 7,72 km | 7 |

**b) Koszenie terenów zielonych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj prac** | **Zakres**  | **Krotność**  |
| 1 | Koszenie trawników w pasie drogowym  | 70895 m2/kpl  | 5 |
| 2 | - Park miejski, skwery przed halami 130 i 132 oraz skwer za halą 132 (3507 m2)  - „rondo PKP” (760 m2);  | 4267 m2/kpl | 8 |
| 3 | Rów przy ul. Słuszki | 770 m2/kpl | 1 |
| 4 | Pozostałe place (trawniki) poza pasami drogowymi: - plac przy boisku Orlik (165 m2); - teren zielony przy ul. Granicznej plus targowisko miejskie i parking (3028 m2); - teren zielony przy cmentarzu prawosławnym (3956 m2);  | 7149 m2/kpl | 5 |
| 5 | - Cmentarz Żydowski + mogiły na terenie miasta (4500 m2);- plac zabaw przy ul. Błotków (576 m2); | 5076 m2/kpl | 2 |
| 6 | Teren stadionu poza płytą boiska  | 4854 m2/kpl | 3 + prawo opcji 1 |
| 7 | Koszenie płyty Stadionu Miejskiego  | 10050 m2/kpl | 15+prawo opcji 14 |

**Wymagania dla letniego utrzymania dróg:**

* 1. Zamiatanie ulic i chodników będzie wykonane mechanicznie lub ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (zamiatarki, sprzęt ręczny do zamiatania), który zapewni warunki BHP oraz wymagania ochrony środowiska (dotyczące zapylenia i hałasu) przy wykonywaniu usługi. Sprzątanie powinno się wykonywać w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu. Jezdnia powinna być oczyszczona na szerokości 0,75 m od każdej z dwóch krawędzi.
	2. Koszenie nie obejmuje sprzątania koszonej trawy i leżących liści w sezonie jesiennym.
	3. Wymagania materiałowe i jakościowe:

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Koszenie skwerów przed halami 130 i 132, w parku miejskim oraz skweru na tzw. „rondzie PKP” wymaga koszenia kosiarką z koszem, tak aby nie zaśmiecać rabat.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę objętą niniejszym zamówieniem odpowiednim sprzętem: zamiatarka, kosiarka samojezdna, kosiarka spalinowa z koszem.
	1. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

Usługi będą wykonywane wyłącznie na podstawie zlecenia pisemnego/telefonicznego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego:

a) decyzję o konieczności wykonywania poszczególnych usług objętych zamówieniem podejmować będzie Zamawiający.

b) wzywanie do pracy zespołów roboczych Wykonawcy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego:

c) Wykonawca przystąpi do pracy w ciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania usługi.

**Część nr 3: Całoroczne opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie targowiska miejskiego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj prac** | **zakres**  | **Krotność** |
| 1 | Opróżnianie koszy ulicznych (wg zestawienia ilości wywozu poszczególnych koszy wg. pkt. b/ „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”) | 325 szt./kpl | 48+prawo opcji 12 |
| 2 | Sprzątanie targowiska miejskiego | 1 szt./kpl | 50 |

**Wymagania dla opróżniania koszy i sprzątania targowiska miejskiego:**

* 1. Opróżnianie koszy obejmuje zebranie i zagospodarowanie zebranych odpadów oraz utrzymanie koszy we właściwym stanie technicznym z uwzględnieniem kosztów ich składowania.
	2. Sprzątanie targowiska miejskiego jeden raz w tygodniu (każdy piątek tygodnia po zakończonym targowisku) polega na opróżnianiu koszy na śmieci, sprzątaniu placu targowiska, parkingu i przyległych ulic Granicznej
	i Narutowicza oraz zagospodarowanie zebranych odpadów.

Szczegółowy wykaz ulic i standardów wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

1. **Termin realizacji**: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

a/ Wykaz trawników do koszenia w sezonie letnim 2025r:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | lokalizacja trawników | pow. - m2 |
| 1 | ul. Janowska + przystanek | 474 |
| 2 | ul. Stacyjna | 110 |
| 3 | ul. Czerwonego Krzyża | 6630 |
| 4 | ul. Topolowa | 2648 |
| 5 | ul. Graniczna | 234 |
| 6 | ul. H.Sienkiewicza | 1672 |
| 7 | ul. W.Reymonta | 610 |
| 8 | ul. Marsz.J.Piłsudskiego | 2208 |
| 9 | ul. Wyszyńskiego | 3820 |
| 10 | ul. K.Andrzejuka | 492 |
| 11 | ul. Cicha | 70 |
| 12 | ul. G.Narutowicza | 2000 |
| 13 | ul. K.Pułaskiego | 794 |
| 14 | ul. gen.W.Sikorskiego | 1274 |
| 15 | ul. Armii Krajowej | 1110 |
| 16 | ul. Klonowa | 560 |
| 17 | ul. Akacjowa | 740 |
| 18 | ul. Ogrodowa | 165 |
| 19 | ul. Lipowa | 750 |
| 20 | ul. J.Popiełuszki | 2121 |
| 21 | ul. J.B.Słuszki | 614 |
| 22 | ul. Wspólna | 1133 |
| 23 | ul. Polna | 422 |
| 24 | ul. T.Kościuszki | 2350 |
| 25 | ul. Błotków | 6000 |
| 26 | ul. Gruntowa | 1568 |
| 27 | ul. J.Słowackiego | 664 |
| 28 | ul. J.J.Flemminga | 200 |
| 29 | ul. Wiejska | 700 |
| 30 | ul. Aleja Marzeń + boczna do „dworku” | 1400 |
| 31 | ul. Wspólna - poza obrzeżami | 6277 |
| 32 | ul. Łąkowa | 2340 |
| 33 | ul. Różana | 280 |
| 34 | ul. Wschodnia | 480 |
| 35 | ul. Młynarska | 360 |
| 36 | alejka "k/Galerii Smaków" | 295 |
| 37 | ul. E.Orzeszkowej | 4000 |
| 38 | ul. A.Asnyka | 1960 |
| 39 | ul. Okrężna | 1270 |
| 40 | ul. Sportowa | 150 |
| 40 | ul. Nowa | 1200 |
| 41 | ul. Słoneczna | 160 |
| 42 | ul. Przeskok | 100 |
| 43 | ul. Jana Pawła II | 1820 |
| 44 | ul. W.Kozłowskiego | 600 |
| 45 | ul. J.Kotarby | 220 |
| 46 | ul.J.I.Kraszewskiego | 4110 |
| 47 | ul. Wierzbowa + łącznik | 820 |
| 48 | ul. B.Prusa | 920 |
| **razem** *(poz. 1 - 48)***:** | **70895** |

b) Wykaz koszy na śmieci do opróżniania na terenie miasta Terespol na rok 2025:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | kosze uliczne | szt. | wymagana ilość opróżnień koszy w tygodniu  | Łączna ilość opróżniania koszy w tygodniu |
| 1 | ul. Janowska + „rondo PKP”  | **5** | 7 | 35 |
| 2 | ul. Czerwonego Krzyża | **19** | 7 | 133 |
| 3 | ul. Topolowa | **4** | 2 | 8 |
| 4 | ul. Graniczna | **4** | 2 | 8 |
| 5 | ul. H.Sienkiewicza | **12** | 2 | 24 |
| 6 | ul. W.Reymonta | **5** | 1 | 5 |
| 7 | ul. Marsz.J.Piłsudskiego | **9** | 1 | 9 |
| 8 | ul. kard.St.Wyszyńskiego | **11** | 3 | 33 |
| 9 | ul. T.Kościuszki | **4** | 1 | 4 |
| 10 | ul. K.Andrzejuka | **2** | 1 | 2 |
| 11 | ul. Armii Krajowej | **3** | 1 | 3 |
| 12 | ul. Akacjowa | **3** | 1 | 3 |
| 13 | ul. Ogrodowa | **2** | 1 | 2 |
| 14 | ul. Klonowa | **2** | 1 | 2 |
| 15 | ul. ks.J.Popiełuszki | **4** | 1 | 4 |
| 16 | ul. Wspólna | **3** | 2 | 3 |
| 17 | ul. J.I.Kraszewskiego | **3** | 2 | 3 |
| 18 | ul. Wojska Polskiego | **9** | 7 | 9 |
| 19 | ul. Stacyjna | **2** | 1 | 2 |
| 20 | skwer przy WP 130 | **3** | 2 | 6 |
| 21 | skwer przy WP 132 | **2** | 2 | 4 |
| 22 | park miejski | **3** | 2 | 6 |
| 23 | ul. Gruntowa (Koroszczyńska) | **2** | 1 | 2 |
| 24 | ul. Gruntowa | **2** | 1 | 2 |
| 25 | ul. Wierzbowa | **2** | 1 | 2 |
| 26 | ul. G.Narutowicza | **5** | 1 | 5 |
| 27 | ul. gen.Wł.Sikorskiego | **2** | 1 | 2 |
| 28 | ul. K.Pułaskiego | **2** | 1 | 2 |
| 29 | ul. Błotków | **2** | 1 | 2 |
| **razem** *(poz. 1 - 29)***:** | **131** |  | **325** |
| **1 kpl. = 325 szt. opróżnionych ulicznych koszy na śmieci w tygodniu /1 krotność/**  |

c) Wykaz ulic miejskich do mechanicznego zamiatania wg. kategorii na rok 2025:

|  |
| --- |
|  **I. - mechaniczne zamiatanie ulic - kat.I** |
| lp | ulice do zamiatania | dł. - km. |
| 1 | ul. Janowska | 1 szt. | = | 0,45 |
| 2 | ul. Czerwonego Krzyża | 1 szt. | = | 1,45 |
| 3 | ul. Topolowa | 1 szt. | = | 0,15 |
| 4 | ul. Graniczna | 1 szt. | = | 0,60 |
| 5 | ul. H.Sienkiewicza | 1 szt. | = | 0,85 |
| 6 | ul. Marsz.J.Piłsudskiego | 1 szt. | = | 0,80 |
| 7 | ul. kard.St.Wyszyńskiego | 1 szt. | = | 0,70 |
| 8 | ul. Stacyjna | 1 szt. | = | 0,15 |
| **razem** *(poz. 1 - 8)***:** | **1 kpl** | **=** | **5,15** |

|  |
| --- |
|  **II. - mechaniczne zamiatanie ulic - kat.II** |
| lp | ulice do zamiatania | dł. - km. |
| 1 | ul. Wspólna | 1 szt. |  = | 0,45 |
| 2 | ul. K.Andrzejuka | 1 szt. |  = | 0,20 |
| 3 | ul. K.Pułaskiego | 1 szt. |  = | 0,44 |
| 4 | ul. gen.W.Sikorskiego | 1 szt. |  = | 0,60 |
| 5 | ul. Armii Krajowej | 1 szt. |  = | 0,40 |
| 6 | ul. Akacjowa | 1 szt. |  = | 0,43 |
| 7 | ul. ks.J.Popiełuszki | 1 szt. |  = | 0,40 |
| 8 | ul. Klonowa | 1 szt. |  = | 0,25 |
| 9 | ul. Ogrodowa | 1 szt. |  = | 0,25 |
| 10 | ul. Lipowa | 1 szt. |  = | 0,20 |
| 11 | ul. T.Kościuszki | 1 szt. |  = | 0,55 |
| 12 | ul. G.Narutowicza | 1 szt. |  = | 0,70 |
| 13 | ul. J.U.Niemcewicza | 1 szt. |  = | 0,07 |
| 14 | ul. Jana Pawła II | 1 szt. |  = | 0,62 |
| 15 | ul. W.Kozłowskiego | 1 szt. |  = | 0,21 |
| 16 | ul. J.J.Flemminga | 1 szt. |  = | 0,08 |
| 17 | ul. J.I.Kraszewskiego | 1 szt. |  = | 0,47 |
| 18 | ul. J.Kotarby | 1 szt. |  = | 0,21 |
| 19 | ul. J.Słowackiego | 1 szt. |  = | 0,42 |
| 20 | ul. W.Reymonta | 1 szt. |  = | 0,45 |
| 21 | ul. Gruntowa | 1 szt. |  = | 0,32 |
| **razem** *(poz. 1 - 21)***:** | **1 kpl** |  **=** | **7,72** |

**Standardy zimowego utrzymania dróg miejskich w Terespolu w roku 2025**

* + 1. **Przyjmuje się następujący minimalny standard utrzymania dróg miejskich dla dróg
		w I kolejności odśnieżania**: jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, chodnik odśnieżony z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość. Dopuszczalny czas osiągnięcia założonego standardu ustala się:
1. po ustaniu opadów śniegu:
	1. śnieg luźny do 4 godz.
	2. błoto pośniegowe do 6 godz.
	3. śnieg zajeżdżony-może występować, jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu.
	4. zaspy - nie dopuszcza się
2. od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość:
3. gołoledź, szron, szadź do 4 godz.
4. śliskość pośniegowa do 6 godz.
5. lodowica do 4 godz.

**2. Przyjmuje się następujący minimalny standard utrzymania dróg miejskich dla dróg II kolejności odśnieżania:** jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana w miejscach decydujących o ruchu, chodnik odśnieżony. Dopuszczalny czas osiągnięcia założonego standardu ustala się:

1. po ustaniu opadów śniegu:
2. śnieg luźny do 6 godz.
3. błoto pośniegowe do 8 godz.
4. śnieg zajeżdżony – może występować, jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych.
5. zaspy – do 10 godz.
6. od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość na skrzyżowaniach dróg, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi:
7. gołoledź, szron, szadź do 6 godz.
8. śliskość pośniegowa do 8 godz.
9. lodowica do 6 godz.

Przyjmuje się, że mieszanka piaskowo-solna służąca do posypywania miejsc decydujących o ruchu na ulicach w składzie zawiera max. 20% soli.

**3. Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem**

|  |
| --- |
| **Wykaz ulic I kolejności odśnieżania** |
| 1 | ul. Janowska + parkingi, chodniki, przystanek autobusowy |
| 2 | ul. Czerwonego Krzyża + parkingi + chodniki |
| 3 | ul. K.Andrzejuka + chodnik |
| 4 | ul. Topolowa + parking + chodnik |
| 5 | ul. Graniczna + chodniki + parking i plac targowy (przed targowymi piątkami)  |
| 6 | ul. H. Sienkiewicza + parkingi + chodniki + alejki w parku miejskim |
| 7 | ul. W.Reymonta + chodniki + parking |
| 8 | ul. Marsz.J.Piłsudskiego + chodniki |
| 9 | ul. kard.S.Wyszyńskiego + chodnik |
| 10 | ul. T.Kościuszki + chodnik |
| 11 | ul. Błotków + chodnik |
| 12 | ul. Przelotowa  |
| 13 | ul. Wspólna + chodnik |
| 14 | ul. G.Narutowicza + chodnik |
| 15 | ul. J.I.Kraszewskiego + chodnik |
| 16 | ul. Gruntowa + chodnik + chodnik przy „Koroszczyńskiej” |
| 17 | ul. J.Słowackiego |
| 18 | ul. K.Pułaskiego + chodnik |
| 19 | ul. gen.W.Sikorskiego |
| 20 | ul. Armii Krajowej + chodnik |
| 21 | ul. Klonowa + chodnik |
| 22 | ul. Akacjowa + chodnik |
| 23 | ul. Ogrodowa + chodnik |
| 24 | ul. Lipowa + chodnik |
| 25 | ul. ks.J.Popiełuszki + chodnik |
| 26 | ul. Stacyjna + chodnik + parkingi |
| 27 | ul. E.Orzeszkowej |
| 28 | ul. J.B.Słuszki + chodnik |
| **Wykaz ulic II kolejności odśnieżania** |
| 1 | ul. Wschodnia |
| 2 | ul. Aleja Marzeń |
| 3 | ul. S.Żeromskiego |
| 4 | ul. Różana |
| 5 | ul. Miłosna |
| 6 | ul. Młynarska |
| 7 | ul. Szkolna |
| 8 | ul. J.U.Niemcewicza |
| 9 | ul. Cicha |
| 10 | ul. Przeskok |
| 11 | ul. Krótka |
| 12 | ul. Nowa |
| 13 | ul. Okrężna |
| 14 | ul. Słoneczna |
| 15 | ul. Sportowa + chodnik |
| 16 | ul. M.Konopnickiej |
| 17 | ul. B.Prusa |
| 18 | ul. Cerkiewna |
| 19 | ul. Asnyka + łącznik: Asnyka ze Sportową |
| 20 | ul. Łąkowa + łącznik: Łąkowa ze Sportową |
| 21 | ul. Wierzbowa + łącznik: Wierzbowa z Gruntową |
| 22 | ul. Wiejska |
| 23 | ul. Polna |
| 24 | ul. Spokojna |
| 25 | ul. J.J.Flemminga |
| 26 | ul. A.Pocieja + chodnik  |
| 27 | ul. J.i A.Czartoryskich |
| 28 | ul. W.Kozłowskiego + chodnik |
| 29 | ul. J.Kotarby  |
| 30 | ul. Jana Pawła II + chodnik |

**4. Wymagania dla zimowego utrzymania dróg:**

4.1) Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał sprzętem znajdującym się w jego dyspozycji, obejmującym – w przypadku uzasadnionym warunkami atmosferycznymi.

4.2) Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca i zobowiązuje się do jego zabezpieczenia. Do wykonania mieszanki piaskowo solnej ma być użyty piasek (spełniający wymagania normy PN-B-11113/1996 – kruszywa mineralne oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

4.3) Odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,

4.4) Odśnieżanie chodników na całej szerokości,

4.5) Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi. Wykaz ulic przeznaczonych do odśnieżania określa załącznik nr 1 do SIWZ. Jakość wykonywanych usług musi zapewnić utrzymanie obowiązujących standardów.

4.6) Utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia świadczenia usług objętych umową.

4.7) Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług objętych umową w terminie od dnia podpisania umowy.

4.8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę objętą niniejszym zamówieniem odpowiednim sprzętem: pług lekki, pług średni, piaskarka z załadunkiem, ładowarka, ciągnik z przyczepą do wywozu śniegu.

4.9) Usługi będą wykonywane na podstawie zlecenia pisemnego/telefonicznego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4.10) Prowadzenie akcji zimowej:

Każdorazowe prowadzenie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg będzie rozpoczynało się w momencie:

- zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi i zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego tą samą drogą konieczności rozpoczęcia prac oraz określenia zakresu i lokalizacji wykonywania usługi,

- polecenia przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi, po określeniu zakresu i lokalizacji wykonywania prac.

* 1. Wzywanie do pracy zespołów roboczych Wykonawcy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
	2. Dokumentowanie pracy operatorów i sprzętu odbywać się będzie na drukach dostarczonych przez Wykonawcę (kart drogowe użytego sprzętu).