**Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**

**FORMULARZ ZGODNOŚCI PRZEDMIOTU DOSTAWY Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WZOREM UMOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Rodzaj parametru | **ZAGINARKA HYDRAULICZNA - WYMÓG** | **NAZWA I ADRES OFERENTA:………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..** |
| Wpisać TAK jeżeli spełnia wymagania specyfikacji lub NIE jeżeli nie spełnia. Możliwy komentarz |
| 1 | Maksymalna długość giętego materiału | Minimum: 2500[mm]. |  |
| 2 | Zakres grubości materiału giętego | Stal zwykła minimum: 0,5-4[mm],Stal nierdzewna minimum: 0,5-2[mm]. |  |
| 3 | Wymiary gabarytowe  | Maksymalne wymiary przedmiotu zamówienia:- długość: 3500[mm],- szerokość: 1800[mm],- wysokość: 1800[mm]. |  |
| 4 | Sterowanie  | Elektroniczne ustawienie kąta gięcia. Wyposażone w przenośną konsolę z pedałami sterującymi. System sterowania zapewniający bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. |  |
| 5 | Listwy gnące | - dolna,- górna (dzielona). |  |
| 6 | Zastosowany agregat | - hydrauliczny. |  |
| 7 | Moc silnika elektrycznego | Minimum: 5,5[kW]. |  |
| 8 | Maksymalny prześwit pomiędzy belkami gnącymi | Minimum: 130[mm]. |  |
| 9 | Maksymalny kąt zagięcia | Minimum: 120[º]. |  |
| 10 | Wymagane dokumenty | - instrukcja w języku polskim,- deklaracja zgodności CE,- dokumentacja techniczno-rozruchowa,- katalog części zamiennych.- wszystkie wymienione powyżej dokumenty wymagane są do przedłożenia w terminach wskazanych w umowie. |  |
| 11 | Dopuszczalny nacisk na podłoże | Dopuszczalny nacisk przedmiotu zamówienia na posadzkę nie może przekraczać 100kPa**. PROSZĘ PODAĆ NACISK NA PODŁOŻĘ LUB CIĘŻAR PRZEDMIOTU DOSTAWY I POWIERCHNIĘ, KTÓRĄ PRZEDMIOT DOSTAWY PRZYLEGA DO PODŁOŻA** |  |
| 12 | Transport i montaż | - przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy,- przedmiot zamówienia zostanie zamontowany w docelowym miejscu użytkowania na terenie siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy. Montaż urządzenia ma zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Zamawiający w swoim zakresie przygotuje specjalne podłoże wg dostarczonej przez dostawcę dokumentacji o ile producent urządzenia przewiduje taką konieczność. Prześwit wejścia do pomieszczenia docelowego posiada wymiary: - szerokość: 150 cm, - wysokość: 200 cm.  |  |
| 13 | Warunki formalne - spełnienie warunków umowy i OPZ | Proszę potwierdzić znajomość warunków umowy oraz OPZ oraz ich akceptację.  |  |