**Schody -1 szt.**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Schody do nauki chodzenia z pochylnią, wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary, odpornej na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące, stopnie wykonane ze sklejki. |  |
|  | Schody składają się z wejścia po trzech stopniach i podestu z jednej strony i zejścia pochylnią, możliwość regulacji wysokości oraz rozstawu poręczy |  |
|  | Wysokość stopnia: 150 mm |  |
|  | Szerokość stopnia: 600 mm |  |
|  | Głębokość stopnia: 300 mm |  |
|  | Podest:  Długość- 660 mm  Szerokość- 660 mm |  |
|  | Szerokość pochylni: 600 mm |  |
|  | Długość całkowita: 3007 mm |  |
|  | Szerokość całkowita: 730 mm |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy: 620-1000mm |  |
|  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, Certyfikat CE, Deklaracja zgodności |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie:  C:\Users\p012005\Desktop\250px_Schody rehabilitacyjne SCHR.jpg |  |