***Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia***

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż używanego, bezwypadkowego pojazdu typu bramowiec, przeznaczonego do obsługi kontenerów typu Mulda, i kontenerów KP7,KP10 - dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 6a
2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normatywnych środowiskowych, tj. emisji dwutlenku węgla i zużycia energii.
3. Pojazd będący przedmiotem zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wszelkich obciążeń w jakikolwiek sposób, na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu ani zabezpieczenia, nie toczą się wobec niego żadne postępowania egzekucyjne sądowe czy administracyjne.
4. Pojazd Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 **34100000-8** Pojazdy silnikowe

 **34144510-6** Pojazdy do transportu odpadów

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie **14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**
2. Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca dostarczy dokumenty pojazdu, tj. zaświadczenie
o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu przeprowadzonego nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu zamówienia, udokumentowany przebieg, książkę serwisową, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, decyzję dopuszczającą system bramowy do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz instrukcje obsługi i eksploatacji pojazdu oraz urządzenia bramowego.
3. Wykonawca nie później niż 2 dni przed planowanym terminem dostawy zawiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy (data i godzina).
4. Odbiór dokumentów i wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w uzgodniony dzień roboczy, do godziny 15:00.
5. Podwozie:
	* samochód używany, bezwypadkowy,
	* rok produkcji od 2011 do 2016 r.,
	* przebieg do 300 000 km,
	* dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 18 000 kg,
	* ilość osi 2,
	* tylna oś wyposażona w koła bliźniacze,
	* silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 240 KM,
	* norma emisji spalin Euro 5 i wyższa,
	* układ kierowniczy ze wspomaganiem,
	* zawieszenie przednie i tylne na resorach,
	* układ hamulcowy pneumatyczny:
		+ dwuobwodowy,
		+ tarczowy,
		+ układ ABS
	* skrzynia biegów manualna,
	* boczna belka przeciw-najazdowa,
	* fartuchy przeciw-błotne z przodu i tyłu,
	* przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy, załączana hydraulicznie,
	* kabina dzienna,
	* siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
	* fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
	* kabina podnoszona hydraulicznie,
	* tachograf z ważną legalizacją,
	* zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny),
	* gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła,
	* dopuszczony do ruchu na terenie Polski.
6. Nadwozie – Brama:
	* teleskopowa o udźwigu min. 12 Mg,
	* obsługa kontenerów typu: mulda, Kp7, Kp10,
	* sterowanie z kabiny oraz z zewnątrz pojazdu,
	* niezależne od siebie sterowanie (wysunięcie),
	* niezależne od siebie sterowanie ramionami (położenie),
	* niezależne od siebie sterowanie ramionami (wysunięcie),
	* urządzenie bramowe zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego z pełną dokumentacją i ważnym badaniem min. 1 rok.
7. Wymagania dodatkowe dotyczące podwozia:
* Wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
* Pojazd zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce.