***Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia***

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż używanego, bezwypadkowego pojazdu typu bramowiec, przeznaczonego do obsługi kontenerów typu Mulda, i kontenerów KP7,KP10 - dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 6a
2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normatywnych środowiskowych, tj. emisji dwutlenku węgla i zużycia energii.
3. Pojazd będący przedmiotem zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wszelkich obciążeń w jakikolwiek sposób, na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu ani zabezpieczenia, nie toczą się wobec niego żadne postępowania egzekucyjne sądowe czy administracyjne.
4. Pojazd Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

**34100000-8** Pojazdy silnikowe

**34144510-6** Pojazdy do transportu odpadów

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie **14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**
2. Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca dostarczy dokumenty pojazdu, tj. zaświadczenie   
   o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu przeprowadzonego nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu zamówienia, udokumentowany przebieg, książkę serwisową, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, decyzję dopuszczającą system bramowy do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz instrukcje obsługi i eksploatacji pojazdu oraz urządzenia bramowego.
3. Wykonawca nie później niż 2 dni przed planowanym terminem dostawy zawiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy (data i godzina).
4. Odbiór dokumentów i wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w uzgodniony dzień roboczy, do godziny 15:00.
5. Podwozie:
   * samochód używany, bezwypadkowy,
   * rok produkcji od 2011 do 2016 r.,
   * przebieg do 300 000 km,
   * dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 18 000 kg,
   * ilość osi 2,
   * tylna oś wyposażona w koła bliźniacze,
   * silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 240 KM,
   * norma emisji spalin Euro 5 i wyższa,
   * układ kierowniczy ze wspomaganiem,
   * zawieszenie przednie i tylne na resorach,
   * układ hamulcowy pneumatyczny:
     + dwuobwodowy,
     + tarczowy,
     + układ ABS
   * skrzynia biegów manualna,
   * boczna belka przeciw-najazdowa,
   * fartuchy przeciw-błotne z przodu i tyłu,
   * przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy, załączana hydraulicznie,
   * kabina dzienna,
   * siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
   * fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
   * kabina podnoszona hydraulicznie,
   * tachograf z ważną legalizacją,
   * zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny),
   * gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła,
   * dopuszczony do ruchu na terenie Polski.
6. Nadwozie – Brama:
   * teleskopowa o udźwigu min. 12 Mg,
   * obsługa kontenerów typu: mulda, Kp7, Kp10,
   * sterowanie z kabiny oraz z zewnątrz pojazdu,
   * niezależne od siebie sterowanie (wysunięcie),
   * niezależne od siebie sterowanie ramionami (położenie),
   * niezależne od siebie sterowanie ramionami (wysunięcie),
   * urządzenie bramowe zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego z pełną dokumentacją i ważnym badaniem min. 1 rok.
7. Wymagania dodatkowe dotyczące podwozia:

* Wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
* Pojazd zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce.