Manowo, dnia 16.01.2024r.

PZD 261.1.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.1.2024.GBP pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 12.01.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

**1.**Proszę o sprecyzowanie jaką należy zastosować siatkę. Wg opisu ma to być siatka szklana o wytrzymałości 120/120 kN/m, wg SST jest to siatka szklano - węglowa o wytrzymałości 120/200 Kn/m.  
**Ad1)** Należy zastosować siatkę szklano węglową 120/200 zgodnie z SST.

**2.**Proszę o wskazanie w których miejscach należy wykonać humusowanie z obsianiem etap I przedmiar poz.36 (2.924m2) oraz etap II przedmiar poz. 29 (2.924m2).  
**Ad2)** W drugim etapie humusowanie wraz z obsianiem należy wykonać obustronnie na szerokości 1 m od utwardzonego pobocza w ilości 1560 m2: w etapie pierwszym humusowanie wraz z obsianiem należy wykonać obustronnie na szerokości 0,5 m od krawędzi utwardzonego pobocza w ilości 2924 m2.

**3.**Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie poboczy z destruktu w ilości 5.839m2 etap I oraz 1.059 m2 etap II.  
**Ad3)**Tak

**4**.Proszę o potwierdzenie, że zjazdy mają być wykonane z kostki betonowej zwykłej typu Holland, a nie z kostki płukanej z dodatkiem.  
**Ad4)** Na zjazdach należy zastosować kostkę brukową betonową odpowiadającą zapisom w SST.

**5.**Proszę o doprecyzowanie z jakiego BA ma być wykonana warstwa wyrównawcza i wiążąca z BA AC11W 50/70 KR1-2 czy z BA AC16W 50/70 KR1-2?  
**Ad5)** Warstwa wyrównawcza z betonu AC 11W50/70 natomiast wiążąca z BA AC16W 50/70

**6.**W opisie SWZ podstawowy zakres robót etap I oraz opisie PW brakuje wykonania warstwy wiążącej gr. 6cm z BA.   
**Ad6)** Błąd drukarski. Należy wykonać warstwę wiążącą . W przedmiarze wartość jest uwzględniona.

**7.**Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje przestawienia skrzynek elektrycznych.  
**Ad7)** Potwierdzamyzakres robót nie obejmuje przestawienia skrzynek elektrycznych.

**8.**Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.  
**Ad8)** Potwierdzamyzakres robót nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

**9.**Proszę o potwierdzenie, że zakres robót etap II nie obejmuje wykonania przepustów na rowach drogowych.  
**Ad9)** Potwierdzamy,zakres robót etap II nie obejmuje wykonania przepustów na rowach drogowych.

**10.**Proszę o wskazanie miejsca montażu barier stalowych przedmiar poz. 41 etap I oraz poz. 34 etap II, nie są one zaznaczone na planie sytuacyjnym SOR.  
**Ad10)** Bariery są zaznaczone na planie sytuacyjnym: etap I w km 0+283,00 obustronnie, km od 0+624,00 do 0+678,00 strona lewa , etap II obustronnie km 0+754,00 (przepust)

**11.**Jaka jest prawidłowa ilość geowłókniny etap I przedmiar poz. 19 – 195,27 m2 czy 820 m2?  
**Ad11)** geowłóknina zastosowana został tylko na poszerzeniu. Prawidłowa ilość to 195,72 m2

Mieczysław Zwoliński   
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Koszalinie

****