Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem postepowania jest zakup :**

**Zakup wraz z dostawą kontenera typu KP-7 w wersji uniwersalnej, szczelnej – otwarty
 z ręcznym mechanizmem zwijającym plandekę dla Oczyszczalni Ścieków Centralnej.**

Dane techniczne kontenera:

- Wersja uniwersalna (hakowiec 1200mm/bramowiec DIN30720-1)

- Zaczep haka fi36 na wysokości 1200 mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz 1020 mm

- Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (DIN 30720-1)

- Wymiary wewnętrzne: dł.: 3600-3650 mm; szer.: 1650 mm; wys.: 1150-1200 mm

- Grubość blach: dno: 3 mm; boki/przód/klapa: 2,5 mm

- Pojemność: 7 m3

- Waga: 930 kg

- Ładowność: 10 000,00 kg

- zabezpieczenie antykorozyjne ( podkład epoksydowy, lakier nawierzchniowy na bazie żywic alkidowych)

- uszczelniona klapa uchylna do góry

- zamknięcie klapy powinno stanowić 2 szt. docisków śrubowych z blokadami po otwarciu oraz dodatkowym zamknięciem centralnym wraz z systemem bezpiecznego rozszczelniania kontenera podczas rozładunku (śruba rzymska z mechanizmem zapadkowym)

- boki gięte na półokrągło

- możliwość zabudowy od góry

MATERIAŁY, Z KTÓRYCH WYKONANY ZOSTANIE KONTENER MUSZĄ BYĆ ODPORNE I DOSTOSOWANE DO PRACY NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.