* 1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach socjalnych (jadalnia – 2 szt. i kuchnia – 1 szt.) w budynku administracyjno-socjalnym Zakładu Robót Publicznych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Pomieszczenie  | Powierzchnia  | Przewidywana liczbaklimatyzatorów (łącznie 3 szt.); |
| 1 | Jadalnia | 56,785 m2 | 2 szt.  |
| 2 | Kuchnia | 9, 225 m2 | 1 szt. |

* 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
* **montaż jednostek zewnętrznych na kominie wentylacyjnym budynku;** komin
o szerokości 1,3 m znajduje się nad kuchnią;
* cicha praca klimatyzatorów, nie więcej niż 20 db (A);
* klasa energetyczna oczekiwana A++;
* szybkie rozpoczęcie chłodzenia i grzania do 60 s;
* oczekiwany dwustronny system odprowadzania skroplin;
* nawiew od 10 m do 15 m;
* możliwość sterowania pracą urządzenia pilotem;
* w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia jej w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze,
a w okresie pogwarancyjnym w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
* oczekiwany okres gwarancyjny 60 miesięcy od daty odbioru prac zakończonych podpisaniem protokołu odbiorczego z udziałem inspektora nadzoru;
* w okresie letnim klimatyzator musi zapewniać optymalną temperaturę
w pomieszczeniu nie większą niż 22-23°C;
* Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim;
* Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim;
* w przypadku awarii Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu.

Oba pomieszczenia znajdują się obok siebie.

------------------------------------------------------

1) Wszelkie koszty przeglądów w ramach 5-letniej gwarancji powinny być ujęte w ogólnej wartości składanej oferty. Koszty przeglądów oraz ich liczba powinny być wyszczególnione w obrębie oferty.

2) Zamawiający dla jednego z klimatyzatorów w jadalni w związku kubaturą i charakterystyką pomieszczenia przewiduje moc w przedziale 3,5-5 kW. Dla podanego klimatyzatora podany limit 20 db może być przekroczony.