1.1 Montaż przełącznicy światłowodowej oraz skrzynki z zapasem po obu stronach światłowodu wraz z materiałem.

1.2 Ręczne wciąganie kabla światłowodowego w istniejące kanały na terenie WSPOL.

1.3 Dozbrojenie przełącznicy światłowodowej wraz z materiałem

1.4 Wykonanie spawu włókna światłowodowego

1.5 Pomiar włókien światłowodowych

1.6 Kabel światłowodowy 12J - ~ 450 m – 15 studzienek kablowych

1.7 Dokumentacja powykonawcza

Szczegóły:

1. Światłowód 12 włóknowy SM na całej długości w mikrorurze.
2. Montaż szafek z zapasem światłowodu na obu obiektach
3. Z jednej strony światłowód należy zakończyć w istniejącej szafce, w budynku nr 2. Od drugiej strony należy dostarczyć i zamontować wewnątrz budynku pralni patchpanel LC/PC 19U. 6 par zaspawanych po obu stronach.
4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać min.:
5. pomiary wykonanego toru transmisyjnego.
6. Termin realizacji zlecenia 10 dni od podpisania umowy.