|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ**  **(w szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(w PLN/szt)** | | **WARTOŚĆ**  **(cena brutto x ilość)** |
| ***netto*** | ***brutto*** |
| *kategoria WYPOSAŻENIE MEBLOWE* | | | | | |
| ***Zabudowa meblowa kuchenna***   * wisząca, o wymiarach szer. 120 cm x max. głęb. 40 cm x wys. 80 cm (wymiary dostosowane do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu), * korpus i fronty gładkie, matowe - materiał: np. lakierowana płyta meblowa o grubości min. 18 mm, * niewidoczne elementy korpusu (np. półki) mogą być wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, * fronty szafek w systemie push to open, na zawiasach z hamulcem i samodociągające się, * niezbędne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi. | 1 |  |  |  |
| ***Zabudowa meblowa kuchenna wisząca***   * wisząca, o wymiarach szer. 277 cm x max. głęb. 40 cm x wys. 80 cm (wymiary dostosowane do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu), * korpus i fronty gładkie, matowe - materiał: np. lakierowana płyta meblowa o grubości min. 18 mm, * niewidoczne elementy korpusu (np. półki) mogą być wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, * fronty szafek w systemie push to open, na zawiasach z hamulcem i samodociągające się, * niezbędne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi. | 1 |  |  |  |
| ***Zabudowa meblowa stojąca z siedziskiem***   * stojąca, przyścienna, multifunkcyjna - służąca do przechowywania, zabawy i odpoczynku, * wykonana z 3 lub 4 segmentów (min. dwa segmenty z siedziskiem), poszczególne segmenty zabezpieczone przed przewróceniem przez montaż do ścian, * wymiary zabudowy należy dostosować do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu oraz wybranego wyposażenia, maksymalnie: szerokość 350 cm x głębokość 40 cm x wysokość 160 cm, * korpus gładki, matowy, w kolorze naturalnego drewna, np. wysokiej jakości lakierowana sklejka drewniana o grubości min. 18 mm, niewidoczne elementy korpusu (np. półki) mogą być wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, * fronty gładkie, matowe, w kolorach pastelowych, np. lakierowana płyta meblowa o grubości min. 18mm, bez uchwytów - z wyciętym otworem umożliwiającym swobodne włożenie palców rąk i otworzenie szafki, * widoczny tył zabudowy (tj. w segmentach z siedziskiem) estetyczny, w kolorze białym, wykonany z tego samego materiału co konstrukcja mebla lub opcjonalnie - tył zaaranżowany jako element dekoracyjny i oparcie w jednym, * siedzisko (łatwo wyjmowany materac) na podkonstrukcji z płyty meblowej, wykonane z pianki o podwyższonej gęstości i grubości min. 6 cm, pokrycie z materiału hipoalergicznego – bezpiecznego w kontakcie ze skórą dziecka, gładkiego, hydrofobowego, zmywalnego i łatwego do utrzymania czystości, * wszystkie widoczne narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone. | 1 |  |  |  |
| ***Siedzisko z baldachimem***   * + - niewielkich rozmiarów (w zależności od możliwości przestrzennych), niskie siedzisko dla dzieci, w postaci poduchy podłogowej lub pufy tapicerowanej na podkonstrukcji z płyty meblowej lub sklejki drewnianej,     - siedzisko z pianki ciętej trudnopalnej o dużej gęstości,     - tapicerka gładka, wykonana z materiału łatwoczyszczącego, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli Martindala) i gęstej strukturze tkania,     - nad siedziskiem umieszczony wiszący lub przymocowany do oparcia dekoracyjny baldachim, dający poczucie wyciszenia i bezpieczeństwa, wykonany z solidnej tkaniny łatwej do utrzymania w czystości z możliwością ściągnięcia i prania,     - baldachim z oparciem tworzą razem formę roślinną - np. drzewo, liść, kwiat. | 1 |  |  |  |
| ***Zabudowa meblowa ze stanowiskiem do przewijania i wbudowanym koszem na pieluchy***   * zabudowa autorska, stojąca, przyścienna, której wymiary należy dostosować do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu oraz wybranego wyposażenia, * minimum 3 segmenty, usytuowane na ścianie północnej: * komfortowe stanowisko do przewijania, * podwyższony blat pomocniczy z możliwością umieszczenia krzesełka do karmienia w wolnej przestrzeni pod nim, na blacie powinna istnieć możliwość ulokowania czajnika z łatwym dostępem do gniazdka elektrycznego oraz położenia przez rodzica akcesoriów do pielęgnacji dziecka (tj. mokre chusteczki, pieluszki), * szafka wisząca zamykana, zlokalizowana nad blatem pomocniczym, z możliwością ulokowania w jej wnętrzu kompaktowej kuchenki mikrofalowej, o wymiarach minimalnych: szer. 60 cm x głębokość 40 cm x wysokość 80 cm, * segmenty meblowe mocowane do ścian, * niezbędne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi, * blat gładki, lity – bez łączeń, matowy, zaoblony - materiał: np. płyta kompaktowa HPL o grubości powyżej 12 mm, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone, * korpus i fronty gładkie, matowe: np. płyta meblowa o grubości min. 18 mm wykończona laminatem HPL o grubości 0,3 mm, krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, * uchylny otwór we froncie lub blacie umożliwiający wyrzucanie nieczystości (pieluch) do podblatowego kosza: np. stal nierdzewna, gładka, matowa, szczotkowana. | 1 |  |  |  |
| ***Stanowisko do przewijania***   * zlokalizowane w niedalekiej odległości od umywalki, * komfortowy przewijak wbudowany w zabudowę meblową lub nakładka z podwyższonymi brzegami stabilnie osadzona na blacie meblowym bez montażu i wyposażona w miękką podkładkę pasującą do przewijaka – na wysokości 90 cm (± 5%) od podłogi, * w zagłębieniu, z dwoma podwyższonymi bokami, aby w najlepszy możliwy sposób zapewnić bezpieczeństwo małego dziecka i uchronić je przed upadkiem, * minimalne obciążenie użyteczne: 15 kg (odpowiednie dla dzieci do ok. 3 roku życia), * podkonstrukcja przewijaka np. ze sklejki drewnianej, * wypełnienie przewijaka miękkie, np. watolina poliestrowa, pianka polietylenowa, pianka poliuretanowa, * powierzchnia przewijaka tapicerowana materiałem hipoalergicznym – bezpiecznym w kontakcie ze skórą dziecka, gładka, hydrofobowa, zmywalna i łatwa do utrzymania czystości, minimalne wymiary powierzchni do przewijania: 48 cm x 70 cm, * powierzchnia przewijaka łatwo demontowana bez użycia narzędzi, w celu dokładnego wyczyszczenia i dezynfekcji, * przewijak wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami - spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 12221-1+A1:2014-02. | 1 |  |  |  |
| ***Stolik dla animatora***   * + - kształt kwadratowy, o krawędzi minimum 50 cm i wysokości całkowitej 50 cm (± 10%),     - solidna i stabilna konstrukcja, nośność minimalna 10 kg,     - mobilny, łatwy do przenoszenia – wyposażony w kółka (minimum 2 z hamulcem),     - blat: gładki, lity – bez łączeń, jednokolorowy, np. wysokogatunkowa lakierowana sklejka drewniana lub płyta laminowana o grubości min. 18 mm, krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,     - nogi / wsporniki pionowe okrągłe lub zaoblone,     - opcjonalnie z dodatkowym miejscem do przechowywania – np. półka w podstawie. | 2 |  |  |  |
| ***Krzesło dla animatora***   * + - siedzisko okrągłe, obrotowe, z regulowaną wysokością – możliwość ustawienia siedziska na najniższym poziomie w zakresie 36-38 cm,     - dwufunkcyjne oparcie z regulacją wysokości – podpórka dla pleców (tył) lub dla rąk (przód),     - solidna i stabilna konstrukcja, stelaż ze stali powlekanej proszkowo i tworzywa sztucznego, obciążenie maksymalne min. 120kg,     - mobilne, łatwe do przenoszenia – podstawa wyposażona w 5 kółek,     - pokrycie z materiału gładkiego, łatwego do utrzymania czystości, hydrofobowego lub wymienialne pokrycie z tkaniny. | 2 |  |  |  |
| ***Stolik dziecięcy sześciokątny***   * + - kształt sześciokątny, o krawędzi 60 cm (± 5%),     - stoliki z możliwością zestawiania w celu tworzenia grup w trakcie zajęć i umożliwiające łatwą zmianę układu przestrzeni,     - przeznaczony do intensywnej eksploatacji, solidna i stabilna konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, na sześciu nogach,     - blat: gładki, lity – bez łączeń, w kolorze naturalnego drewna, np. wysokogatunkowa lakierowana sklejka drewniana o grubości min. 18 mm, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,     - blat dodatkowo wyposażony w zdejmowane wodoodporne nakładki, np. z tworzywa sztucznego,     - nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorystyce jasnoszarej, końce nóg wyposażone w trwałe zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące przed zarysowaniem podłoża,     - wysokość blatu regulowana za pomocą wymiennych w nogach modułów, każdy stolik wyposażony jest w komplet modułów umożliwiających uzyskanie wysokości blatu 46, 53 i 59 cm (zamontowany blat na wysokości standardowej 53 cm),     - użyte w procesie produkcji materiały bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami – spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 6 |  |  |  |
| ***Krzesełko dziecięce***   * + - krzesła z możliwością sztaplowania, celem przechowywania w magazynie,     - wysokość siedziska 26 cm (25 szt.) oraz 31 cm (25 szt.),     - solidna i stabilna konstrukcja, przeznaczona do intensywnej eksploatacji i zapobiegająca bujaniu się przez dzieci,     - stelaż stalowy malowany proszkowo w kolorystyce jasnoszarej, nogi okrągłe, końce nóg wyposażone w trwałe zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące przed zarysowaniem podłoża,     - siedzisko i oparcie gładkie, w kolorze naturalnego drewna, z wysokogatunkowej lakierowanej sklejki drewnianej, bez zakamarków, w których może osadzać się brud,     - wygodne i wyprofilowane oparcie umożliwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała, wyprofilowane w przedniej części siedzisko zapewniające komfort i eliminujące ucisk pod kolanami, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,     - użyte w procesie produkcji materiały bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami – spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 50 |  |  |  |
| ***Stolik dziecięcy z krzesełkiem – zestaw***   * + minimalistyczne,   + kształt stolika prostokątny lub kwadratowy, wysokość blatu: 53 cm,   + oparcie krzesełka wygodne, siedzisko wyprofilowane w przedniej części - eliminujące ucisk pod kolanami, wysokość siedziska: 31 cm, * solidna i stabilna konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, * nogi okrągłe z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorystyce neutralnej, końce nóg wyposażone w trwałe zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące przed zarysowaniem podłoża, * blat, siedzisko i oparcie gładkie, lite – bez łączeń, np. lakierowana bezbarwnie wysokogatunkowa sklejka drewniana o grubości min. 18 mm, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone, * użyte w procesie produkcji materiały bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami - spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 1 |  |  |  |
| ***Krzesełko dziecięce do karmienia (wysokie)***   * + wysokie - minimalna wysokość siedziska: 49 cm,   + minimalne obciążenie użyteczne: 15 kg (odpowiednie dla dzieci do ok. 3 roku życia),   + minimum 3-punktowy pas bezpieczeństwa oraz barierka zabezpieczająca,   + tacka z blatem w zestawie,   + stopki wyposażone w trwałe zabezpieczenia (ślizgi) z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące przed zarysowaniem podłoża,   + materiały: gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, z jak najmniejszą ilością łączeń i zakamarków, np. lakierowana sklejka drewniana, tworzywo sztuczne (PP), elementy ze stali powlekane proszkowo,   + wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami - spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 14988+A1:2020-07. | 1 |  |  |  |
| ***Fotel typu „uszak”***   * + komfortowy, typ “uszak” - wysokie oparcie oraz obszerne siedzisko i podłokietniki - wymiary zapewniające wygodną pozycję ciała (wysokość całkowita nie mniejsza niż 100),   + podkonstrukcja elementów tapicerowanych z drewna, sklejki drewnianej, płyty meblowej lub konstrukcja mieszana,   + siedzisko i oparcie z pianki wysokoelastycznej o dużej sprężystości, siedzisko dodatkowo na sprężynach falistych,   + tapicerowany tkaniną gładka, hydrofobową i łatwoczyszczącą, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta regularna struktura tkania. | 1 |  |  |  |
| ***Stoliki dziecięce z kuwetami***   * + kwadratowe (6 szt.) lub zestaw składający się ze stołów kwadratowych (4 szt.) oraz w formie ćwierć koła (2 szt.) – stoliki z możliwością zestawiania w różnych konfiguracjach, w celu tworzenia grup w trakcie zajęć i umożliwiające łatwą zmianę układu przestrzeni,   + dostosowane do zabaw na stojąco – wysokość blatu w zakresie 50-55 cm,   + blat gładki, lity – bez łączeń, wodoodporny – materiał: lakierowana bezbarwnie wysokogatunkowa sklejka drewniana o grubości min. 18 mm, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,   + solidna i stabilna konstrukcja – nośność minimalna 20 kg,   + stelaż na czterech okrągłych nogach, np. ze stali powlekanej proszkowo, nogi wyposażone w minimum 2 kółka obrotowe z hamulcem,   + zestaw wraz z pasującymi pojemnikami/kuwetami umieszczanymi w wyciętym otworze w blacie, wyposażonymi w zdejmowane pokrywy – materiał: tworzywo sztuczne oraz dodatkowe 6 pojemników wymiennych (łącznie 12 sztuk – tj. do każdego stolika 2 szt. pasujących kuwet),   + użyte w procesie produkcji materiały bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami – spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 6 |  |  |  |
| ***Stojak na obuwie dziecięce***   * + - dostosowany do umieszczenia ok. 30 par butów,     - mobilny – pionowy, łatwy do przenoszenia, podstawa wyposażona w kółka (minimum 2 z hamulcem),     - atrakcyjny wizualnie i estetyczny, np. w kształcie formy roślinnej: kwiatu i jego fragmentów lub drzewa i jego elementów,     - powierzchnia trwała, gładka, łatwa do utrzymania czystości, np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,     - narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone, zapobiegające uszkodzeniom ciała i odzieży. | 1 |  |  |  |
| **Poduszki do siedzenia**   * + - minimalistyczne, okrągłe, o średnicy 35 cm ±10%, maksymalnie 4 różne kolory,     - ze stabilnym uchwytem umożliwiającym zawieszenie na wieszaku,     - wypełnienie siedzisk z pianki o podwyższonej gęstości i grubości min. 2 cm,     - materiał poszycia gładki, łatwy do utrzymania czystości lub/i z możliwością prania w pralce, odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do użytkowania na zewnątrz. | 50 |  |  |  |
| ***Stojak na poduszki do siedzenia***   * dedykowany mobilny, łatwy do przenoszenia stojak pionowy z kółkami na ok. 30 sztuk siedzisk, celem przechowywania ich nadmiaru w magazynie. | 1 |  |  |  |
| ***Wieszak na poduszki do siedzenia***   * + - kompatybilny wieszak naścienny umożliwiający zawieszenie 20 sztuk siedzisk w Sali zajęć (4 haczyki, zawieszanie warstwowe), zlokalizowany na wysokości dostępnej dla dzieci. | 1 |  |  |  |
| ***Wieszak mobilny stojący***   * + solidna i stabilna konstrukcja – obciążenie minimalne 15kg,   + konstrukcja stelaża z rury okrągłej, stalowej, powlekanej proszkowo,   + 4 kółka obrotowe (minimum 2 z hamulcem),   + dwa drążki służące do zawieszania dziecięcych wieszaków ubraniowych, opcjonalnie możliwość regulacji szerokości i wysokości drążków,   + szerokość maksymalna 100 cm. | 1 |  |  |  |
| ***Wieszaki na odzież dziecięcą***   * + rozmiar dedykowany do odzieży dziecięcej,   + elastyczne, odporne na odkształcanie (minimalne ryzyko złamania), wykonane np. z tworzywa sztucznego (PP). | 50 |  |  |  |
| ***Wieszak drzwiowy***   * + minimalistyczny, przeznaczony do zawieszenia na drzwi – montaż nie wymagający użycia narzędzi, wiercenia ani klejenia,   + minimum 5 haczyków,   + o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na odkształcenia – dedykowany do zawieszania odzieży wierzchniej lub torebki,   + o obłych kształtach uniemożliwiających uszkodzenie ciała lub odzieży,   + materiał: np. stal nierdzewna. | 1 |  |  |  |
| ***Wieszak naścienny (haczyk)***   * + naścienny - montowany na wysokości ok. 140 cm od posadzki,   + minimalistyczny, z minimum 2 haczykami,   + o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na odkształcenia - dedykowany do zawieszania odzieży wierzchniej lub torebki,   + o obłych kształtach uniemożliwiających uszkodzenie ciała lub odzieży,   + materiał: np. stal nierdzewna. | 1 |  |  |  |
| ***Półki ścienne***   * + - minimalistyczny, prosty kształt,     - wymiary: szerokość 90 cm x głębokość 30 cm (±5%),     - nośność pojedynczej półki min. 5 kg,     - zawieszone na wysokości powyżej 130cm, z wolną przestrzenią co 40 cm,     - powierzchnia trwała i gładka, np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana, kolorystyka naturalna,     - narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone, montaż ukryty. | 4 |  |  |  |
| ***Półka stojąca na książki***   * + - minimalistyczna, stojąca na posadzce,     - prosty kształt i niewielkie, dostosowane do dziecka wymiary,     - konstrukcja lekka i trwała, np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana, kolor naturalny lub biały lub szary, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,     - nóżki wyposażone w kółka lub trwałe zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące przed zarysowaniem podłoża,     - z rantem lub belką zabezpieczającą zsuwanie się książek z półki. | 1 |  |  |  |
| ***Półka wisząca na książki***   * + minimalistyczna,   + wymiary: szer. 50 cm x głęb. 10 cm (±10%), zamontowana na ścianie na wys. ok. 70 cm,   + materiał: np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,   + narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,   + z rantem lub belką zabezpieczającą zsuwanie się książek z półki. | 1 |  |  |  |
| ***Tablica manipulacyjna***   * + prostokątna, zamontowana na ścianie na wysokości - górna krawędź ok. 120 cm,   + materiał konstrukcji: np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,   + propozycje elementów (z wyłączeniem elementów wydających głośne dźwięki): koła zębate o różnych rozmiarach, kółko z porami roku, klepsydra, panel z przełącznikami i 3 kolorowymi diodami LED, włącznik światła z diodą, kontakt z wtyczką, zegar z ruchomymi wskazówkami, sznurówki, sorter kształtów, labirynt, tablica kredowa z dołączonym pisakiem),   + wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami - spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa zabawek, określone w normach PN-EN 71. | 1 |  |  |  |
| ***Dywan***   * + - pojedynczy dywan dużych rozmiarów – półkole o promieniu 1,5 m (±10%), lub zestaw dywanów w nieregularnych kształtach, ale umożliwiających położenie przy ścianie,     - materiał antystatyczny, łatwy w czyszczeniu i odporny na zużycie, np. przędza z tworzywa sztucznego (włókno akrylowe, włókno nylonowe), wysokość runa w zakresie 7-10 mm,     - podłoże tekstylne,     - ukryte szwy wykończeniowe lub obszycie na całości. | 1 |  |  |  |
| ***Dozownik mydła automatyczny***   * + naścienny,   + z automatycznym dozowaniem mydła – bezdotykowy, z sensorem ruchu,   + zbiornik wielokrotnego użytku o pojemności minimum 500 ml, z możliwością wyjęcia w celu okresowego czyszczenia wnętrza,   + zamykany na kluczyk,   + materiał: np. stal nierdzewna, matowa,   + możliwość zasilania na baterie (dostępne w zestawie). | 1 |  |  |  |
| ***Kosz do segregacji śmieci***   * + - zestaw kompaktowych pojemników na odpady z podziałem na 4 frakcje (odpady zmieszane, papier, plastik i szkło), z prostą, zrozumiałą dla dzieci identyfikacją obrazkową,     - mobilne, łatwe do przenoszenia, z możliwością umieszczenia w zamykanej szafce w zabudowie meblowej – kubatura pojedynczego kosza max. 20 l,     - trwały, gładki materiał, np. tworzywo sztuczne. | 2 |  |  |  |
| ***Kosz na pieluchy***   * + jednokomorowy, przeznaczony do montowania pod blatem,   + montaż wewnątrz zabudowy meblowej w sposób separujący brudne pieluchy i zapobiegający generowaniu brzydkiego zapachu w całym pomieszczeniu,   + materiał: np. stal nierdzewna, matowa   + kubatura minimum 30 l. | 1 |  |  |  |
| ***Uchwyt do podkładów na przewijak w rolce***   * + montowany do ściany,   + materiał: np. tworzywo sztuczne,   + kompatybilny z medycznymi podkładami w rolce o szerokości w zakresie 30-50 cm,   + zaopatrzony w 4 rolki jednorazowych podfoliowanych podkładów celulozowych o szerokości 50cm i długością nawoju 50m. | 1 |  |  |  |
| ***Podest / stopień***   * + minimalistyczny,   + kompaktowy i lekki - łatwy do przesuwania przez dziecko,   + dwupoziomowy, szerokie stopnie z antypoślizgową powierzchnią minimalizującą ryzyko upadku,   + konstrukcja stabilna uniemożliwiająca przechylanie się,   + materiał trwały i gładki, np. tworzywo sztuczne. | 5 | 11 |  |  |
| ***Lampa UV dwufunkcyjna przepływowa***   * + - bakteriobójcza i wirusobójcza,     - dwufunkcyjna przepływowa NBVE, z dwoma niezależnymi licznikami czasu pracy,     - montaż naścienny lub sufitowy,     - zasięg działania lampy w zakresie obejmującym powierzchnię ok. 22 m2 i kubaturę ok. 66 m3 (wartości wynikające z wymiarów pomieszczenia), wydajność minimalna 199 m3/h,     - elementy emitujące promieniowanie UV-C: wewnętrzny 2x55W, zewnętrzny 1x55W o trwałości minimum 8000h,     - napięcie 230V 50Hz, pobór mocy 145W,     - wyposażona w pilot zdalnego włączania i wyłączania. | 2 |  |  |  |
| ***Kratownica sufitowa***   * + - sufitowy stelaż (krata ekspozycyjna) na rośliny pnące i wiszące oraz galerię prac,     - ażurowa konstrukcja podwieszona na wysokości ok. 2,5 m od posadzki, wykonana ze stali malowanej proszkowo lub z otuliną PCV,     - forma geometryczna – kwadraty lub heksagony,     - nośność minimalna 20 kg, wymiary: 150 x 200 cm (±10%),     - wyposażona w łatwe do założenia celem zmiany aranżacji karabińczyki, łańcuszki kulkowe, haczyki oraz klipsy (minimum 20 zestawów). | 4 |  |  |  |
| ***Wieszaki na plakaty***   * + - minimalistyczne,     - format A4 (pion) - 5 sztuk i A3 (pion) – 5 sztuk,     - konstrukcja z listewek z lakierowanego bezbarwnie litego drewna, wyposażonych w magnesy służące do zaciśnięcia dwóch warstw sztywnej, transparentnej folii pomiędzy którymi włożone są suszone rośliny,     - górne listwy z zawieszkami z naturalnego sznurka, np. sznurek sizalowy lub jutowy,     - zestaw wyposażony w przezroczyste, samoprzylepne haki do zamocowania na szybie okiennej. | 10 |  |  |  |
| ***Skrzynka do piasku z przezroczystym dnem i panelem świetlnym LED***   * + - kwadratowa o wymiarach 60 cm x 60 cm lub okrągła o średnicy 60 cm (±5%), wysokość ramki max. 10 cm,     - możliwość stabilnego sztaplowania, celem przechowywania w magazynie,     - konstrukcja skrzynki np. z lakierowanej sklejki drewnianej, narożniki i krawędzie bezpiecznie zaokrąglone,     - dno skrzynki bezbarwne, przezroczyste i gładkie, o podwyższonej wytrzymałości i odporności na zarysowania oraz światło UV, np. plexi,     - wbudowany panel LED podświetlający dno skrzynki, energooszczędny i trwały,     - z możliwością zmiany barwy i jasności światła za pomocą dedykowanego pilota zdalnego sterowania,     - zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania (minimalny czas ciągłego świecenia panelu LED ok. 8h), ładowanie za pomocą kabla USB-C, napięcie 230V. | 4 |  |  |  |
| ***Zestaw AUDIO***   * + - kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne niewielkich rozmiarów, tzw. mikrowieża z dwiema kolumnami głośnikowymi i wyświetlaczem LCD,     - montaż naścienny,     - minimalne podstawowe funkcje: odtwarzacz CD z obsługą plików MP3, złącze Bluetooth, port USB, złącze słuchawkowe AUX IN,     - sterowanie przez wbudowany panel obsługi i pilot zdalnego sterowania,     - napięcie 230V 50Hz. | 2 |  |  |  |
| *kategoria EKSPONATY*  *(wraz z elementami zmiennymi względem zmiany tematu ekspozycji)* | | | | | |
| ***Eksponat MIESZKAŃCY – zabudowa w formie domku*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat DOTNIJ - ZOBACZ*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat OKIEM PSZCZOŁY*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat POD LUPĄ*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat KŁODA*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat DOPASOWYWANIE KSZTAŁTÓW*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat BUDOWA BEZKRĘGOWCÓW*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat BUJAKI*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat PODZIEMNY LABIRYTN*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat MAŁY-DUŻY*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat / atrakcja uzupełniająca nr 1.*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat / atrakcja uzupełniająca nr 2.*** | 1 |  |  |  |
| ***Eksponat / atrakcja uzupełniająca nr 3.*** | 1 |  |  |  |
| *kategoria SCENOGRAFIA* | | | | | |
| ***Całość scenografii w przestrzeni wystawienniczej*** i dodatkowe jej wyposażenie (tj. lampy UV, oświetlenie i nagłośnienie ekspozycyjne, kosze na śmieci, zabezpieczenia narożników), inne elementy dekoracyjne oraz elementy systemu komunikacji przestrzennej. | 1 |  |  |  |
| ***Posadzka amortyzacyjna*** z uwzględnieniem dobrze widocznej strefy/trasy przejścia do sal zajęciowych i szatni. | 1 |  |  |  |
| ***Aranżacja recepcji i szatni,*** tj. wyposażenie w ladę recepcyjną z zamykaną szafką, tablice informacyjne, mobilne siedziska, wieszaki (haczyki), drążek do odwieszania odzieży, kosz na parasole, regał biblioteczny dla dzieci. | 1 |  |  |  |
| ***Całość scenografii w przestrzeniach towarzyszących*** (tj. podwieszany ogród, stojak kaskadowy z osłonkami na donice, grafiki ścienne i inne elementy scenograficzne) | 1 |  |  |  |