Załącznik nr **2a** do SWZ

Znak sprawy: **ZP.1.KO.2023**

**Specyfikacja techniczna**

**Oferowany pojazd powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania.**

Wykonawca może zaoferować pojazd o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego.

1. **Wymagania podstawowe**

* Silnik wysokoprężny o pojemności do 2000 cm3 i mocy minimalnej 120KM;
* Liczba cylindrów – 4;
* Manualna skrzynia biegów – min. 5 biegów do jazdy do przodu i 1 do tyłu;
* Napęd na koła przednie;
* Wspomaganie układu kierowniczego;
* ABS;
* System kontroli trakcji;
* Kierownica po lewej stronie, regulowana minimum w jednej płaszczyźnie;
* Hamulce przednie tarczowe wentylowane;
* Hamulce tylne tarczowe lub tarczobębny;
* Niezależne zawieszenie kół przednich;
* Rozstaw osi:

1. Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 3000 mm i nie większa niż 5000 mm;
2. Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie mniej niż 1900 mm i nie więcej niż 2200 mm

* Ładowności od 1300 kg do 1600 kg;
* Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + 2 osoby;
* Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową;
* Koła z dwoma kompletami opon o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu;
* Fabryczny kolor nadwozia: biały lub niebieski;

1. **Zabudowa**

* Przestrzeń ładunkowa wyłożona materiałem wodoodpornym z warstwą ochronną antypoślizgową;
* Z prawej strony ładunkowe drzwi przesuwane;
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z kątem otwarcia min. 1800;
* Długość przestrzeni ładunkowej min. 3000 mm, max 4500 mm;
* Szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1800 mm, max 2000 mm;
* Kubatura min. 11 m3, max 15 m3

1. **Wyposażenie dodatkowe**

* Klimatyzacja;
* Centralny zamek;
* Immobilizer;
* Dwa komplety kluczy;
* Elektrycznie otwierane szyby;
* Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane;
* Apteczka samochodowa;
* Gaśnica samochodowa;
* Kamizelka odblaskowa;
* Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy oraz pasażerów;
* Fotel kierowcy oraz fotele dla pasażerów z zagłówkami;
* Min. 4 poduszki powietrzne;
* Pełnowymiarowe koło zapasowe;
* Podnośnik hydrauliczny do wymiany koła;

1. **Gwarancja**

Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy:

* na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne minimum 36 miesięcy (bez limitu kilometrów);
* na perforację nadwozia minimum 36 miesięcy;
* na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy.