**TABELA KOSZTOWA**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej[[1]](#footnote-1) (w celu uzyskania odrębnych pozwoleń na budowę) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w granicach pasów drogowych **z podziałem na następujące zadania:**

1. **w ciągu ulicy: Koncertowej oraz drodze bocznej (dz. 1/718) na odcinku od ul. Jarzębinowej (zejście sieci dz. 7/7, 7/8) z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Koncertowej wraz z odejściami sieci w drogi boczne i odgałęzieniami – przykanalikami w granicy pasa drogowego do każdej posesji.**
2. **w ciągu ulic: Przyjaciół (do wysokości dz. 16/118), Jarzębinowej wraz z drogami bocznymi (dz. 16/93, 16/71, 16/61, 1/426) oraz w ul. Młodości (do wysokości dz. 16/138) z włączeniem do projektowanego odcinka sieci w ul. Koncertowej i odgałęzieniami – przykanalikami w granicy pasa drogowego do każdej posesji.**
3. **w ciągu ulic: Etiudy i Sopranowej (od ul. Cichociemnych do ul. Koncertowej) wraz
z odgałęzieniami – przykanalikami w granicy pasa drogowego do każdej posesji.**
4. **w ciągu ulic: Pod Gajem i Słonecznej Polany wraz z odgałęzieniami – przykanalikami w granicy pasa drogowego do każdej posesji.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie robót wraz z materiałami  | J.m. | Ilość | Cena jedn. w zł /netto/ | Wartość w zł /netto/ |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Opracowanie **(po 4 egz.)** projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w granicach pasów drogowych **z podziałem na następujące zadania:**1. w ciągu ulicy: Koncertowej oraz drodze bocznej (dz. 1/718) na odcinku od ul. Jarzębinowej (zejście sieci dz. 7/7, 7/8) z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Koncertowej;
2. w ciągu ulic: Przyjaciół (do wysokości dz. 16/118), Jarzębinowej wraz z drogami bocznymi (dz. 16/93, 16/71, 16/61, 1/426) oraz w ul. Młodości (do wysokości dz. 16/138) z włączeniem do projektowanego odcinka sieci w ul. Koncertowej;
3. w ciągu ulic: Etiudy i Sopranowej (od ul. Cichociemnych do ul. Koncertowej);
4. w ciągu ulic: Pod Gajem i Słonecznej Polany

wraz z odejściami sieci w drogi boczne i odgałęzieniami – przykanalikami w granicach pasów drogowych do każdej **posesji** oraz z wytycznymi do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Geotechnicznymi warunkami posadowienia sieci. | kpl | 4 |  |  |
| 2 | Opracowanie po **4** egzemplarze projektu budowlanego (sterowania i automatyki) przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym **dla zadania nr 4** wraz z wytycznymi do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Geotechnicznymi warunkami posadowienia sieci. | kpl | 2 |  |  |
| 3 | Opracowanie po **4** egzemplarze projektuprzyłącza energetycznego do projektowanych przepompowni ścieków uzgodnione w Zakładzie Energetycznym | kpl | 2 |  |  |
| 4 | Opracowanie **(po 2 egz.)** kosztorysów inwestorskich budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odejściami sieci w drogi boczne i odgałęzieniami – przykanalikami w granicach pasów drogowych do każdej **posesji** | kpl | 4 |  |  |
| 5 | Opracowanie **(po 2 egz.)** kosztorysów inwestorskich projektu budowlanego przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i zasilaniem | kpl | 2 |  |  |
| 6 | Opracowanie **(po 2 egz.)** specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odejściami sieci w drogi boczne i odgałęzieniami – przykanalikami w granicach pasów drogowych do każdej **posesji** | kpl |  4 |  |  |
| 7 | Opracowanie **(po 2 egz.)** specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i zasilaniem | kpl | 2 |  |  |
| 8 | Opracowanie **(po 2 egz.)** przedmiarów robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odejściami sieci w drogi boczne i odgałęzieniami – przykanalikami w granicach pasów drogowych do każdej **posesji** | kpl | 4 |  |  |
| 9 | Opracowanie **(po 2 egz.)** przedmiarów robót przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i zasilaniem | kpl | 2 |  |  |
| 10 | Po 2 egzemplarze zbiorczego projektu budowlanego dla odgałęzień – przykanalików do każdej nieruchomości w obrębie pasów drogowych dla 4 zadań wyszczególnionych w wierszu pierwszym powyżej. | kpl. | 4 |  |  |
| 11 | Opracowanie **(po 4 egz.)** inwentaryzacji zieleni w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w granicach pasa drogowego **z podziałem na następujące zadania:**1. w ciągu ulicy: Koncertowej oraz drodze bocznej (dz. 1/718) na odcinku od ul. Jarzębinowej (zejście sieci dz. 7/7, 7/8) z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Koncertowej;
2. w ciągu ulic: Przyjaciół (do wysokości dz. 16/118), Jarzębinowej wraz z drogami bocznymi (dz. 16/93, 16/71, 16/61, 1/426) oraz w ul. Młodości (do wysokości dz. 16/138) z włączeniem do projektowanego odcinka sieci w ul. Koncertowej;
3. w ciągu ulic: Etiudy i Sopranowej (od ul. Cichociemnych do ul. Koncertowej);
4. w ciągu ulic: Pod Gajem i Słonecznej Polany ze wskazaniem drzew do wycinki – **jeżeli dotyczy**
 | kpl | 4 |  |  |
| Wytyczne realizacji inwestycji – dotyczy punktów: 1 ÷ 10:**Projekty budowlane** należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formy projektu budowlanego określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (dalej „**Prawo Budowlane**”) w przepisach wykonawczych do Prawa Budowlanego, rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wraz z niezbędnymi załącznikami, umożliwiających wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na budowę. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy złożyć w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie plików ‘pdf’; dodatkowo plany sytuacyjne w formacie plików ‘dxf’, a opisy w formacie plików ‘doc’ lub kompatybilnych z plikami ‘doc’, kosztorysy w formacie ‘ath’. |
| Razem cena netto zł /bez VAT/  |  |
| Razem VAT zł |  |
| Razem cena brutto /z VAT/  |  |

Słownie netto zł: ...................................................................................................................

Słownie brutto zł: ..................................................................................................................

…………………………………....…

 Podpis Wykonawcy

1. Opracowany zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym [↑](#footnote-ref-1)