|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja | 12 miesięcy - autoryzowany serwis producenta urządzenia. Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji. |  |  |
| 2 | Funkcje urządzenia | Funkcje kolorowej i czarno-białej kopiarki, drukarki sieciowej, skanera |  |  |
| 3 | Kluczowe cechy | Praca w sieci: LANObsługiwana gramatura papieru: 52-300 g/m2Druk dwustronny A6-SRA3, 52-256 g/m29 calowy panel dotykowy z technologią multitouchZainstalowany twardy dysk: min 250 GBDwustronny jednoprzebiegowy automatyczny podajnik oryginałów (ADF) |  |  |
| 4 | Możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych SafeQ  | TAK |  |  |
| 5 | Prędkość druku | Druku/kopiowania A4 w czerni - (stron/min.) 45Druku/kopiowania A4 w kolorze - (stron/min.) 45Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze - (sek.) 5,1 |  |  |
| 6 | Czas nagrzewania (sek.) | Do 25 s |  |  |
| 7 | Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |  |  |
| 8 | Skala szarości | 256 poziomów |  |  |
| 9 | Format oryginału | A5-A3, niestandardowe rozmiary |  |  |
| 10 | Skalowanie | 25-400% (w kroku co 0,1%)Automatyczne skalowanie |  |  |
| 11 | Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładekKopia testowaWydruk testowych ustawieńFunkcje cyfrowePamięć ustawień pracTryb plakatu, powtarzanie obrazuNakładkiZnaki wodneStemplowanieOchrona kopii |  |  |
| 12 | Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600, 1200 x 1200 |  |  |
| 13 | Pamięć systemu | 4096 MB RAM / Dysk 250 GB |  |  |
| 14 | Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c;PostScript 3 (CPSI 3016) |  |  |
| 15 | Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64Windows VISTA 32/64Windows 7/8/10 32/64Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)Macintosh 9.x/10.xUnix/Linux/Citrix |  |  |
| 16 | Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDFMixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach)Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnymNakładkiZnaki wodneOchrona kopii |  |  |
| 17 | Interfejs | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |  |  |
| 18 | Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |  |  |
| 19 | Tryby skanowania | Skanowanie do eMailSkanowanie do SMB/LAN Skanowanie do FTPSkanowanie do Skrzynki UżytkownikaSkanowanie do WebDAVSkanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN |  |  |
| 20 | Dodatkowe wymagania | - autoryzacja producenta urządzeń na sprzedaż i obsługę techniczną- ISO 9001:2009 na Serwis i sprzedaż detaliczną sprzętu biurowego- certyfikowany specjalista ds. wdrażania systemów YSOFT(w ramach instalacji sprzętu, instalacja czytników SafeQ ze starych urządzeń oraz konfiguracja na nowych). |  |  |
| 21 | Dodatkowo w zestawie | Kaseta o dużej pojemności PC-415**:** 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m²Dodatkowo do urządzenia 3 komplety:Oryginalne tonery (CMYK) oraz pojemniki na zużyty toner. |  |  |

\*wypełnia oferent (kolumnę „Oferta” **obowiązkowo!**)

 ................................................................

 Data, pieczęć i podpis oferenta