**Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY**

 **Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 1200m**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Remont nawierzchni jezdni bitumicznej** |
| 1 d.1 | KNNR 6 1005-02 | Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki (ścieki przykrawężnikowe) | m2 | 405.2 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 10062.8 |  |  |
| 3 d.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 100 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0810-01 analogia | Rozebranie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach z wywozem materiałów z rozbiórki | m | 100 |  |  |
| 5 d.1 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na istniejącej ławie betonowej (C12/15) gr. 20 cm w dwóch rzędach | m | 100 |  |  |
| 6 d.1 | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału na uzupełnienie poboczy ok. 230 m3, w miejsce wskazane przez inwestora ok. 390 m3 | m2 | 10062.8 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 10062.8 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 0108-02 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W o grubości śr. 4 cm | t | 1006.28 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 10062.8 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S/11S o grubości śr. 4 cm - KR2 | m2 | 10062.8 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych. Wywóz przez Wykonawcę. | m | 136.32 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz przez Wykonawcę. | m3 | 7.2 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 | m3 | 7.2 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 80 |  |  |
| 15 d.1 | kalk. własna | regulacja wysokościowa betonowej kostki brukowej (rozebranie i ponowne ułożenie) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wymianą 10% koski rozbiórkowej na nową | m2 | 50 |  |  |
| **2** | **Regulacja urządzeń** |
| 16 d.2 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 39 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5 |  |  |
| 18 d.2 | KNR AT-03 0402-01 | Lokalne przełożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach | m | 103 |  |  |
| **3** | **Oznakowanie** |
| 19 d.3 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 12 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 21 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 12 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 18 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie malowane mechanicznie | m2 | 137.2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: ……………………………………………….……………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………

podpis(-y)