**Wzmacniacz – 1 szt.**

• Wzmacniacz mocy przystosowany do pracy w instalacjach 100V

• Waga: max 2,5 kg

• Wymiary: max 10 x 20 x 20 cm

• Wejścia: 1 x Stereo Line, 2 x RCA i Euroblock

• Wyjścia: 1 x mono Euroblock

• Moc: 1 x 106W RMS dla linii głośnikowych 70/100V (wysoka impendancja)

• Port zdalnego sterowania głośnością

• Zewnętrzny zasilacz