Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Fz. 2380.15.L.20.2020	Białystok, dnia 25 stycznia 2021 r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA (postępowanie nr 15/L/20) wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

4.1.3. Przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób zapewniający dostępność na poziomie ponad 99,9%.

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dot. przechowywania i przetwarzania danych dot. serwerów w KWP Białystok, a nie SPLPR/MPLPR. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to redundancję wszystkich urządzeń na poziomie SPLPR/MPLPR biorących udział w przechowywaniu i przetwarzaniu danych, w tym transmisji danych do serwerów KWP Białystok, co znacznie skomplikuje architekturę i zwiększy jej koszty.

Pytanie nr 2

4.1.4. Powiadomienie użytkownika przy użyciu usługi SMS o zaobserwowaniu przez punkt obserwacyjny poszukiwanego przez niego numeru tablic rejestracyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywa koszty wysyłania SMS.

Pytanie nr 3

4.2.1.4. Urządzeń zapewniających ciągłą pracę punktu obserwacyjnego w przypadku zaniku zasilania (słupy energetyczne) lub braku zasilania przez większą część doby (latarnie).

Prosimy o doprecyzowanie, jaki czas pracy w przypadku zaniku zasilania ze słupów energetycznych jest wymagany. Ponadto jaki czas pracy jest wymagany w przypadku braku wznowienia zasilania w latarniach.

Pytanie nr 4

4.2.1.8. Wymaganego okablowania i innych elementów wymaganych do zamocowani SPLPR.

Prosimy o doprecyzowanie jakie są dopuszczone sposoby montażu SPLPR na słupach energetycznych i latarniach oraz czy okablowanie może być prowadzone wewnątrz słupa/latarni, czy też na zewnątrz.

Pytanie nr 5

4.2.1.9. SPLPR będą zainstalowane na słupach energetycznych oraz słupach oświetleniowych w zależności od wymaganej lokalizacji.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ polegającej na usunięciu zapisu dot. zasilania. Aby wycenić prace niezbędne jest jednak zastąpienie tego zapisu innym zapewniającym możliwość policzenia kosztów instalacji. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona samodzielnie połączenia energii elektrycznej do obudowy punktu stacjonarnego.

Pytanie nr 6

4.2.1.1.19. Zamawiający wymaga, by wszystkie kamery stacjonarne charakteryzowały się skutecznością rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie min. 95%.

Prosimy o potwierdzenie, że SPLPR zawierający 1 kamerę ma zapewniać skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie min. 95% dla pojazdów poruszających się w jednym kierunku ruchu po najbliższym kamerze pasie ruchu.

Pytanie nr 7

4.2.1.1.20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że przynajmniej 1 kamera mobilna w punkcie mobilnym charakteryzuje się skutecznością rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie

min. 90%.

Skuteczność rozpoznawania tablic w pojeździe mobilnym będzie uwarunkowana położeniem pojazdu (i jego kamer) względem obserwowanych pojazdów i nie jest możliwe zapewnienie, że zawsze choć jedna z kamer będzie osiągać min. 90% skuteczności. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Pytanie nr 8

4.2.2.2. Interfejs oprogramowania od stronu Użytkownika/Administratora zrealizowany zostanie w

technologii JavaScript i/lub HTML. Wykonawca utrzyma poprawność pracy 100% interfejsu oprogramowania do końca pierwszego kwartału 2025 od daty odbioru systemu przynajmniej w zakresie poprawnej pracy aktualnej wersji ESR przeglądarki Mozilla Firefox. Nie jest dopuszczalne

użycie elementów interfejsu zbudowanych w technologii Flash i Aplety Java. Dodatkowo interfejs

aplikacji wymaga użycia ekranu o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli.

Prosimy o potwierdzenie, że mówiąc „aktualnej wersji ESR przeglądarki Mozilla Firefox”, Zamawiający zapewnia, że do końca pierwszego kwartału 2025 będzie używał jedynie ESR w wersji aktualnej na dzień odbioru systemu.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia i wprowadza następującą modyfikację do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Nie potwierdzamy.

Pytanie nr 2

Potwierdzamy. Zamawiający dostarczy własne karty SIM do SMS.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zasilające SPLPR (zainstalowane na słupach energetycznych) w przypadku zaniku zasilania umożliwiały pracę urządzeń przez minimum 19 godzin.

Pytanie nr 4

Sposób montażu SPLPR oraz prowadzenia kabli ma wynikać z wykonanej przez Wykonawcę na podstawie warunków technicznych wydanych przez właściciela słupa/latarni dokumentacji projektowo-wykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia tej dokumentacji z właścicielami obiektów.

Pytanie nr 5

Sposób montażu SPLPR oraz prowadzenia kabli ma wynikać z wykonanej przez Wykonawcę na podstawie warunków technicznych wydanych przez właściciela słupa/latarni dokumentacji projektowo-wykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia tej dokumentacji z właścicielami obiektów.

Pytanie nr 6

Potwierdzamy. Zamawiający wymaga, aby SPLPR zawierający 1 kamerę zapewniał skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie minimum 95% dla pojazdów poruszających się w jednym kierunku ruchu po najbliższym kamerze pasie ruchu.

Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że przynajmniej 1 kamera zainstalowana w MPLPR charakteryzuje się skutecznością rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów na poziomie minimum 90 %.

Zainstalowane kamery LPR powinny umożliwiać odczyt tablic rejestracyjnych z czterech stron: przód, tył, prawa strona i lewa strona pojazdu. Zamawiający wymaga, aby w danym momencie pracowała tylko jedna kamera LPR. Kamery w MPLPR muszą mieć możliwość regulacji kąta widoczności z jednoczesną możliwością ich demontażu.

Pytanie nr 8

Nie potwierdzamy. Zamawiający wyjaśnia definicję aktualności przeglądarki WWW jako bieżącą wersję przeglądarki „Mozilla Firefox ESR”, zgodnie z planem wydawniczym tej przeglądarki i czasem życia jej wersji. Zamawiający jeszcze raz potwierdza, że obowiązkiem Wykonawcy jest ewentualne (i zawarte w początkowej cenie Systemu) dostosowanie Systemu w całym czasie obowiązywania gwarancji na System co do wymagań technicznych przeglądarki zgodnej z Systemem.

Proszę o uwzględnienie wyjaśnień i modyfikacji w treści składanej oferty.

Sławomir Wilczewski

(podpis na oryginale)