**Załącznik nr 5 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa postępowania: **„****Zakup służbowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mogilnie”**

|  |  |
| --- | --- |
| **SILNIK** | |
| Moc maksymalna (KM) | Min. 150 |
| Pojemność silnika (cm3) | Min. 1900 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Automatyczna skrzynia biegów | 7 stopniowa |
| Napęd | Przód |
| Zużycie paliwa – cykl mieszany [l/100 km] | Max. 5.5 |
| Emisja CO2 – cykl mieszany [g/km] | Max. 140 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | Min. 65 |
| **NADWOZIE i WYMIARY** | |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Rozstaw osi (mm) | minimum 2800 |
| Długość całkowita (mm) | minimum 4900 |
| Wysokość (mm) | maksymalnie 1500 |
| Szerokość całkowita (z lusterkami, w mm) | maksymalnie 1860 |
| Standardowa pojemność bagażnika (litry) | min. 645 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Kierownica | po lewej stronie |
| Lakier nadwozia | Czarny, metalizowany |
| **BEZPIECZEŃSTWO** | |
| Proaktywna ochrona kierowcy i pasażera z przodu | wymagane |
| Proaktywna ochrona pieszego | wymagane |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przód: poduszki czołowe oraz poduszki boczne z funkcją dezaktywacji czołowej pasażera | wymagane |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  z przodu i z tyłu | wymagane |
| Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy | wymagane |
| Możliwość monitorowania ciśnienia w oponach | wymagane |
| System monitorowania uwagi i senności kierowcy | wymagane |
| Funkcja monitorowania martwego pola | wymagane |
| Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | wymagane |
| Kamera cofania | wymagane |
| Asysta zatrzymania na wzniesieniu | wymagane |
| **WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE** | |
| Lusterka zewnętrzneelektrycznie sterowane, składane automatycznie z funkcją pamięci oraz podgrzewane | wymagane |
| Szyba przednia podgrzewana | wymagane |
| Fotel kierowcy i pasażera :regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, podgrzewane fotele kierowcy, pasażera z przodu i pasażerów i na tylnej kanapie | wymagane |
| Skórzana, wielofunkcyjna kierownica, podgrzewana | wymagane |
| Manetki do zmiany biegów | wymagane |
| Automatyczna klimatyzacja trójstrefowa | wymagane |
| Reflektory LED | wymagane |
| Komputer pokładowy z wyświetlaczem | Min. 13" (wyświetlacz) |
| Obręcze kół ze stopów lekkich min. 8J x 19 | wymagane |
| Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika | wymagane |
| Bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem | wymagane |
| Alarm z funkcją monitorowania wnętrza oraz czujnikiem przechyłu | wymagane |
| Koło zapasowe dojazdowe | wymagane |
| **GWARANCJA** | |
| Gwarancja podstawowa na pojazd min 24 miesiące bez limitu kilometrów | wymagana |
| Gwarancja podstawowa min. 3 lata | wymagana |
| Gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat | wymagana |