**ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | pozycja | jm | ilość | producent | uwagi |
|  | Rura ø160mm PVC klasy S, SN8, ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 104 | handl. |  |
|  | Rura ø200mm PVC klasy S, SN8, ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 151 | handl. |  |
|  | Rura ø160mm HDPE łączona poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, wraz z kształtkami (przewód tłoczny) | mb | 19 | handl. |  |
|  | Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza  z wkładką metalową z napisem KANALIZACJA | mb | 274 | handl. |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych Ø1000mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego | szt. | 9 | handl. |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna PVC Ø600mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego | szt. | 1 | handl. |  |
|  | Rewizje ø160 na rurach spustowych | szt. | 10 | handl. |  |
|  | Pompownia wód deszczowych:  - zbiornik pompowni  - 2 x pompa zatapialna  - armatura zwrotna i odcinająca  - orurowanie  - szafka zasilająco-sterownicza oraz komplet okablowania | kpl. | 1 |  | kompletna dostawa producenta |
|  | Podsypka, obsypka | kpl. | 1 |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kompletne okablowanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, gwarantujące prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i systemów.