**ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ**

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | pozycja | jm | ilość | producent | uwagi |
| **ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ** | | | | | |
|  | Rura ø160mm PVC-U klasy S, SN8 ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 9 | handl. |  |
|  | Rura ø200mm PVC-U klasy S, SN8 ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 87 | handl. |  |
|  | Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza  z wkładką metalową z napisem KANALIZACJA | mb | 96 | handl. |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN1000mm z włazem żeliwnym dostosowanym do typu nawierzchni | szt. | 5 | handl. |  |
|  | Demontaże i umartwienia fragmentów istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
|  | Podsypka, obsypka | kpl. | 1 |  |  |
|  | Stalowa rura ochronna | kpl. | 1 | handl. |  |
|  | Włączenie istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej do projektowanych studzienek kanalizacyjnych | kpl. | 1 |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kompletne okablowanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, gwarantujące prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i systemów.