**Załącznik nr 2B do SWZ**

**Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (elektronicznego). Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu,
a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.**

**Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce.**

**FORMULARZ TECHNICZNY**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **DANE PODSTAWOWE** |
| 1. | Marka |  |
| 2. | Model |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2023 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane** **przez Zamawiającego** | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę |
| Lp. | 1 | TAK |  NIE |
| 1 | Fabrycznie nowy |  |  |
| 2 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy powyżej 120 KM |  |  |
| 3 | Rodzaj paliwa - ON |  |  |
| 4 | Norma emisji spalin min. EURO 6 |  |  |
| 5 | Pojazd 9-cio osobowy |  |  |
| 6 | Przystosowanie do przewozu minimum 1 osoby niepełnosprawnej na wózkuinwalidzkim, gdzie osoba niepełnosprawna przebywa na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy |  |  |
| 7 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| 8 | Immobiliser + autoalarm |  |  |
| 9 | Centralny zamek z pilotem |  |  |
| 10 | Drugi zapasowy kluczyk z pilotem |  |  |
| 11 | Nadwozie fabrycznie lakierowane (preferowane odcienie szarości) |  |  |
| 12 | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 13 | System wspomagający hamowanie |  |  |
| 14 | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) |  |  |
| 15 | Skrzynia biegów min. 5- biegowa manualna |  |  |
| 16 | Tylne czujniki parkowania lub kamera cofania |  |  |
| 17 | Komplet kół z oponami na felgach letnimi i zimowymi – ogumienie nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji |  |  |
| 18 | Koło zapasowe – pełnowymiarowe |  |  |
| 19 | Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 20 | Fotel kierowcy regulowany |  |  |
| 21 | Fotel pasażerów obok kierowcy, podwójny |  |  |
| 22 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 23 | II i III rząd siedzeń trzyosobowy, kanapa wielofunkcyjna w konfiguracji 2+1,składana, z opcją szybkiego demontażu, odchylane do przodu siedzenia w II rzędzie, w III rzędzie fotele z możliwością demontażu w celu zamocowania wózka inwalidzkiego lub trzy pojedyncze, nieskładane fotele z opcją szybkiego demontażu w II i III rzędzie |  |  |
| 24 | Podwójne drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwane, z prawej strony z bocznym stopniem, przeszklone |  |  |
| 25 | Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe, wyposażone w wycieraczki lub tylna klapa unoszona do góry ogrzewana |  |  |
| 26 | Pełne przeszklenie pojazdu |  |  |
| 27 | Szyby tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem |  |  |
| 28 | Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| 29 | Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy |  |  |
| 30 | Nawiew w drugim rzędzie siedzeń |  |  |
| 31 | ~~Lakierowane~~ lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, sterowane i podgrzewane  |  |  |
| 32 | Elektrycznie regulowane szyby boczne  |  |  |
| 33 | Komputer pokładowy |  |  |
| 34 | Zamontowane oryginalne radio z wyświetlaczem umożliwiającym obsługę stacji radiowych w technologii cyfrowej, port USB i system Bluetooth, sterowane z kierownicy |  |  |
| 35 | Światła przeciwmgielne |  |  |
| 36 | Światła do jazdy dziennej |  |  |
| 37 | Komplet dywaników |  |  |
| 38 | Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół |  |  |
| 39 | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, gaśnica oraz apteczka |  |  |
| 40 | Minimum 1 stanowisko dla wózka inwalidzkiego |  |  |
| 41 | Atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osoby na wózkach inwalidzkich |  |  |
| 42 | Zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek |  |  |
| 43 | Atestowane rozkładane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu |  |  |
| 44 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |