1. Wymiana rurociągu dolotowego filtra MC

Zakres prac:

1. Demontaż izolacji termicznej (wełna mineralna grubości 100mm pokryta blachą ocynkowaną)

2. Demontaż klapy fałszywego powietrza wraz z napędem

3. Demontaż istniejącego rurociągu

4. Wykonanie i montaż nowego rurociągu

5. Wykonanie izolacji termicznej

6. Montaż klapy fałszywego powietrza

Wymiary gabarytowe rurociągu:

- Długość 8000 mm.

- Średnica 1500 mm.

- Grubość ściany rurociągu 8 mm.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest odbycie wizji lokalnej w miejscu.

Termin wykonania:

Kampania remontowa 2020

27.01.2020 - 07.02.2020

lub

02.03.2020 - 12.03.2020

Dokładny termin wykonania prac zostanie ustalony z Działem technicznym Zakładu Ekocem