# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN40** (Lc=33,5m) | | | | |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN.  MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane** |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN40/110 - dł. 12m | szt. | 3 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 - dług. ramion 1x1m | szt. | 14 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 - dług. ramion 1x1,5m | szt. | 4 |  |
|  | Zespół złącza DN40/110 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 45 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony preizolowany DN40/110, długość rury gł.-standard | szt. | 4 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN40/100 | szt. | 4 |  |
|  | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 | szt. | 4 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 28 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |
| *Uwaga: rzeczywistą ilość elementów ustalić na montażu* | | | | |

*Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.*

*Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.*