**ZAŁACZNIK 1 Zakup urządzeń warsztatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkty** | **Jednostka** | **ILOŚĆ** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 18V Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 3,0AH W WALIZCE**  **YT-82770**  **Charakterystyka:**   * prędkość obrotowa:**0-1850 obr./min** * częstotliwość udarów:**0-4800/min** * energia udaru:**2 J** * napięcie:**18 V** * **3 funkcje:**wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie * **wysoka wydajność** na jednym ładowaniu akumulatora (60 otworów w betonie pod standardowe kołki rozporowe 6 x 40 mm) * szybkomocujący **uchwyt SDS-plus** * **wytrzymały korpus** z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym * 4-stopniowy **wskaźnik naładowania baterii** * **zabezpieczenie** przeciw przegrzaniu ogniw baterii * **system 18 V** – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń   **Zestaw zawiera:**   * młotowiertarka SDS-plus * akumulator Li-Ion 18 V 3 Ah * szybka ładowarka (1,5 h dla baterii 3 Ah) * poręczna walizka | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | **SZLIFIERKA KĄTOWA 18V 125MM ZESTAW Z BATERIĄ 2,0AH + ŁADOWARKA 60MIN**  **YT-82826**  **Charakterystyka:**   * wysokie obroty w klasie szlifierek akumulatorowych (10000/min) gwarantują szybkie cięcie o zasięgu szlifierek sieciowych * zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii * niski poziom wibracji * wygodny uchwyt boczny * kompaktowy rozmiar * blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy * 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii * system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń.   W zestawie: szlifierka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah). | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | **8V WYRZYNARKA Z FUNKCJĄ WYDMUCHU I PODRZYNANIEM ZESTAW ŁADOWARKA 60MIN + BATERIA 2,0AH**  **YT-82822**  **Charakterystyka:**   * wysoka moc i długi czas pracy na jednym cyklu naładowania akumulatora ) * system szybkiej, beznarzędziowej wymiany brzeszczotów * przycisk blokujący podczas pracy ciągłej * trzystopniowa regulacja podcinania: do cięcia szybkiego na wprost (pozycje 1-3) lub do cięcia po okręgu (pozycja 0) * niski poziom drgań * samodzielny, zintegrowany system wydmuchu pyłu bez odkurzacza * wygodny uchwyt żelazkowy * trwała i równa stopa odchylana w obie strony o 45° * 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii * zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii * system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń   W zestawie: wyrzynarka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah). | Szt. | 1 |  |  |  |