**ZAŁACZNIK 1 Zakup urządzeń warsztatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkty** | **Jednostka** | **ILOŚĆ** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 18V Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 3,0AH W WALIZCE****YT-82770****Charakterystyka:*** prędkość obrotowa:**0-1850 obr./min**
* częstotliwość udarów:**0-4800/min**
* energia udaru:**2 J**
* napięcie:**18 V**
* **3 funkcje:**wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
* **wysoka wydajność** na jednym ładowaniu akumulatora (60 otworów w betonie pod standardowe kołki rozporowe 6 x 40 mm)
* szybkomocujący **uchwyt SDS-plus**
* **wytrzymały korpus** z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
* 4-stopniowy **wskaźnik naładowania baterii**
* **zabezpieczenie** przeciw przegrzaniu ogniw baterii
* **system 18 V** – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń

**Zestaw zawiera:*** młotowiertarka SDS-plus
* akumulator Li-Ion 18 V 3 Ah
* szybka ładowarka (1,5 h dla baterii 3 Ah)
* poręczna walizka
 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | **SZLIFIERKA KĄTOWA 18V 125MM ZESTAW Z BATERIĄ 2,0AH + ŁADOWARKA 60MIN****YT-82826****Charakterystyka:*** wysokie obroty w klasie szlifierek akumulatorowych (10000/min) gwarantują szybkie cięcie o zasięgu szlifierek sieciowych
* zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
* niski poziom wibracji
* wygodny uchwyt boczny
* kompaktowy rozmiar
* blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
* 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
* system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń.

W zestawie: szlifierka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah). | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | **8V WYRZYNARKA Z FUNKCJĄ WYDMUCHU I PODRZYNANIEM ZESTAW ŁADOWARKA 60MIN + BATERIA 2,0AH****YT-82822****Charakterystyka:*** wysoka moc i długi czas pracy na jednym cyklu naładowania akumulatora )
* system szybkiej, beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
* przycisk blokujący podczas pracy ciągłej
* trzystopniowa regulacja podcinania: do cięcia szybkiego na wprost (pozycje 1-3) lub do cięcia po okręgu (pozycja 0)
* niski poziom drgań
* samodzielny, zintegrowany system wydmuchu pyłu bez odkurzacza
* wygodny uchwyt żelazkowy
* trwała i równa stopa odchylana w obie strony o 45°
* 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
* zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
* system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń

W zestawie: wyrzynarka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah). | Szt. | 1 |  |  |  |