Pakiet nr 7 ***Załącznik nr 3 SWZ***

 **Lampa do terapii światłem spolaryzowanym – szt.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry sprzętu** | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
|  | Lampa zamontowana na statywie podłogowym z filtrem fulerenowym | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w uchylne ramię i stabilną podstawę umożliwiającą terapię lampą w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym, długość fali ok. 480-3400 nm +/-10% | TAK |  |
|  | Średnica filtru 11 cm +/- 3% | TAK |  |
|  | Zasilanie 240 V, 50/60 Hz  | TAK |  |
|  | Zużycie energii max 90 VA | TAK |  |
|  | Moc żarówki halogenowej: 50 W+/-10%  | TAK |  |
|  | Stopień polaryzacji >95% (590-1550 nm) +/-10% | TAK |  |
|  | Gęstość mocy. 40 mW/cm2 +/-4%% | TAK |  |
|  | Energia świetlna na minutę śr. 2,4 J/cm2 +/-10% | TAK |  |
|  | Natężenie światła min. 10.000 lux | TAK |  |
|  | Możliwość ustawianie czasu naświetlania / terapii | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Waga lampy 4,5kg +/-3% | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji- min.24 miesiące | TAK podać |  |