***Załącznik nr 1***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** | **Tel./fax** | **Nr NIP** | **nr REGON** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca w konsorcjum (oferta wspólna) Nazwa firmy** | **Dane identyfikujące – adres, nr KRS, NIP, REGON…..** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum.*

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.*

Dane dotyczące ZamawiającegoEKO DOLINA Sp. z o. oŁężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Nawiązując do publikacji o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym z załączonym wzorem umowy, tj.:

*Część nr 1- wózka widłowego czołowego wyposażonego w chwytak do balotów makulatury o udźwigu 2,5T*  *i z przynależnymi do masztu widłami,\**

*Część nr 2 – wózka widłowego czołowego o udźwigu od 2,5T do 3T\**

zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia za cenę (***z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku* - zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)**:

**\* - w zależności na jaką część składa ofertę Wykonawca**

***Część nr 1 –* Dostawa wózka widłowego czołowego wyposażonego w chwytak do balotów makulatury o udźwigu 2,5T i z przynależnymi do masztu widłami \***

**za cenę netto** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN**\*\***

należny podatek VAT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

w tym:

a)………………………………PLN […………… PLN] z tytułu dostawy Wózka wraz z osprzętem oraz wykonania zobowiązań opisanych w §1 ust.2 lit. b-d wzoru umowy,

b) ……………………...…… PLN […………………. PLN] łącznie z tytułu wykonania wszystkich Serwisów tj. z tytułu poszczególnych Serwisów netto:

…………. zł za serwis po …….. \* motogodzinach / ………\* miesiącach pracy,

…………. zł za serwis po ……….\* motogodzinach / ……….\* miesiącach pracy,

…………. zł za serwis po ………\* motogodzinach / ……….\* miesiącach pracy,

**UWAGA! Ilość Serwisów i ich częstotliwość dookreśla Wykonawca.**

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty serwisów zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny i osprzętu. Uwzględnić należy również obsługę układu DPF. Koszty przeglądów powinny zawierać: koszt materiałów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów.

a) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..\*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

b) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

**za cenę brutto** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN**\*\***

**Nazwa producenta i model oferowanego Wózka ………………………………………………..\***

**\*\* - Wypełnia Wykonawca**

**GWARANCJA (*dotyczy Części nr 1*)**

Oferujemy Gwarancję Wykonawcy na opony do ładowarek **36 miesięcy** od odbioru przedmiotu zamówienia **lub 6.000 mth pracy**, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

**Termin realizacji zamówienia:**

Dostawa Wózka nastąpi do miejsca określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia podanego na wstępie umowy jako dzień jej zawarcia.

1. Dostawa Wózka (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu wykonywania serwisów Wózka) nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Zakończenie wykonania umowy z tytułu wykonywania serwisów nie przekroczy 36 m-cy lub 6.000 mth pracy (w zależności, co nastąpi pierwsze), licząc od daty dokonania odbioru Wózka w sposób opisany w §2 ust.8/ust.10. wzoru umowy.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Część nr 2 –* Dostawa wózka widłowego czołowego o udźwigu od 2,5T do 3T\***

**za cenę netto** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN**\*\***

należny podatek VAT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

w tym:

a)………………………………PLN […………… PLN] z tytułu dostawy Wózka wraz z osprzętem oraz wykonania zobowiązań opisanych w §1 ust.2 lit. b-d wzoru umowy,

b) ……………………...…… PLN […………………. PLN] łącznie z tytułu wykonania wszystkich Serwisów tj. z tytułu poszczególnych Serwisów netto:

…………. zł za serwis po ……..\* motogodzinach / ………\* miesiącach pracy,

…………. zł za serwis po ……….\* motogodzinach / ……….\* miesiącach pracy,

…………. zł za serwis po ………\* motogodzinach / ……….\* miesiącach pracy,

**UWAGA! Ilość Serwisów i ich częstotliwość dookreśla Wykonawca.**

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty serwisów zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny i osprzętu. Uwzględnić należy również obsługę układu DPF. Koszty przeglądów powinny zawierać: koszt materiałów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów.

a) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..\*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

b) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

**za cenę brutto** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN**\*\***

**Nazwa producenta i model oferowanego Wózka ………………………………………………..\***

**\*\* - Wypełnia Wykonawca**

**1 – należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta**

**GWARANCJA (*dotyczy Części nr 2*)**

Oferujemy Gwarancję Wykonawcy na opony do ładowarek **36 miesięcy** od odbioru przedmiotu zamówienia **lub 6.000 mth pracy**, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

**Termin realizacji zamówienia:**

.

1. Dostawa Wózka (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu wykonywania serwisów Wózka) nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zakończenie wykonania umowy z tytułu wykonywania serwisów nie przekroczy 36 m-cy lub 6.000 mth pracy (w zależności, co nastąpi pierwsze), licząc od daty dokonania odbioru Wózka w sposób opisany w §2 ust.8/ust.10. wzoru umowy.

**Część wspólna dla obu zadań**

**Numer faksu, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

**lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

**\* - wypełnia Wykonawca**

**Oświadczamy,** że dokonującym dostaw jest podatnik, o którym mowa wart. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż **jest/ nie jest\*\*\*** zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że dostawy **będą/ nie będą\*\*\*** objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt.2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

**Nazwa banku i nr konta bankowego wskazanego na stronie** [**https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka**](https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) **na które będą wysyłane płatności** ……………………………………………………………………………………………………………………………………**\***

**Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może pobrać następujące dokumenty, o których mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych:**

1. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\***
2. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\***

**Czy Wykonawca jest:**

1. **mikroprzedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\***

□ NIE**\*\***

**małym przedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\***

□ NIE**\*\***

**średnim przedsiębiorstwem ?**

□ TAK**\*\***

□ NIE**\*\***

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

Ustala się termin płatności do **30** dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.................................................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

**Ustala się terminy zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Oświadczamy, że gwarantujemy i ponosimy pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności za przetwarzanie danych osobowych pracowników, Konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich biorących udział w realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Termin związania ofertą zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nie zamierzamy/zamierzamy**\*\*\*** powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | Nazwa części przedmiotu zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani)**\*\*** |
|  |  |

**\*\*** - **wypełnia Wykonawca**

\*\*\* **- niepotrzebne skreślić**

Zastrzeżenie Wykonawcy:

 **Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\***/**wskazane w tabeli poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*** i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| Od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.): **Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert** lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł,** że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

***Załącznik nr 1A***

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1**

**WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY WYPOSAŻONY W CHWYTAK DO BALOTÓW MAKULATURY
O UDŹWIGU 2,5 TONY I Z PRZYNALEŻNYMI DO MASZTU WIDŁAMI**

**Przedmiot zamówienia:**

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego przed odbiorem końcowym wózka widłowego wyposażonego w chwytak do balotów makulatury i z przynależnymi do masztu widłami, oraz:

- dostarczenie dokumentu gwarancyjnego,

- przeprowadzenie próby eksploatacyjnej,

- wykonanie serwisów w okresie gwarancji lub wskazanie autoryzowanych serwisów uprawnionych przez producenta do wykonywania serwisów gwarancyjnych, które przejmą ten obowiązek,

- przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w trakcie przeprowadzania próby eksploatacyjnej (20 osób).

**Parametry techniczne niezbędne do spełnienia:**

- udźwig nominalny - 2.500 kg.

- wyposażenie (osprzęt) maszyny - chwytak do balotów makulatury z zabezpieczeniem ramy i ramion przed ścieraniem oraz osłoną siłowników i zaworów.

- rodzaj napędu - silnik wysokoprężny wolnossący, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, z katalizatorem utleniającym DOC i filtrem cząstek stałych DPF
z automatyczną regeneracją (bez AdBlue).

- silnik o maksymalnej pojemności 3.350cm3.

- moc silnika minimum 35kW.

- silnik chłodzony cieczą.

- silnik spełniający normę emisji spalin EU STAGE V lub nowszą.

- automatyczna skrzynia biegów - po jednym biegu do przodu i do tyłu.

- przełącznik dwóch prędkości jazdy (ogranicznik prędkości).

- maszt dwuelementowy bez pełnego wolnego skoku.

- wysokość podnoszenia minimum 3.300mm.

- wysokość wózka z masztem w pozycji transportowej (chwytak uniesiony do jazdy): maksimum 2.200mm.

- całkowita szerokość wózka: maksimum 1.200mm.

- długość wózka (bez chwytaka) do zawiesia wideł: maksimum 2.600mm.

- prześwit pod ramą wózka widłowego w połowie rozstawu osi: minimum 130mm.

- ogumienie pełne.

- sterowanie pracą wózka:

* zmiana kierunku jazdy przód – tył: manetką sterującą przy kierownicy
z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika z włączonym biegiem.
* funkcjami roboczymi masztu i osprzętu: mechanicznymi dźwigniami czterosekcyjnego rozdzielacza (1.podnoszenie/opuszczanie chwytaka; 2.przechył masztu przód/tył; 3.ściskanie/rozwieranie chwytaka; 4.przesów boczny chwytaka lewo/prawo).
* nie dopuszcza się zastosowania joysticka.

- regulowana kolumna kierownicy z pozycją pamięci do pierwotnej pozycji.

- wózek wyposażony w zamkniętą i ogrzewaną kabinę z czujnikiem obecności operatora w fotelu i wewnętrznym lusterkiem cofania,

- fotel operatora amortyzowany mechanicznie, regulowany: góra/dół i przód/tył oraz wyposażony w pas bezpieczeństwa.

- wbudowany fabryczny system diagnostyki pokładowej informujący o błędach
w pracy zespołów wózka.

- układ ostrzegający operatora przy przekroczeniu ustawionego limitu udźwigu.

- panel kontrolny z wielofunkcyjnym wyświetlaczem zawierający: licznik motogodzin, wskaźnik zużycia paliwa, temperatury płynu chłodzącego, oleju przekładni, poziomu paliwa, ciśnienia oleju i ładowania baterii oraz lampki ostrzegawcze hamulca postojowego i niezapiętego pasa bezpieczeństwa.

- wózek wyposażony w pełne oświetlenie drogowe LED, dodatkowe doświetlenie obszaru roboczego – halogen z tyłu pojazdu umieszczony w górnej części kabiny.

- dodatkowe ostrzegawcze oświetlenie na kabinie – żółte, pulsujące światło stroboskopowe.

- sygnał dźwiękowy cofania.

- wszelka dokumentacja w języku polskim.

- opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników - w języku polskim lub piktogramy.

- dodatkowe wyposażenie minimum: gaśnica, apteczka, podnośnik hydrauliczny umożliwiający podniesienie przodu i tyłu wózka do wymiany kół, klucz do kół.

- podstawowe podzespoły, takie jak: silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe powinny być tego samego producenta co maszyna.

- ze względu na poruszanie się wózkiem po nierównym terenie oraz konieczność zastosowania ogumienia pełnego, wózek musi posiadać amortyzowany układ napędowy, który poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

**Termin dostawy urządzenia i realizacji pozostałych warunków umowy:**

- dostawa urządzenia nie później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy na dostawę wózka z osprzętem oraz nie dłużej niż okres udzielonej gwarancji na wykonanie serwisów gwarancyjnych.

**Warunki płatności:**

- przelew z terminem płatności 30 dni po odbiorze wózka widłowego oraz 30 dni
po wykonaniu każdego serwisu na podstawie dostarczonej faktury.

**Gwarancja:**

Gwarancja bez wyłączeń na dostarczony wózek widłowy – okres czasowy 36 miesięcy lub 6.000 mth, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

**Wymogi dodatkowe:**

1. Dostępność serwisu – reakcja serwisu do 24 godzin (poniedziałek – piątek za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii. Pojęcie reakcji serwisu obejmuje przyjazd, oględziny sprzętu, diagnozę, zaproponowanie sposobu naprawy i przystąpienia do naprawy.

2. Wraz z wózkiem widłowym winny być dostarczone wszelkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty, sporządzone w języku polskim, a w szczególności:

a) deklaracja zgodności (oznaczenie znakiem CE),

b) dokumenty gwarancyjne, z wykazem punktów serwisowych, gwarancyjnych
i pogwarancyjnych,

c) instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim – 3 egz.,

d) katalog części zamiennych,

e) dokumentację techniczno-ruchową w minimum 3 egzemplarzach, sporządzoną w języku polskim, zawierającą m.in. listę części zamiennych i szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów
i producentów, książkę eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, schematy przedstawiające wszystkie połączenia elektryczne, schematy hydrauliczne, wykaz zalecanych smarów i ich zamienników poprzez podanie ich parametrów (DTR).

3. Wraz z wózkiem widłowym winno być dostarczone oświadczenie, że urządzenie jest fabrycznie nowe (wyprodukowane najpóźniej w 2021r.), kompletne, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia.

4. Dostawa maszyny wraz z osprzętem, załadunek i rozładunek, tranzyt, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty celne, koszt rejestracji wózka i dopuszczenia do eksploatacji przez UDT w miejscu eksploatacji – w cenie wózka widłowego.

**UWAGA:**

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty serwisów zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny i osprzętu. Uwzględnić należy również obsługę układu DPF. Koszty przeglądów powinny zawierać: koszt materiałów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów.

***Załącznik nr 1B***

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2**

**WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY O UDŹWIGU OD 2,5 DO 3,0 TON**

**Przedmiot zamówienia:**

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego przed odbiorem końcowym wózka widłowego oraz:

- dostarczenie dokumentu gwarancyjnego,

- przeprowadzenie próby eksploatacyjnej,

- wykonanie serwisów w okresie gwarancji lub wskazanie autoryzowanych serwisów uprawnionych przez producenta do wykonywania serwisów gwarancyjnych, które przejmą ten obowiązek,

- przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w trakcie przeprowadzania próby eksploatacyjnej (20 osób).

**Parametry techniczne niezbędne do spełnienia:**

- udźwig nominalny – 2.500 - 3.000 kg.

- rodzaj napędu - silnik wysokoprężny wolnossący, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, z katalizatorem utleniającym DOC i filtrem cząstek stałych DPF
z automatyczną regeneracją (bez AdBlue).

- silnik o maksymalnej pojemności 3.350cm3.

- moc silnika minimum 35kW.

- silnik chłodzony cieczą.

- silnik spełniający normę emisji spalin EU STAGE V lub nowszą.

- automatyczna skrzynia biegów - po jednym biegu do przodu i do tyłu.

- przełącznik dwóch prędkości jazdy (ogranicznik prędkości).

- maszt dwuelementowy bez pełnego wolnego skoku.

- wysokość podnoszenia minimum 3.000mm.

- wysokość wózka z masztem w pozycji transportowej (widły uniesione do jazdy): maksimum 2.200mm.

- długość wideł 1.100mm.

- całkowita szerokość wózka: maksimum 1.300mm.

- długość wózka mierzona do zawiesia wideł: maksimum 2.800mm.

- prześwit pod ramą wózka widłowego w połowie rozstawu osi: minimum 160mm.

- ogumienie pełne.

- sterowanie pracą wózka:

* zmiana kierunku jazdy przód – tył: manetką sterującą przy kierownicy
z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika z włączonym biegiem.
* funkcjami roboczymi masztu i osprzętu: mechanicznymi dźwigniami trzysekcyjnego rozdzielacza (1.podnoszenie/opuszczanie wideł; 2.przechył masztu przód/tył; 3.przesów boczny wideł lewo/prawo).
* nie dopuszcza się zastosowania joysticka.

- regulowana kolumna kierownicy z pozycją pamięci do pierwotnej pozycji.

- wózek wyposażony w zamkniętą i ogrzewaną kabinę z czujnikiem obecności operatora w fotelu i wewnętrznym lusterkiem cofania,

- fotel operatora amortyzowany mechanicznie, regulowany: góra/dół i przód/tył oraz wyposażony w pas bezpieczeństwa.

- wbudowany fabryczny system diagnostyki pokładowej informujący o błędach
w pracy zespołów wózka.

- układ ostrzegający przy przekroczeniu ustawionego limitu udźwigu.

- panel kontrolny z wielofunkcyjnym wyświetlaczem zawierający: licznik motogodzin, wskaźnik zużycia paliwa, temperatury płynu chłodzącego, oleju przekładni, poziomu paliwa, ciśnienia oleju i ładowania baterii oraz lampki ostrzegawcze hamulca postojowego i niezapiętego pasa bezpieczeństwa.

- wózek wyposażony w pełne oświetlenie drogowe LED, dodatkowe doświetlenie obszaru roboczego – halogen z tyłu pojazdu umieszczony w górnej części kabiny.

- dodatkowe ostrzegawcze oświetlenie na kabinie – żółte, pulsujące światło stroboskopowe.

- sygnał dźwiękowy cofania.

- wszelka dokumentacja w języku polskim.

- opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników - w języku polskim lub piktogramy.

- dodatkowe wyposażenie minimum: gaśnica, apteczka, podnośnik hydrauliczny umożliwiający podniesienie przodu i tyłu wózka do wymiany kół, klucz do kół.

- podstawowe podzespoły, takie jak: silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe powinny być tego samego producenta co maszyna.

- ze względu na poruszanie się wózkiem po nierównym terenie oraz konieczność zastosowania ogumienia pełnego, wózek musi posiadać amortyzowany układ napędowy, który poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

**Termin dostawy urządzenia i realizacji pozostałych warunków umowy:**

- dostawa urządzenia nie później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy na dostawę wózka oraz nie dłużej niż okres udzielonej gwarancji na wykonanie serwisów gwarancyjnych.

**Warunki płatności:**

- przelew z terminem płatności 30 dni po odbiorze wózka widłowego oraz 30 dni
po wykonaniu każdego serwisu na podstawie dostarczonej faktury.

**Gwarancja:**

Gwarancja bez wyłączeń na dostarczony wózek widłowy – okres czasowy 36 miesięcy lub 6.000 mth, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

**Wymogi dodatkowe:**

1. dostępność serwisu – reakcja serwisu do 24 godzin (poniedziałek – piątek za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii. Pojęcie reakcji serwisu obejmuje przyjazd, oględziny sprzętu, diagnozę, zaproponowanie sposobu naprawy i przystąpienia do naprawy.

2. wraz z wózkiem widłowym winny być dostarczone wszelkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty, sporządzone w języku polskim, a w szczególności:

a) deklaracja zgodności (oznaczenie znakiem CE),

b) dokumenty gwarancyjne, z wykazem punktów serwisowych, gwarancyjnych
i pogwarancyjnych,

c) instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim – 3 egz.,

d) katalog części zamiennych,

e) dokumentację techniczno-ruchową w minimum 3 egzemplarzach, sporządzoną w języku polskim, zawierającą m.in. listę części zamiennych i szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów
i producentów, książkę eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, schematy przedstawiające wszystkie połączenia elektryczne, schematy hydrauliczne, wykaz zalecanych smarów i ich zamienników poprzez podanie ich parametrów (DTR).

3. wraz z wózkiem widłowym winno być dostarczone oświadczenie, że urządzenie jest fabrycznie nowe (wyprodukowane najpóźniej w 2021r.), kompletne, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia.

4. dostawa maszyny wraz z osprzętem, załadunek i rozładunek, tranzyt, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty celne, koszt rejestracji wózka i dopuszczenia do eksploatacji przez UDT w miejscu eksploatacji – w cenie wózka widłowego.

**UWAGA:**

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty serwisów zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny i osprzętu. Uwzględnić należy również obsługę układu DPF. Koszty przeglądów powinny zawierać: koszt materiałów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów.

**Załącznik 1C**

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEGO* WÓZKA WIDŁOWEGO CZOŁOWEGO WYPOSAŻONEGO
W CHWYTAK DO BALOTÓW MAKULATURY O UDŹWIGU 2,5 TONY** **i z przynależnymi do masztu widłami – wypełnić w przypadku składania oferty na Część nr 1**

***Wymagania techniczne oferowanego wózka widłowego czołowego wyposażonego w chwytak***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oferowane – do wypełnienia przez Wykonawcę** |
| **Model oferowanego *wózka widłowego czołowego* \*** |  |
| **Nazwa producenta *wózka widłowego czołowego* \*** |  |
| **Nazwa producenta silnika *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Nazwa producenta przekładni *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Nazwa producenta ramy *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek* widłowy)**\*** |  |
| **Nazwa producenta mostów napędowych *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Parametry eksploatacyjne *wózka widłowego czołowego*** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| **Moc silnika** | Minimum 35 kW   |  |
| **Rodzaj silnika** | Silnik wysokoprężny wolnossący, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, z katalizatorem utleniającym DOC i filtrem cząstek stałych DPF z automatyczną regeneracją (bez AdBlue) |  |
| **Pojemność silnika** | Max. 3350 cm3 |  |
| **Norma emisji spalin** | EU STAGE V lub nowsza |  |
| **Silnik chłodzony cieczą** |  |  TAK/NIE\*\* |
| **Automatyczna skrzynia biegów** | Po jednym biegu do przodu i do tyłu | TAK/NIE\*\* |
| **Przełącznik dwóch prędkości jazdy****(ogranicznik prędkości)** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Maszt dwuelementowy bez pełnego wolnego skoku** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Wysokość podnoszenia** | Minimum 3.300 mm |  |
| **Wysokość wózka z masztem w pozycji transportowej (chwytak uniesiony do jazdy)** | Max. 2.200 mm |  |
| **Udźwig nominalny** | 2.500 kg |  |
| **Całkowita szerokość wózka** | Max. 1.200 mm |  |
| **Długość wózka (bez chwytaka) do zawiesia wideł** | Max. 2.600 mm |  |
| **Prześwit pod ramą wózka widłowego w połowie rozstawu osi** | Minimum 130 mm |  |
| **Ogumienie pełne** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Sterowanie pracą wózka** | Zmiana kierunku jazdy przód – tył: manetką sterującą przy kierownicy z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika z włączonym biegiem | TAK/NIE\*\* |
|  | Funkcjami roboczymi masztu i osprzętu: mechanicznymi dźwigniami czterosekcyjnego rozdzielacza (1. Podnoszenie/opuszczanie chwytaka; 2. Przechył masztu przód/tył; 3. Ściskanie/rozwieranie chwytaka; 4. Przesuw boczny chwytaka lewo/prawo) | TAK/NIE\*\* |
|  | Nie dopuszcza się zastosowanie joysticka | TAK |
| **Regulowana kolumna kierownicy z pozycją pamięci do pierwotnej pozycji** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Kabina** | Zamknięta i ogrzewana z czujnikiem obecności operatora w fotelu i wewnętrznym lusterkiem cofania | TAK/NIE\*\* |
| **Fotel operatora** | Amortyzowany mechanicznie, regulowany: góra/dół i przód/tył oraz wyposażony w pas bezpieczeństwa | TAK/NIE\*\* |
| **Wbudowany fabryczny system diagnostyki pokładowej informujący o błędach w pracy zespołów wózka** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Układ ostrzegający operatora przy przekroczeniu ustawionego limitu udźwigu** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Panel kontrolny z wielofunkcyjnym wyświetlaczem zawierający: licznik motogodzin, wskaźnik zużycia paliwa, temperatury płynu chłodzącego, oleju przekładni, poziomu paliwa, ciśnienia oleju i ładowania baterii oraz lampki ostrzegawcze hamulca postojowego i niezapiętego pasa bezpieczeństwa** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Oświetlenie**  | Pełne oświetlenie drogowe LED | TAK/NIE\*\* |
|  | Dodatkowe doświetlenie obszaru roboczego – halogen z tyłu pojazdu umieszczony w górnej części kabiny | TAK/NIE\*\* |
|  | Dodatkowe ostrzegawcze oświetlenie na kabinie – żółte, pulsujące światło stroboskopowe | TAK/NIE\*\* |
| **Sygnał dźwiękowy cofania** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Dokumentacja** | Kompletna dokumentacja w języku polskim | TAK/NIE\*\* |
| **Opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników** | W języku polskim lub piktogramy | TAK/NIE\*\* |
| **Chwytak**  | Chwytak do balotów makulatury z zabezpieczeniem ramy i ramion przed ścieraniem oraz osłoną siłowników i zaworów | TAK/NIE\*\* |
| **Wyposażenie dodatkowe minimum** |  |  |
| **gaśnica** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **podnośnik hydrauliczny umożliwiający podniesienie przodu i tyłu wózka do wymiany kół** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Klucz do kół** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Amortyzowany układ napędowy** | TAK | TAK/NIE\*\* |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik 1D**

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEGO* WÓZKA widłowego czołowego o udźwigu od 2,5 T *do 3,0 T* – wypełnić w przypadku składania oferty na Część nr 2**

***Wymagania techniczne oferowanego wózka widłowego czołowego o udźwigu od 2,5T do 3,0 T***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oferowane – do wypełnienia przez Wykonawcę** |
| **Model oferowanego *wózka widłowego czołowego* \*** |  |
| **Nazwa producenta *wózka widłowego czołowego* \*** |  |
| **Nazwa producenta silnika *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Nazwa producenta przekładni *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Nazwa producenta ramy *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek* widłowy)**\*** |  |
| **Nazwa producenta mostów napędowych *wózka widłowego czołowego*** *(uwaga:* *podstawowe zespoły wózka takie jak silnik, przekładnia, rama i mosty napędowe muszą być tego samego producenta co wózek widłowy*)**\*** |  |
| **Parametry eksploatacyjne *wózka widłowego czołowego*** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| **Moc silnika** | Minimum 35 kW  |  |
| **Rodzaj silnika** | Silnik wysokoprężny wolnossący, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, z katalizatorem utleniającym DOC i filtrem cząstek stałych DPF z automatyczną regeneracją (bez AdBlue) |  |
| **Pojemność silnika** | Max. 3350 cm3 |  |
| **Norma emisji spalin** | EU STAGE V lub nowsza |  |
| **Silnik chłodzony cieczą** |  |  TAK/NIE\*\* |
| **Automatyczna skrzynia biegów** | Po jednym biegu do przodu i do tyłu | TAK/NIE\*\* |
| **Przełącznik dwóch prędkości jazdy****(ogranicznik prędkości)** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Maszt dwuelementowy bez pełnego wolnego skoku** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Wysokość podnoszenia** | Minimum 3.300 mm |  |
| **Wysokość wózka z masztem w pozycji transportowej (widły uniesione do jazdy)** | Max. 2.200 mm |  |
| **Udźwig nominalny** | 2.500 kg – 3.000 kg |  |
| **Długość wideł** | 1.100 mm |  |
| **Całkowita szerokość wózka** | Max. 1.300 mm |  |
| **Długość wózka mierzona do zawiesia wideł** | Max. 2.800 mm |  |
| **Prześwit pod ramą wózka widłowego w połowie rozstawu osi** | Minimum 160 mm |  |
| **Ogumienie pełne** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Sterowanie pracą wózka** | Zmiana kierunku jazdy przód – tył: manetką sterującą przy kierownicy z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika z włączonym biegiem | TAK/NIE\*\* |
|  | Funkcjami roboczymi masztu i osprzętu: mechanicznymi dźwigniami czterosekcyjnego rozdzielacza (1. Podnoszenie/opuszczanie chwytaka; 2. Przechył masztu przód/tył; 3. Ściskanie/rozwieranie chwytaka; 4. Przesuw boczny chwytaka lewo/prawo) | TAK/NIE\*\* |
|  | Nie dopuszcza się zastosowanie joysticka | TAK |
| **Regulowana kolumna kierownicy z pozycją pamięci do pierwotnej pozycji** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Kabina** | Zamknięta i ogrzewana z czujnikiem obecności operatora w fotelu i wewnętrznym lusterkiem cofania | TAK/NIE\*\* |
| **Fotel operatora** | Amortyzowany mechanicznie, regulowany: góra/dół i przód/tył oraz wyposażony w pas bezpieczeństwa | TAK/NIE\*\* |
| **Wbudowany fabryczny system diagnostyki pokładowej informujący o błędach w pracy zespołów wózka** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Układ ostrzegający operatora przy przekroczeniu ustawionego limitu udźwigu** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Panel kontrolny z wielofunkcyjnym wyświetlaczem zawierający: licznik motogodzin, wskaźnik zużycia paliwa, temperatury płynu chłodzącego, oleju przekładni, poziomu paliwa, ciśnienia oleju i ładowania baterii oraz lampki ostrzegawcze hamulca postojowego i niezapiętego pasa bezpieczeństwa** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Oświetlenie**  | Pełne oświetlenie drogowe LED | TAK/NIE\*\* |
|  | Dodatkowe doświetlenie obszaru roboczego – halogen z tyłu pojazdu umieszczony w górnej części kabiny | TAK/NIE\*\* |
|  | Dodatkowe ostrzegawcze oświetlenie na kabinie – żółte, pulsujące światło stroboskopowe | TAK/NIE\*\* |
| **Sygnał dźwiękowy cofania** |  | TAK/NIE\*\* |
| **Dokumentacja** | Kompletna dokumentacja w języku polskim | TAK/NIE\*\* |
| **Opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników** | W języku polskim lub piktogramy | TAK/NIE\*\* |
| **Chwytak**  | Chwytak do balotów makulatury z zabezpieczeniem ramy i ramion przed ścieraniem oraz osłoną siłowników i zaworów | TAK/NIE\*\* |
| **Wyposażenie dodatkowe minimum** |  |  |
| **gaśnica** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **podnośnik hydrauliczny umożliwiający podniesienie przodu i tyłu wózka do wymiany kół** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Klucz do kół** | TAK | TAK/NIE\*\* |
| **Amortyzowany układ napędowy** | TAK | TAK/NIE\*\* |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* niepotrzebne skreślić

 ***Załącznik nr 2***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu: ………………….… Numer faxu: …............................. e-mail:……………..………

Regon: ……………………………………… NIP: ..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wózka widłowego czołowego wyposażonego w chwytak do balotów makulatury o udźwigu 2,5T i z przynależnymi do masztu widłami oraz wózka widłowego czołowego**

**o udźwigu od 2,5T do 3T,** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP.

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) c) 3, 4, 5, 6, 7 ustawy PZP.

Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….**\*** ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust.1 pkt. 2, lit. a), b) i c), 3, 4, 5, 6, 7).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………**\***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.