**D10.251.39.B.2024**

**Zał. nr 3a do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Część 1**

**Kolposkop**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany  i oceniany** | **Parametr oferowany** |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Miejsce dostawy | Copernicus sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawskich 1-2 |  |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
|  | **Wymagania ogólne** | **Parametr wymagany  i wskazany do oceny** | **Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia  warunku TAK/NIE** |
|  | Kolposkop z wbudowaną kamerą Full HD oraz systemem archiwizacji | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego Full HD poprzez interfejs HDMI | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań na pendrive | TAK |  |
|  | Urządzenie na podstawie jezdnej z ruchomym ramieniem | TAK |  |
|  | Waga: < 50 kg | TAK, podać |  |
| **WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE** | | | |
|  | Minimum 3 stopnie powiększenia | TAK, podać |  |
|  | Ogniskowa: 300 mm | TAK |  |
|  | Konfigurowalne pole widzenia w zakresie 19 mm – 79 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulowany zakres głębi ostrości: co najmniej 0,76 mm – 4,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne robocze natężenie światła urządzenia co najmniej 40000 lux | TAK, podać |  |
|  | Okulary z powiększeniem co najmniej 16x | TAK, podać |  |
|  | Liczba okręgów pomiarowych w okularze: min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Płynna regulacja ostrości | TAK |  |
|  | Zielony filtr światła | TAK |  |
|  | Źródło światła: LED | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 950 mm – 1250 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość płynnego obrotu ramienia z kolposkopem o 360 stopni | TAK |  |
| **WYPOSAŻENIE I AKCESORIA** | | | |
|  | Przewód HDMI min. 2m | TAK, podać |  |
|  | System przechwytujący oraz archiwizujący obraz wraz z oprogramowaniem zarządzającym badaniami z laptopem w zestawie) | TAK, podać |  |
|  | Statyw jezdny z monitorem 24 cale wyposażonym w gniazdo HDMI | TAK |  |
|  | Przycisk nożny:  bezprzewodowy – 1 szt.  przewodowy – 1 szt. | TAK |  |
| **WYMAGANIA DODATKOWE** | | | |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Cały zaoferowany zestaw jest kompletny i umożliwia pełne wykorzystanie wszelkich zaoferowanych funkcji w cenie oferty i bez konieczności dokupowania dodatkowych urządzeń/modułów | TAK |  |

**UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ**