**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Skaner płaski książkowy – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalne parametry urządzenia skanującego: | Spełnia TAK/NIE |
| 1 | **Obszar skanowania:**  Obszar skanowania (szerokość x długość) maksymalnie 305 mm x 4358 mm, A3 |  |
| 2 | **Skanowanie dzienne co najmniej:** 5000 arkuszy |  |
| 3 | **Krawędź na książkę:** 2mm |  |
| 4 | **Powinien posiadać:**  **-** Czujnik obrazu CCD  - Źródło światła LED |  |
| 5 | **Głębia barw:**  1. kolor - minimum 48 bit kolor na wejściu i minimum 24 bit na wyjściu  2. skala szarości - 16 bit na wejściu, 8 bit na wyjściu  3. czarno-biały: 1 bit |  |
| 6 | **Rozdzielczość optyczna minimalna:** 600dpi |  |
| 7 | **Minimalna szybkość skanowania dla:**  **-** Kolor, 300dpi, A3 – maksymalnie 2.5 sekundy  - Skala szarości / Czarno-biały, 300dpi, A3 – maksymalnie 2.5 sekundy |  |
| 8 | **Maksymalny obszar skanowania (szerokość x długość)**  - 305 mm x 435 mm, A3 |  |
| 9 | **Wyposażony w szybę dociskową obsługiwaną opcjonalnie:**  1. ręcznie  2. automatycznie |  |
| 10 | **Technologia zapewniająca równomierne oświetlenie:** bez cieni, zniekształceń, refleksów i odbić (bez promieniowania UV i IR) |  |
| 11 | **Musi posiadać interfejs: minimum** USB 2.0 x 1 sztuka |  |
| 12 | **Obsługiwane formaty plików**  Standardowe formaty co najmniej: TIFF nieskompresowany, TIFF , JPEG, wielostronicowy: PDF. |  |
| 13 | **Oprogramowanie do skanera** musi posiadać interfejs w języku polskim oraz być zgodne z systemem operacyjnym co najmniej Windows 7 / 8 / 10 używanym  na posiadanym przez zamawiającego stanowisku pracy. |  |
| 14 | **Protokoły w pełni kompatybilne ze standardem TWAIN, WIA** |  |
| 15 | **Oprogramowanie w języku polskim dedykowane skanerowi** umożliwiające digitalizacje zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, map, atlasów, kronik, fotografii, dokumentów.  Posiadające minimalne funkcje: wyboru formatu, trybu i rozdzielczości, automatycznego kadrowania. |  |
| 16 | **Wpływ warunków zewnętrznych:**  Światło zewnętrzne nie może wpływać na jakość wykonywanego skanu. |  |
| 17 | **Sterowanie skanowaniem:**  - ręczne z panelu sterującego  - poprzez funkcje w oprogramowaniu. |  |
| 18 | **Gwarancja producenta:**  - minimum24 miesiące |  |

\***Oświadczenie Wykonawcy musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**