|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 20 maja 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.15.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV, stalową i aluminiową wraz z parapetami z blachy powlekanej oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku administracyjnym KPP w Sokółce** (postępowanie 15/C/22):

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje modyfikacji treści SWZ:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki do postępowania.

**Odpowiedź:**

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji skan zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z dokumentacji archiwalnej(rys. nr 22, rys. nr 23). Dokonanie własnego pomiaru kontrolnego wielkości otworów okiennych i drzwiowych i ich podziału jest jedyną podstawą do wyprodukowania i dostawy stolarki.

**Pytanie nr 2:**

Jeżeli w stosunku do nowej stolarki mają nastąpić jakieś zmiany techniczne nie zwarte w zestawieniu stolarki i w szczegółowej specyfikacji technicznej to bardzo prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje ze szprosów dekoracyjnych widocznych na archiwalnym zestawieniu stolarki i na istniejącej stolarce okiennej.

**Pytanie nr 3:**

W szczegółowej specyfikacji technicznej jest informacja (pkt. 6) że okna mają mieć zaczepy antywyważeniowe, ale nie mają wymaganej klasy antywłamaniowej. Czy jest jakaś wymagana liczba zaczepów anywyważeniowych?

**Odpowiedź:**

Oczekujemy stolarki okiennej w klasie RC2.

**Pytanie nr 4:**

Okna mają mieć szyby klasy P2 - czy szkło P2 ma być od strony wewnętrznej, zewnętrznej, czy po obu stronach okna?

**Odpowiedź:**

Szkło P2 od zewnątrz.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o określenie koloru zewnętrznego/wewnętrznego stolarki okiennej i drzwiowej?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna; kolor „Złoty dąb” od zewnątrz, kolor biały od środka.

Stolarka drzwiowa: w kolorze zbliżonym do istniejącego (Złoty Dąb) obustronnie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Treść wyjaśnień i modyfikacji należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*

Wyk. w 1 egz.