**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

**Przeprowadzający postępowanie:** Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą,

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel. 52 58 58 446, fax 52 58 58 724

**Godziny pracy:**

- poniedziałek, środa, czwartek: od 8.00 do 16.00,

- wtorek: od 8.00 do 18.00,

- piątek: od 8.00 do 14.00.

**Wykonanie Oświetlenia Konturów Spichrzy W Bydgoszczy**

**od strony rzeki Brdy ( od strony północnej)**

Specyfikacja:

Wąż świetlny Led PLATINUM o średnicy 13mm, w barwie białej ciepłej, na 1m umiejscowione 30 diod Led. Diody led odwrócone stożkowo pozycjonowane pionowo LED 320 stopni. Napięcie węża świetlnego 230 V. Klasa energetyczna poziom 2. Stopień wodoodporności IP IP66/IP69. Waga węża świetlnego na 50 m to 7,3 kg.

Do konstrukcji budynku elementów drewnianych zostanie przymocowany na wkręty w odległości 1 metra szyna mocująca LIGHT Wire występująca w długości 1,8m z wagą 1kg. Następnie do tej szyny zostanie wprowadzony wąż świetlny.

Schemat poglądowy instalacji:

