*ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przeznaczenie:**

Zespół Polowego Kabla lekkiego ZPKL 1x2 0,34 – 750m jest przeznaczony dla telefonicznych łączy akustycznych do pracy w warunkach polowych na wszystkich szczeblach dowodzenia.

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** |
| 1 | Zespół Polowego Kabla lekkiego ZPKL 1x2 0,34 – 750m na bębnie metalowym NO-58-A224:2018 | 100 kpl |
|  | | |

1. **Wymagania techniczne:**
   1. Zgodnie z normą obronną NO-58-A224:2018 zatwierdzoną decyzją nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018r. (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz. 162).
2. **Dodatkowe wymagania jakościowe;**
   1. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące:
   2. **ZPKL 1x2 musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.**
3. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym Przedmiotu zamówienia:

Znakowanie kodem kreskowym przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z *Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej* (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej - Dziennik Urzędowy MON z 2014r. poz. 11), dla grupy materiałowej 5 - pozostałe wyroby,   
z uwzględnieniem:

* + 1. Znakowanie kodem kreskowy zrealizuje wykonawca.
    2. Do oznaczenia kodem kreskowym, należy wykorzystać symbolikę GS1- 128   
       z użyciem IZ (identyfikatorów zastosowania):

1. numer GTIN wyrobu z IZ 01;
2. data produkcji z IZ 11;
3. numer seryjny z IZ 21;
4. numer partii *2* IZ 10 - identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy wyrób produkowany jest z rozróżnieniem na partię;
5. numer NSN z IZ 7001 - podać w przypadku posiadania przez wyrób nadany unikalny numer magazynowy NATO (ang. NATO Stock Number).
   * 1. W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia posiada nadany numer JIM,   
        na etykiecie należy umieścić oznaczenie JIM pismem czytelnym wzrokowo   
        w formie: JIM: NNNNPLNNNNNNN.
     2. Wymagania wobec etykiety, druku i lokalizacji - zgodnie z Rozdziałem Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do RON. Etykieta z kodem kreskowym powinna być umiejscowiona w dostępnym miejscu, w sposób który nie będzie powodował ograniczeń w jego użytkowaniu. W przypadku gdy przedmiot umowy jest małych rozmiarów dopuszcza się etykietę w formie przewieszki.
     3. Wzór etykiety przedstawiono na rysunku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GTIN |  |  | Nazwa SpW | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 124567890 |  |  | Radiostacja | |  | Obszar  informacyjny i interpretacji | | | | | |
|  |  |  | Data produkcji |  | Numer seryjny | | |  | Dane są przedstawione w postaci  czytelnego tekstu | | | |
|  |  |  | 11-11-2011 |  | C123456 | | |  |
| W przypadku braku pozostawić pusty obszar | |  | NSW |  | JIM | | |  |  |  |  |  | |
| 1234567890 |  | 1234PL1234567 | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | Obszar kodu kreskowego |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Rys. Wzór etykiety

* + 1. Wymiary etykiety powinny być dobrane do wielkości Przedmiotu zamówienia,   
       z zastrzeżeniem:

1. tekst musi być czytelny wzrokowo - wielkość zastosowanej czcionki w Obszarze

informacyjnym i interpretacyjnym nie mniejsza niż 3 mm.;

1. kod kreskowy, w *Obszarze kodu kreskowego,* musi być czytelny przez czytniki kodów kreskowych.

W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia jest małych rozmiarów ze względu   
na czytelność etykiety, można zrezygnować z *Obszaru informacyjnego   
i interpretacyjnego* pozostawiając tylko kody kreskowe

- *Obszar kodu kreskowego.*

* + 1. Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją, oznakowania przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę, dokonuje Odbiorca. Odbiorca może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia, jeżeli oznaczenie Przedmiotu zamówienia w kodzie kreskowym:

1. nie są zgodne z zasadami określonymi w *Wytycznych Ministra Obrony Narodowej określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej* ;

b) nie są zgodne z zasadami systemu GS 1;

c) są nadrukowane nieczytelnie i umieszczone w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie.

* + 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kopii poświadczenia poprawności merytoryczno-technicznej etykiety *z* kodem kreskowym wg. procedur systemu GS1.
    2. Wykonawca opracuje i dostarczy Kartę wyrobu zgodnie z zapisami zawartymi   
       w § 6. ust. 1 i 2 Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r.   
       w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do RON. Karta wyrobu jest przekazywana do Odbiorcy przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie.
  1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać   
     w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności   
     z Polską Normą lub normami europejskimi itp., w tym ISO-9001/2015.