K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:03:41,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:04:16,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:04:44,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:05:13,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:05:37,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:06:18,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:08:06,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:08:38,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:09:21,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:10:47,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:11:27,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY 2.dwg,Model,2017-01-05 10:12:47,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:40:06,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:40:30,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:40:48,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:41:08,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:41:33,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:41:53,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:42:12,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:43:02,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:45:26,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:45:51,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:46:58,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:47:22,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY\elektryczny pb\PB+O na gotowo\E-1,E-2,E-3,E-4,E-5,E-6 PROJ.INST.ELEKTR..dwg,Model,2017-12-28 08:50:09,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2017-12-28 08:55:46,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:27:50,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:28:12,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:28:31,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:28:53,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:29:17,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:29:37,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:30:23,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:30:44,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:31:19,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:32:28,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:33:13,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:34:04,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:34:23,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:34:44,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:35:20,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:35:59,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-04-10 13:36:23,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY\elektryczny pb\PB+O na gotowo\E-1,E-2,E-3,E-4,E-5,E-6 PROJ.INST.ELEKTR..dwg,Model,2018-04-10 13:42:43,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2018-06-25 20:03:26,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2018-06-25 20:03:58,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2018-06-25 20:04:22,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowanie terenu.dwg,Model,2018-06-25 20:04:53,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:09:00,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:09:22,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:09:55,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:10:39,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:11:13,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:11:35,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:12:34,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:13:40,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:14:24,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:14:47,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1:5,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:15:37,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:16:10,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:16:54,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:10,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:17:39,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:50,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY.dwg,Model,2018-06-25 20:19:19,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:50,
K:\zlecenia\2016.08.19 lębork Grunwaldzka\analiza nazłonecznienia\wysunięcie 4,75\PROJEKT BUDOWLANY\budynek grunwladzka\budynek grunwladzka\konstrukcja- Grunwaldzka-druk3.dwg,Model,2018-06-25 20:22:24,Monika,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:100,
