**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na zadanie pn. „****Wynajem zamiatarki ulicznej z obsługą serwisową”**

**Zamawiający:**

**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,**

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka.

1. **Osoby upoważnione do kontaktów:**
2. W sprawach technicznych: Tomasz Grabowski, tomasz.grabowski@opwik.pl
3. W sprawach proceduralnych: Emilia Woźniak, emiliawozniak@opwik.pl
4. **Termin realizacji umowy: 29.02.2024 r. – 31.03.2024 r.**

**Szacowana ilość godzin pracy zamiatarki: 300 godzin**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. **Parametry techniczne zamiatarki:**
3. pojazd nie starszy niż 2012,
4. pojazd wolnobieżny,
5. silnik wysokoprężny,
6. norma emisji spalin nie niższa niż Euro 5,
7. masa własna pojazdu do 6 500 kg,
8. ładowność minimum 5 000 kg,
9. maksymalna masa całkowita nie więcej niż 13 000 kg,
10. maksymalna szerokość 2 200 mm bez lusterek,
11. wysypywanie nieczystości z możliwością bezpośredniego wysypu do kontenera (np. od tyłu), wysokość wysypu umożliwiająca wysypanie śmieci do kontenera typowego np. KP7 posadowionego na rzędnej drogi ustawionego pojazdu,
12. układ napędowy hydrostatyczny na koła tylne,
13. skrętne koła przednie,
14. hamulec ręczny – automatyczne załączanie i wyłączanie,
15. chłodnica oleju hydraulicznego w niezasłoniętym miejscu (np. na dachu),
16. zawieszenie przód – hydropneumatyczne lub równoważne pozwalające bezpiecznie pokonać krawężnik lub inne progi infrastruktury miejskiej,
17. pojemność zbiornika wody od 500 do 700l,
18. przyłącze wody umożliwiające pobór wody z typowego przyłącza hydrantowego dla hydrantu DN 80,
19. otwierana szyba w podłodze umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy i szczotek lub inny równoważny system umożliwiający monitoring i kontrolę,
20. auto wyposażone w dodatkową trzecią szczotkę (na ramieniu),
21. ssawa podparta na jednym kole podpierającym,
22. szerokość zamiatania dwóch szczotek talerzowych – nie mniej niż 2 000 mm,
23. szerokość zamiatania trzech szczotek – nie mniej niż 3 100 mm,
24. możliwość odchwaszczania trzecią szczotką,
25. system szczotek talerzowych ciągnionych, nie dopuszcza się systemu „pchanego”,
26. szczotki o średnicy 750 – 900 mm,
27. szczotki talerzowe z regulacją obrotów/min,
28. szczotki talerzowe zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po lewej i prawej stronie zamiatarki sterowne joystickiem,
29. trzecia szczotka zamontowana przed kabiną kierowcy z funkcjami: obroty lewo, prawo, zamiatanie po lewej i prawej stronie zamiatarki, regulacja kąta obrotu, 2 spryskiwacze wodne,
30. bezobsługowy system szczotek – bez punktów smarowania,
31. system podnoszenia szczotek i ich swobodnego upuszczania,
32. system zraszający na trzech szczotkach talerzowych oraz w ssawie i tunelu ssącym
33. szczotki przesuwane w prawo i w lewo o minimum 400 mm,
34. funkcje sterowania z kabiny: hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy, przesuwanie ssawy w prawo lub w lewo o min. 400 mm do max 600 mm,
35. do zbierania większych przedmiotów klapka w ssawie sterowana hydraulicznie z kabiny operatora,
36. kierownica z prawej strony, regulowana,
37. kabina operatora przeszklona, dwumiejscowa, klimatyzowana, komfortowa, ogrzewana, wyciszona, posiadająca nawiewy, monitor, kamera,
38. zbiornik paliwa minimum 100 litrów,
39. kontener na zmiotki wykonany za stali nierdzewnej o pojemności nettominimum 3,7 m3,
40. dwie mechaniczne podpory zabezpieczające pojemnik na zmiotki przed opuszczaniem się,
41. otwieranie tylnej klapy i podnoszenie kontenera za pomocą panelu zdalnego sterowania,
42. wskaźniki w kokpicie minimum:

* miernik poziomu wody w spryskiwaczach,
* kontrolka kierunkowskazów,
* kontrolka diagnostyczna,
* kontrolka temperatury jazdy,
* kontrolka oleju hydraulicznego,
* kontrolka ciśnienia oleju silnikowego,
* kontrolka temperatury płynu chłodzącego,
* kontrolka poziomu wody w filtrze paliwowym,
* kontrolka komputera pokładowego,
* kontrolka ciśnienia płynu hamulcowego,
* kontrolka hamulca postojowego
* licznik motogodzin zamiatarki,
* obrotomierz,
* wskaźnik przebiegu,
* kontrolka podniesionego zbiornika na odpady

1. przełącznik nożny, za pomocą którego można włączyć bieg wsteczny w trakcie zamiatania bez zmiany biegów,
2. wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy,
3. czujnik bezpieczeństwa – szczotki nie kręcą się, jeżeli operator nie siedzi na siedzeniu kierowcy,
4. zamiatarka wyposażona w otwór kontrolny w tunelu rury zasysania,
5. wydmuch powietrza ze zbiornika śmieci, u wylotu skierowany do ziemi,
6. rura ssąca min 200 mm (od ssawy do zbiornika) ze stali nierdzewnej, pokryta materiałem trudnościeralnym,
7. dodatkowe lampy robocze na kabinie pojazdu,
8. dodatkowe lampy robocze na trzeciej szczotce,
9. dodatkowe lampy robocze na tylnej klapie,
10. lampy ostrzegawcze:

* minimum jedna z przodu pojazdu,
* minimum jedna z tyłu pojazdu,

1. pakiet wyciszający prace maszyny - wyciszony kontener, wyciszony silnik, wyciszony wylot powietrza z zamiatarki,
2. lusterka boczne podgrzewane,
3. sita w zbiorniku na odpady opuszczane w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie,
4. dodatkowe wejście na wąż wodny w celu czyszczenia wentylatora,
5. zamiatarka po dużym przeglądzie technicznym – gotowa do pracy, przegląd potwierdzony na piśmie przez Oferenta,
6. auto wyposażone w system centralnego smarowania,
7. pompa wysokiego ciśnienia minimalnej wydajności 15 litrów przy ciśnieniu 150 bar,
8. trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
9. pompka hydrauliczna, ręczna do awaryjnej obsługi (otwierania) kontenera,
10. otwory rewizyjne na ścianach zbiornika na śmieci po obu stronach kontenera
11. instalacja elektryczna 24 V,
12. koło zapasowe 1 szt. w przypadku kół o innym rozmiarze, 2 szt.,
13. instrukcja obsługi w języku polskim,
14. system GPS udostępniony dla Zamawiającego do monitorowania lokalizacji pojazdu, który jest podstawą do rozliczeń z czasu pracy zamiatarki.
15. **Warunki płatności:**
16. Zapłata za świadczoną usługę nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z zestawieniem zbiorczym pracy pojazdu.
17. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie wynajmu sprzętu wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości wykonanych i potwierdzonych godzin pracy sprzętu w dokumencie najmu (odczyt z licznika motogodzin i wydruk z GPS) oraz ustalonej ceny jednostkowej.
18. Ilości przepracowanych godzin sprzętu potwierdzają osoby uprawnione przez Zamawiającego i Wykonawcę na dokumentach pracy sprzętu – odczyt z licznika motogodzin i wydruk z systemu monitorującego GPS.
19. **Proponowane warunki dostawy, rozliczenia oraz istotne postanowienia umowy:**
    1. Dostarczenie maszyny: **do 29.02.2024 r.**
    2. Wynajem maszyny: **do 31.03.2024 r.**
    3. Szacunkowa ilość motogodzin w całym okresie realizacji zamówienia: **300.**

Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość godzin wynajmu w zależności od faktycznych potrzeb,

* 1. Serwis winien być realizowany przez producenta maszyny lub autoryzowany serwis,
  2. Czas reakcji serwisu: 24 h po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego na numer podany w późniejszej Umowie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres określony w Umowie wynajmu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, gdzie znajduje się zamiatarka uliczna tj.: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka,
  3. Naprawa będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 72 h licząc od momentu zgłoszenia awarii.
  4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi maszyny odbywające się w trybie szkolenia stacjonarnego w siedzibie Zamawiającego, w momencie dostarczenia sprzętu. Szkolenie przewiduje część teoretyczną – prezentacja slajdów z omówieniem zasad pracy zamiatarki – minimum 3,0 h oraz część praktyczną na terenie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie miasta Ostrołęka wyznaczonym przez Zamawiającego – minimum 5,0 h. Podczas szkolenia praktycznego każdy z oddelegowanych pracowników, po części wstępnej, będzie operował pod okiem Wykonawcy zamiatarką uliczną przez czas pozwalający na poznanie pełnej funkcjonalności Zamiatarki ulicznej. Szkolenie, co najmniej dwudniowe z zakresu obsługi i znajomości zagadnień mechanicznych sprzętu zakończone pisemnym potwierdzeniem przez pracowników Zamawiającego biorących udział w szkoleniu. Zamawiający przewiduje szkolenie pracowników w ilości nieprzekraczającej: 8 osób,
  5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia środka transportu oferowanego do wykonania przedmiotu zamówienia. Niniejsze ubezpieczenie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (OC pojazdu) i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia obejmujący cały okres trwania umowy.
  6. Rozliczeniem wykonanych prac będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za godzinę pracy sprzętu, która będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla ww. usługi w tym min.:

- koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej sprzętu,

- koszt przeszkolenia operatora/kierowcy wyznaczonego przez Zamawiającego,

- koszt utrzymania i eksploatacji urządzeń monitorujących (GPS).

* 1. Do maszyny zostanie dostarczone:

- świadectwo zgodności CE,

- instrukcja obsługi maszyny w języku polskim.

* 1. Sprzęt zostanie dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynu AdBlue.
  2. Wykonawca w momencie dostarczenia maszyny na plac Zamawiającego odpowiada za wyposażenie maszyny w sposób kompletny wraz z kompletem nowych szczotek do zmiatania oraz dodatkową szczotką do usuwania zachwaszczenia,

1. Przeglądy wraz z wymianą płynów i olejów eksploatacyjnych na czas wynajmu wraz z kosztem pełnej obsługi serwisowej po stronie Wykonawcy,
2. W przypadku naprawy trwającej powyżej 72 h Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy o tych samych lub wyższych parametrach – wówczas naprawa nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych.
3. Po stronie Zamawiającego leży zakup i wymiana szczotek na czas wynajmu,
4. Po stronie Zamawiającego są koszty paliwa i płynu AdBlue na czas wynajmu,
5. Po stronie Zamawiającego jest prawidłowa obsługa przez przeszkolonych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego.

**IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:**

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o.o.
2. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Złożyć ofertę (formularz elektroniczny oraz załączniki 1-3) przez platformę zakupową do **dnia 21.02.2024 r.** godz. 10:00.
   * 1. **Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z.o.o.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ostrołęce, ul. kurpiowska 21;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „wynajem zamiatarki ulicznej z obsługą serwisową” prowadzonym w trybie uproszczonym;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:

­ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

­ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy \*,

­ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,

­ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,

­ na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

­ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.