Załącznik Nr 5

do Zapytania ofertowego DKW.2233.16.2023.AH

 Znak sprawy: DKW.2233.16.2023.AH

**ZAMAWIAJĄCY:**

**ZAKŁAD KARNY W SIEDLCACH, UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 08-110 SIEDLCE**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**„Rozbudowa i modernizacja systemu sygnalizacji napadu Pawilon A, B, C, D**

**w Zakładzie Karnym w Siedlcach”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Jm.** |
| 1 | Zasilacz Galaxy Power RIO w obudowie P026-01 | 1 | szt |
| 2 | Zasilacz Galaxy Power RIO w dużej obudowie P026+ Koncentrator / zasilacz GALAXY Power RIO boxed Symbol P026+, 8 linii dozorowych, 4 wyjścia programowalne, niezależne 4 wyjścia diagnostyczne OC wydajność 3A/12V, obudowa metalowa z sabotażem, miejsce na aku 28 Ah/12V. Klasa `S` Techom Honeywell TAP. Produkt zgodny z EN50131-1:2004 oraz PD6662 | 5 | szt |
| 3 | Koncentrator bez obudowy RIO PCB A158 RIO, koncetrator 8 linii dozorowych, 4 wyjścia programowalne. Symbol A158 Klasa `S` Techom Honeywell TAP | 4 | szt |
| 4 | Odstępnik do montażu A158 i innych od Gwintowany kołek dystansowy do montażu A158 i innych modułów w obudowach systemu Galaxy | 8 | szt |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do RS-485 SUG-7/RS-485  | 2 | szt |
| 6 | Klawiatura graficzna z ekranem dotykowym, TouchCenter+, CP045CP045 | 1 | szt |
| 7 | Klawiatura Galaxy, MK7 CP037 Klawiatura LCD 2x16 znaków MK7 Symbol CP037 Klasa `S` Techom. Honeywell TAP Sp. z o.o. | 9 | szt |
| 8 | Przycisk napadowy podwójny, stal nierdzewna, wykończenie czarny plastik, Grade 3 PADP3/SS/BK | 27 | szt |
| 9 | Sygnalizator wewnętrzny optycznoakustyczny Piccolo, niebieska optyka SO/PICCOLO/WB/G3 | 9 | szt |
| 10 | Moduł przekaźników, MP2 do stosowania z sygnalizatorami PiccoloAWZ529 | 9 | szt |
| 11 | Odbiornik dwukanałowy U2HR | 9 | szt |
| 12 | Pilot jednokanałowy UMB100HT | 46 | szt |
| 13 | Akumulator AGM 12V/26Ah, ALARMTEC, projektowanażywotność do 5 lat wg Eurobat BP 26-12 | 5 | szt |
| 14 | Akumulator AGM 12V/18Ah, ALARMTEC, projektowanażywotność do 5 lat wg Eurobat BP 18/12 | 1 | szt |
| 15 | Programowanie i uruchomienie | 1 | szt |
| 16 | Przewód magistralowy dla Galaxy Dimension half duplex 9600bit/s w wykonaniu Low Smoke Zero Halogen Twisted Pair, 100mb, CABTPHF/2x2/WH/100 | 10 | szt |
| 17 | Telekomunikacyjny kabel o izolacji żył z polietylenu piankowego i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełniony, do układania bezpośrednio w ziemi. Rolka 100m XZTKMXPW 2X2X0,5 | 10 | szt |