**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są dostawy miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8
do celów grzewczych w ilości 400 ton.

Przedmiot dostawy powinien posiadać następujące parametry:

Wartość opałowa Qir od 22500kJ/kg do 23500kJ/kg

Zawartość popiołu Ar do 20%

Zawartość siarki całkowitej Std do 0,8%

Parametr spiekalności RI do 20

Zawartość wilgoci całkowitej Wtr do 20%

**Inne warunki dotyczące dostawy:**

1. Dostawy miału węglowego Dostawca powinien realizować od dnia zawarcia umowy do 30 dni kalendarzowych.
2. Miejscem realizacji dostawy jest skład opałowy 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, położony w m. Kielce ul. Wojska Polskiego 300.
3. **Przedstawiciel Zamawiającego zastrzega sobie przed odbiorem dostawy prawo wyrywkowego, kontrolnego, komisyjnego ważenia samochodów z udziałem przewoźnika na wadze samochodowej zlokalizowanej w promieniu ok. 15 km od miejsca dostawy. Wszelkie koszty związane z ważeniem kontrolnym (w tym koszty dojazdu) ponosi Dostawca.**
4. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie min. 25 ton i max 100 ton.
5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach 7:30-14:30.
6. O terminie dostawy Dostawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego
z 2-dniowym wyprzedzeniem.
7. Przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych dostaw Dostawca dokona
z Zamawiającym roboczych uzgodnień organizacyjno-technicznych
w zakresie sposobu odbioru partii dostawy, w tym: możliwości kontroli jakościowej dostarczanej partii, zaplombowania tej partii, wzorów plomb.
8. Dostawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę partii dostawy wchodzą wszelkie koszty: paliwo, transport, podatki, rozładunek, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostawy przez Zamawiającego.
9. Dostarczony miał węglowy powinien spełniać wymagania odzwierciedlone
w certyfikacie jakościowym, który powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe w odniesieniu do wyżej wymienionych wymagań. **Certyfikat powinien być wystawiony przez kopalnię lub laboratorium posiadające akredytację PCA** **w zakresie parametrów jakościowych** objętych przedmiotem umowy lub równoważny dokument niezależnego podmiotu posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania dostawy (w miejscu rozładunku) z udziałem przedstawiciela Dostawcy (kierowcy) i pobrania
3 próbek do badań laboratoryjnych, w tym jednej „próbki rozjemczej”.
11. Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego należy udokumentować protokołem przyjęcia, komisyjnie sporządzonym i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zatwierdzonym przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kielcach.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie nabywał miał węglowy do celów opałowych i zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jest z niego zwolniony.
13. Zamawiający oświadcza, że posiada zaświadczenie o zgłoszeniu instalacji energetycznego spalania paliw o mocy powyżej 1 MW wystawione przez organ ochrony środowiska.
14. Osoby wyznaczone do kontaktu: Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Kielce- tel. 261 174 683