**TABELA NR 15 – STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Stanowisko do pobrań z oparciem i dwoma podłokietnikami |  |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |  |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:  - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester,  - ścieralność: 300 000 cykli,  - gramatura: min. 650 g/m2,  - trudnozapalność: BS EN 1021:1:2  - odporność na światło: min. 7  - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Całkowita szerokość: max 800mm |  |
|  | Całkowita długość: max 810mm |  |
|  | Szerokość podstawy: max 700mm |  |
|  | Długość podstawy: max 710mm |  |
|  | Wysokość całkowita: min 820mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 120kg |  |
|  | Deklaracja zgodności wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.