**TABELA NR 13 – BIURKO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Biurka- wymiary podane w specyfikacji cenowo ilościowej |  |
|  | Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm wykończonej obrzeżem ABS gr. 2 mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Nogi płytowe wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm |  |
|  | Wzdłuż dłuższej krawędzi blatu umiejscowiona jest belka spinająca stelaż wykonana z płyty laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm |  |
|  | Jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględniono - biurko powinno zostać wyposażone w dostawkę do biurka o wymiarach zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym. Dostawka powinna zostać wykonana w sposób analogiczny do wykonania biurka |  |
|  | Jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględniono dodatkowe wyposażenie to biurko należy wyposażyć w:  - Kontener mobilny o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość: 43x45x56 cm (+/-3%). W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany.  Kontener wyposażony w nakładany plastikowy piórnik  Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty.  Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą  Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm.  Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz wieniec górny są klejone w sposób trwały.  Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym.  Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady.  Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie ok. 96 mm. Zamek centralny z kluczem łamanym  Kółka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kółka z hamulcem)  - Półka na klawiaturę z płyty melaminowanej, wymiary około 69x35x6-10,5 cm |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić Atest Higieniczny na gotowy wyrób lub system mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na elementy składowe mebla |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń |  |
|  | Meble produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.