[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	0	8	0	10	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=K3 Projekt
afn=ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna
nb=Remont brodzika odkrytej pływalni w Lesznie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
ab=ul. Strzelecka 9, 64-100 Leszno
ni=Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
ai=ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
nw=do wyłonienia w postepowaniu przetargowym
br=Sanitarna, elektryczna
nk=mgr inż. Łukasz Kaczmarek
dt=31.03.2023 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - BRANŻA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA13101310 W ramach inwestycji przewidziano:1310- wymianę zamortyzowanych pomp głębinowych w studniach,1310- wymianę pomp przewałowych na pompy wirowe o konstrukcji poziomej,1310- zwiększenie objętości zbiornika kontaktowego wody napowietrzonej poprzez zastosowanie pomp poziomych,1310- montaż dwóch dodatkowych filtrów pospiesznych DN2800,1310- zasyw nowych złóż filtracyjnych dla wszystkich filtrów pospiesznych,1310- montaż układu napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji,1310- wymianę orurowania i armatury (odcinającej, zwrotnej, sterującej i pomiarowej), w hali napowietrzania oraz w hali filtrów,1310- budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego wody czystej o objętości 1000 m3 wraz z orurowaniem technologicznym zbiornika,1310- montaż niezbędnych rurociągów międzyobiektowych oraz armatury umożliwiającej włączenie projektowanego zbiornika retencyjnego do układu technologicznego,1310- wymianę zestawu pompowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej,1310- wymianę dmuchawy do płukania filtrów,1310- wymianę pompy do płukania filtrów,1310- zmianę przebiegu kanału spustu zbiornika reakcji,1310- montaż instalacji sanitarnych w rozbudowanej hali filtrów,1310- etapowo - dezynfekcję i rozruchy układu,1310- szkolenie personelu obsługującego SUW,1310- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, uzyskanie opinii i zezwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.1310Remont SUW należy przeprowadzić w ruchu, tj. zapewnić na czas remontu wydajność układu uzdatniania na poziomie 75 m3/h przy zachowaniu jakości wody zgodnej z przepisami.13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z1310dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów1310prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.1310Dla metody uproszczonej przyjęto:1310a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.1310b) Ceny materiałów przyjęto z informatora Intercenbud I kw. 2018 r. (ceny średnie RMS) oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z1310cenników hurtowni branżowych (doliczając w ceny jednostkowe koszty zakupu w wysokości 7,0 % - średnia Intercenbud I kwartał 20181310roku).1310c) Stawka robocizny - 26,9 zł/r-g / średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310d) Koszty pośrednie - 65,5 % /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;1310e) Zysk - 12,5% do R, S, Kp. /średnia Intercenbud I kwartał 2018 roku/;

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1059]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1058]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1731]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 790]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 663]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1109]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 624]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 431]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 657]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 794]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 795]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1149]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1148]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=-0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1239]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 909]
ty=R
na=Robocizna - instalacje sanitarne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1225]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1150]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 882]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 526]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zbiornik wyrównawczy z wyposażeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=43693
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=43696
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43697
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	4*3*3,5					

[POZYCJA]
id=43698
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-05	2-01	0217-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	6*5*4-4*3*3.5					

[POZYCJA]
id=43699
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0606-01	2-01	0606-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie wykopów - igłofiltry
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=43700
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43715
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	4,5*3,5					

[POZYCJA]
id=43701
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0502-03	2-28	0502-03		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	4.5*3.5					

[POZYCJA]
id=43703
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zbiornik retencyjny wody o objętości całkowitej 20 m3
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43733
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa odwodnieniowa zatapialna z zaworem zwrotnym 2" i orurowaniem PVC-U łączonego przez klejenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności zbiornika
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43712
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	#p3+#p5					

[POZYCJA]
id=43713
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	#p3+#p5					

[ELEMENT 1]
na=Komora technologiczna z wyposażeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=43694
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Posadowienie komory
wa=0
kn=0	0	0
id=43716
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=43718
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43719
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=46.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.592	1	5,2*2,8*3,2					

[POZYCJA]
id=43720
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-05	2-01	0217-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.908	1	7*5*3,5-5.2*2.8*3.2					

[POZYCJA]
id=43721
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0606-01	2-01	0606-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie wykopów - igłofiltry
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=30
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=43722
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43723
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5,5*4					

[POZYCJA]
id=43724
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0502-03	2-28	0502-03		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5.5*4					

[POZYCJA]
id=43725
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Komora technologiczna instalacji uzdatniania wody
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43732
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=80.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80.908	1	#p15+#p17					

[POZYCJA]
id=43728
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=80.908
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80.908	1	#p15+#p17					

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie komory
wa=0
kn=0	0	0
id=43717
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=43727
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa odwodnieniowa zatapialna z zaworem zwrotnym 2" i orurowaniem PVC-U łączonego przez klejenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43734
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0211-04	2-28	0211-04		1
mpn=1211
na=Zbiorniki filtracyjne o śr. 1400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43735
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM3 2-4 mm, wysokość 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.923
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.923	1	1.4*1.4*0.785*0.25*2.4					

[POZYCJA]
id=43736
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM2 1-2 mm, wysokość 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.923
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.923	1	1.4*1.4*0.785*0.25*2.4					

[POZYCJA]
id=43737
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża AFM1 0,4-1 mm, wysokość 50 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.846
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.846	1	1.4*1.4*0.785*0.5*2.4					

[POZYCJA]
id=43738
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0212-01	2-28	0212-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa złoża węgla aktywnego, wysokość 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.169
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.169	1	1.4*1.4*0.785*0.2*0.55					

[POZYCJA]
id=43739
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-02	2-28	0207-02		1
mpn=1211
na=Zawór wielodrogowy 3" - obsługa filtra piaskowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43740
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-02	7-07	0101-02		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa oraz pompy zasilające zabawki brodzika, wydajność maks 45 m3/h przy wysokości podnoszenia 13 m H2O, wirnik zamknięty, wykonanie ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=43742
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-04	2-28	0207-04		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43750
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-03	2-28	0207-03		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=43743
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0208-03	2-28	0208-03		1
mpn=1211
na=Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=43747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=43749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=43748
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06	4	0132-06		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=43741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-04	4	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[POZYCJA]
id=43898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-04	4	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Orurowanie technologiczne, PVC-U łączone metodą klejenia na ciśnienie 10 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	009
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43745
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0115-05	0-35	0115-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43751
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0214-01	2-28	0214-01		1
mpn=1211
na=Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=43752
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43767
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-02	2-28	0202-02		1
mpn=1211
na=Mieszacz statyczny DN100 ze stali AISI 304
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43961
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0212-03	2-17	0212-03		1
mpn=_1211
na=Osuszacz powietrza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43893
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0147-05	7-24	0147-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie konstrukcji wsporczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=80
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43896
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0701-01	7-08	0701-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica zasilająco - sterująca układu filtracji i zasilania urządzeń basenowych wraz z układem kontrolno - pomiarowym oraz układem kontrolno-pomiarowym poziomu wody w zbiorniku wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl	009
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Rurociągi zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=43695
nu=3
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=43754
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=43769
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.787
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.787	1	786,8/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43770
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43771
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-02 	2-01	0206-02	 0214-02 	1
mpn=49:1:100975,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=50
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=43772
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=350
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

[POZYCJA]
id=43773
pd=						0
na=Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=500
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[POZYCJA]
id=43774
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43894
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie dna brodzika
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43775
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=105
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[POZYCJA]
id=43785
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=370
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	#p51+#p53					

[POZYCJA]
id=43786
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=475
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	#p51+#p53+#p55					

[POZYCJA]
id=43895
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - zabetonowanie niecki
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 2]
na=Podejście wodociągowe do komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43755
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=43787
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7,7					

[POZYCJA]
id=43792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.04
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[POZYCJA]
id=43793
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200					

[POZYCJA]
id=43795
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Podejście wodociągowe do prysznica solarnego
wa=0
kn=0	0	0
id=43765
nu=3.3
wn=			

[POZYCJA]
id=43796
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-01	2-28	0314-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=43797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.18
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[POZYCJA]
id=43798
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.18
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.18
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	36/200					

[POZYCJA]
id=43800
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg napełniania zbiornika wody z komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43756
nu=3.4
wn=			

[POZYCJA]
id=43801
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[POZYCJA]
id=43802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43803
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43805
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg ssawny pomp technologicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=43757
nu=3.5
wn=			

[POZYCJA]
id=43822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[POZYCJA]
id=43823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
mpn=_1211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=43824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-07	4	1011-07		1
mpn=_1211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43828
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43830
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Powrót wody przefiltrowanej do zbiornika retencyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=43758
nu=3.6
wn=			

[POZYCJA]
id=43817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.013
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43832
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0.013
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.013	1	2,6/200					

[POZYCJA]
id=43834
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi tłoczące wodę do zabawek wodnych oraz brodzika do stóp
wa=0
kn=0	0	0
id=43760
nu=3.7
wn=			

[POZYCJA]
id=43844
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=159.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159.1	1	159,1					

[POZYCJA]
id=43845
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=232.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=232.6	1	232,6					

[POZYCJA]
id=43846
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-04	2-28	0314-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=141
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141					

[POZYCJA]
id=43847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2.586
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[POZYCJA]
id=43848
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2.586
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.586
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.586	1	517.1/200					

[POZYCJA]
id=43850
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=517.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=517.1	1	517.1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi odwadniania zbiornika retencyjnego i komory technologicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=43761
nu=3.8
wn=			

[POZYCJA]
id=43839
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=27.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.3	1	27,3					

[POZYCJA]
id=43840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.137
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.137	1	27,3/200					

[POZYCJA]
id=43842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0.137
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.137	1	27,3/200					

[POZYCJA]
id=43843
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=27.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.3	1	27,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rury osłonowe instalacji dozujących
wa=0
kn=0	0	0
id=43768
nu=3.9
wn=			

[POZYCJA]
id=43851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych PEHD Arot 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=45.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45.3	1	14,7+15,1+15,5					

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg tłoczny popłuczyn
wa=0
kn=0	0	0
id=43762
nu=3.10
wn=			

[POZYCJA]
id=43930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=14.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0.072
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[POZYCJA]
id=43936
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0.072
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=0.072
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	14,3/200					

[POZYCJA]
id=43938
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=14.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Kanał kanalizacji - przelew brodzika basenowego
wa=0
kn=0	0	0
id=43763
nu=3.11
wn=			

[POZYCJA]
id=43869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47					

[POZYCJA]
id=43872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=0.235
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.235	1	47/200					

[ELEMENT 2]
na=Kanał kanalizacji odprowadzenie wód zużytych do istn. kanalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=43764
nu=3.12
wn=			

[POZYCJA]
id=43879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[POZYCJA]
id=43881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=_1211
na=Studnia rozprężna DN1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=0.26
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.26	1	52/200					

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa instalacji wodociągowej
wa=0
kn=0	0	0
id=43920
nu=3.13
wn=			

[POZYCJA]
id=43921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43922
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1010-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1011-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:0942,101211
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43925
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.14
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[POZYCJA]
id=43927
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0.14
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0.14
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	28/200					

[POZYCJA]
id=43929
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie brodzika basenowego i akcesoria basenowe
wa=0
kn=0	0	0
id=43729
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=43900
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: zjeżdżalnia wielorybek
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43901
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: pączek
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43902
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: stokrotka
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43903
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: storczyk podwójny
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43904
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tryskacz
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43905
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tęczowy tunel
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43906
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: grzybek wodny
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43907
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: tunel z dysz
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43908
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Dostawa i montaż atrakcji wodnych: dysza pojedyncza
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=Układy dozowania reagentów
wa=0
kn=0	0	0
id=43766
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=43890
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący podchloryn sodu, wydajność 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43891
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący wodorotlenek sodu, wydajność maks. 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43909
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0108-01	7-07	0108-01		1
mpn=_1211_
na=Układ dozujący koagulant, wydajność maks. 6 L/h, ciśnienie do 10 bar, zbiornik 60L, wąż dozujący do komory technologicznej, wanna wychwytowa zbiornika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=43939
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=43940
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0804-01	5	0804-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=43941
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 4x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=43942
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=43943
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YKYżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=43944
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-01	5-10	0113-01		1
mpn=1211
na=Kabel YLYżo 4x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=43945
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=43946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 5x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=43947
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-0203		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=43949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=43950
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0109-05	AT-13	0109-05		1
mpn=_1211
na=Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=43951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Oprawa oświetleniowa A1
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=43952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-07	5	0406-07		1
mpn=1211
na=Tablice elektryczne o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=43954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=43955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Słup oświetleniowy wraz z lampą LED 55W
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43956
pd=						0
na=Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG o zabezpiecznie R303 32A
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=43884
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=43897
pd=						0
na=Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43885
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Rozruch układu
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43899
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie instrukcji obsługi układu
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43886
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu wody oraz opis funkcji technologicznych rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43887
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Szkolenie obsługi
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=43888
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

